新三桥桥梁结构定期检查项目解放大桥交通围蔽服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
1.1服务地点：广州市。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.2项目概况
北起越秀区解放南路，南接海珠区同福路、同庆路。全长976.5m，其中主桥长724.5m，匝道长252m；主桥宽25m，设计标准为汽-超20、挂-100。主桥采用55+83.6+55m三跨连续无风撑下承式钢管混凝土系杠拱结构。边跨矢跨比为1：4.5，中跨矢跨比为1：5，拱轴线均为抛物线，两拱肋中心距为18m。主桥桥面系由9+15+9=33对吊杆、33片部分预应力混凝土横梁、普通钢筋混凝土加劲纵梁、钢筋混凝土槽型板、后浇混凝土结构层和钢钎维混凝土铺装层等组成。双向4车道，两侧各有3米宽的人行道。
1.3计划服务期：签订合同之日起7个日历天，具体进场时间由我方通知。
1.4询价范围：新三桥桥梁结构定期检查项目解放大桥交通围蔽服务，具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	新三桥桥梁结构定期检查项目解放大桥交通围蔽服务
	3
	台班
	具体以实际工程量结算



2.技术需求
2.1按规范要求，配备足够相关经验人员、车辆和交通安全围蔽设施，在我方指定地点规范围蔽安全作业区，确保我方检测工作顺利开展，负责为甲方在规定日期在广州交通上发布公告，同时需要贵司积极跟交警方面沟通，在项目开展前及在开展过程中及时向交警报备。对交警提出的要求无条件整改。
2.2质量要求：按国家、交通部、广东省现行有关规范、规程和设计文件规定的方法和标准进行，符合采购人要求，无安全事故发生。
3. 供应商资格条件
3.1 本次询价要求供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近5年内（2017年1月1日至今）至少承揽过1项交通疏导（交通围蔽）业绩。
3.2 本次询价不接受联合体报价。
3.3 与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按否决其报价处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2022年10月26日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2022年10月24日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 新三桥桥梁结构定期检查项目解放大桥交通围蔽服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

