2022年机场第二高速新增摄像枪及情报板工程项目
摄像机设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：2022年机场第二高速新增摄像枪及情报板工程
1.2项目地点：机场第二高速
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	400万像素低照度高清网络球型摄像机
	台
	19
	

	2
	16路网络硬盘录像机
	套
	3
	

	3
	智能球型摄像机（备件1）
	套
	5
	

	4
	智能球型摄像机（备件2）
	套
	5
	

	5
	400万像素低照度高清网络球型摄像机
	台
	19
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：237350.00元。
3. 技术要求
400万像素低照度高清网络球型摄像机：
分辨率：不低于400万像素（1080P）；图像传感器：不小于1/1.8“ CMOS；焦距：不低于44倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪功能；支持低照度，0.005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于400m（主线有照明可取消红外灯）；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级；网络接口:内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 ；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（标配64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；模拟视频输出: BNC，PAL或NTSC；RS485控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；应用编程接口:支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；支持H.264视频压缩算法，支持高品质音频编码；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°(自动翻转),无监视盲区；支持不低于250个预置位；支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能。
16路网络硬盘录像机：
接入16路高清视频（最高可同时接入32路），视频接入带宽不小于320Mbps；视频压缩标准：支持H.264、H.265自
适应接入；每路视频以4M/s码流存储，存储时间不少于30天；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出；预览分割：支
持1/4/9/16画面分割预览；录像分辨率：8MP/5MP/3MP/1080p/720p/VGA/4CIF/；录像回放：支持最大16路1080P或
32路4CIF同步回放及多路同步倒放；硬盘接口：SATA；支持硬盘容量：1T/2T/3T/4T/6T（7200rpm）
智能球型摄像机（备件1）：
分为全景和细节两个部分，分辨率：不低于400万像素（1080P）；图像传感器：不小于1/1.8“ CMOS；焦距：不低于40倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪功能；支持低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于400m（主线有照明可取消红外灯）；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级；网络接口:内置RJ45网口，支持1000M网络数据 ；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（标配64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；模拟视频输出: BNC，PAL或NTSC；RS485控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；应用编程接口:支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；支持H.264视频压缩算法，支持高品质音频编码；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向7°-17°，-20°-90°(自动翻转),无监视盲区；支持不低于250个预置位；支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能。支持全景路3840×1080@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出
智能球型摄像机（备件2）：
传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive
scan CMOS;
最低照度:【全景1】彩色：0.0005 Lux @（F1.4，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.4，
AGC ON），0 Lux with IR；【全景2】彩色：0.0005 Lux @（F1.7，AGC ON），黑白：0.0001
Lux @（F1.7，AGC ON），0 Lux with IR；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；;宽动态:120dB 超宽动态;
光学变倍:【细节】40 倍;
焦距:【全景1】2.8~12 mm；【全景2】13~52 mm；【细节】6.0~240 mm;
视场角:【全景1】90°~34.5°；【全景2】32.3°~7.89°；【细节】59.8°~2.0°;
水平范围:【环动】0°~270°；【全景】0°~230°；【细节】0°~360°;
垂直范围:【全景】-10°~90°；【细节】-20°~90°;
水平速度:【环动】水平监控速度：0.1°~10°/s，速度可设；【全景】水平监控速度：
0.1°~20°/s，速度可设；【细节】水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设，水平预置
点速度：250°/s;
垂直速度:【全景】垂直键控速度：0.1°~20°/s，速度可设；【细节】垂直键控速度：
0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：90°/s;主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 ³ 1440，1920 ³ 1080，1280 ³ 960，1280
³ 720）60 Hz：30 fps（2560 ³ 1440，1920 ³ 1080，1280 ³ 960，1280 ³ 720）;
GPS 信息侦测:支持;
光纤接口:支持;
网络接口:RJ45 网口;
自适应网络数据;
支持1000M 网络数据;
SD 卡扩展:内置Micro SD 卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持
256G ;
报警输入:7 路报警输入;
报警输出:2 路报警输出;
音频输入:1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%;
音频输出:1 路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω;
RS485 接口:采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协
议;
电子罗盘:支持;
白光照射距离:【细节】车牌80 m;
红外照射距离:【全景1】80 m；【全景2】150 m；【细节】350 m;
供电方式:DC：36 V;
电源接口类型:直流供电;
工作温湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%;
雨刷:支持;
功耗:120 W（其中【全景】补光灯14.2 W；【细节】补光灯9.6 W）;
防护:IP67；6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准;
环视一体机采用一体化设计，由3 镜头相机与4 颗高性能GPU 模块组成，聚合多种专为
复杂场景设计的深度学习算法，枪机和球机通道支持违章取证抓拍、交通事件检测、交通数
据采集、车辆检测、Smart 事件、混合目标检测多种智能功能，人员布控、车辆布控，并支
持车辆全结构化;
违章取证：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；
枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测;
车辆检测：支持过车抓拍，进行牌识;
球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行白光补光，提升产品适应范围;
Smart 事件：支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对
目标进行跟踪及报警，实现周界布防。跟踪后有两种模式：跟踪抓拍和接管跟踪，两者功能
互斥;
跟踪抓拍：跟踪后对该目标进行结构化信息提取后上传报警;
接管跟踪：当跟踪的目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟踪，扩
大跟踪范围;
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息
实时上传，构建时空域场景。;
全结构化：支持双路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传;
车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程
中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景。;
Smart 事件最远检测距离可达100 m;
支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属
性特征信息提取;
支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，
均可以进行自动标定;
支持GB35114 安全加密;
支持混合防抖;
支持MicroSD 卡，最大支持256 GB
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月18日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
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采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年11月17日

