广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程及沿线设施养护工程（2021~2024年度）摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程及沿线设施养护工程（2021~2024年度）
1.2项目地点：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	隧道固定枪式摄像机（含壁装支架）
	套
	7
	

	2
	电梯专用红外半球摄像机
	个
	1
	

	3
	外场云台摄像机（含安装底座）
	套
	2
	

	4
	高清视频解码器
	套
	2
	

	5
	高清固定式摄像机
	套
	1
	

	6
	可视门禁系统
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：53790元。
3. 技术要求
 隧道固定枪式摄像机（含壁装支架）：摄像机像素：不低于400W；输出分辨率：不低于2688x1520@25fps；红外功能：支持，不低于150米；支持H.265编码、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.26；支持AC24V/DC12V/POE供电方式；防护等级：IP67及以上补光灯数量：不少于6个；支持日夜转换功能；最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)；电子快门：1/3s~1/100000s;可手动或自动调节；扫描方式：逐行扫描；降噪：3D降噪；宽动态：120dB；信噪比：＞56dB；镜头焦距：2.7-13.5mm；镜头类型：电动变焦
视场角：水平:107.8°~29.2°;垂直:56°~17.5°;对角:127°~34.2°；OSD信息叠加：时间;通道;地理位置;图片;人数统计；存储功能：支持Micro SD卡存储;NAS;FTP；用户管理：不少于支持20个用户,多级用户权限管理；星光：支持；透雾：支持；电子防抖：支持

外场云台摄像机（含安装底座）：像素：不低于400万；最大分辨率：2560×1440及以上
电子快门：1/1～1/30000s；最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4；黑白：0.0001Lux@F1.4；0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：不低于350m（红外）；补光类型：红外；雨刷功能：有雨刷；镜头焦距：不低于5.5mm~220mm；镜头光圈：F1.4~F4.5；视场角：水平：61.8°~2.2°垂直：36.3°~1.3°对角线：69.2°~2.4；光学变倍：不低于40倍；旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-45°~+90°；预置点 300个；自动巡航 8条，每条可添加32个预置点；日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑；背光补偿：支持；宽动态；支持；强光抑制：支持；白平衡：自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯；增益控制：自动/手动；降噪：2D降噪/3D降噪；感兴趣的区域ROI：支持；透雾功能：光学透雾；数字变倍：不低于16倍；隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面；信噪比：≥55dB
供电方式：AC24V/8A±25%，配备电源；工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%；防护等级：不低于IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

高清固定式摄像机：传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙；供电方式：DC12V；防护等级：IP67。
可视门禁系统：设备支持人脸、刷卡；设备支持口罩识别；触摸屏操作；
1000张人脸库,3000张卡；支持强光/无光/弱光环境识别；支持适配经销人员通道使用；支持可视对讲/视频预览等；物理接口：网口1个；RS-485 1个；韦根1个；门锁输出1个；
开门按钮1个；门磁输入1个；电源接口2芯插座；防拆1个；USB1个。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月30日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年12月28日

