广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目汇聚交换机、路由器、光模块采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目
1.2项目地点：珠海市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	803-5-1-10
	收费系统汇聚交换机
	华为
	套
	2
	

	803-5-1-10
	监控系统汇聚交换机
	华为
	套
	1
	

	新增
	4G路由器
	华为
	套
	8
	

	新增
	光模块
	华为，超高集成全光传送平台
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：737640.00元。
3. 技术要求
核心交换机：S7700 支持随板 AC，业务单板同时兼具无线 AC 功能，无需额外购买 AC 硬件；整机最大可管理 4K AP；整机转发性能可 达 T-bit 级，解决外置 AC 处理性能瓶颈，助力客户从容面向高速无线时代。 
S7700 支持统一用户管理功能，屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异，支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal 等多种认证方 式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控，实现了从“以设备管理为中心”到“以用户管理为中心”的 飞跃。 
SVF 2.0 超级虚拟交换网，创新实现不仅将盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡，而且将 AP 纵向虚拟为框式交换机的端口，使得原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，简化网络管理。 
iPCA 网络包守恒算法，改变了传统利用模拟流量做故障定位的检测模型，可对任意业务流随时随地逐点检测网络质量，无需额外开销；可在短时间内立刻检测业务闪断性故障，检测直接精准到故障端口，实现从“粗放式运维”到“精准化运维”的大转变。 
1588v2 和同步以太，满足网络设备间的高精度时间同步，相比 GPS 的时间同步方案，提升安全的同时降低成本。 
Service Chain 多业务虚拟化，对网络增值业务处理能力（如防火墙 FW）进行虚拟化，从而园区网络可以无差别地利用这些能力，而不受物理位置的约束。
超高万兆和 100G 端口密度，单台设备最大支持 576 个 10GE 端口，288 个 Multi-GE 端口，144 个 40GE 端口，96 个 100GE 端口，充分满足多媒体视频会议、数据访问等大带宽应用需求。 
多业务路由交换平台，满足企业接入、汇聚、核心业务承载要求，支持无线、语音、视频和数据应用，为企业提供高可用、低时延、全业务的一体化网络解决方案。 
支持分布式 L2/L3 MPLS VPN 功能，支持 MPLS、VPLS、分层 VPLS、VLL，满足企业 VPN 等接入需求。 
完善的二、三层组播协议，支持 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。 S7700 具备超越 5 个 9 的高可靠性，主控、电源、风扇框等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔。 S7700 采用创新性 CSS 交换网集群技术，克服了业界普遍采用的线卡集群跨框多次交换，交换效率低下的架构难题，同时 可以通过跨框链路聚合提高链路的利用率，并消除单点故障。 
S7700 支持业务口集群技术，普通业务端口可以复用为集群端口，使端口应用更加灵活。 
S7700 支持快速自愈保护技术 HSR（High-speed Self Recovery），基于华为 ENP 板卡，独家实现端到端 IP MPLS 承载网 50ms 倒换保护，进一步提升网络可靠性。3
专用的故障检测定位子卡，提供硬件 BFD，提供 3.3ms 高精度硬件级以太 OAM 功能，802.3ah、802.1ag 和 ITU-Y.1731 标准协议，网络故障发生时能够在第一时间检测所有终端 Session 联通性，图形化网管故障诊断界面，设备节点、链路自动遍 历，实现网络快速故障检测与定位。 
冗余控制引擎间主备无缝切换，设备优雅重启实现 NSF 无中断转发。支持 ISSU 业务运行中软件升级，设备软件升级过程中确保关键业务和服务不中断。
支持 IPv4/IPv6 双协议栈，支持多种隧道技术，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP+、IS-ISv6、IPv6 组播，满足 IPv6 独立组网和 IPv4/IPv6 混合组网要求。 
通过 VXLAN，构建统一虚拟交换网（UVF），实现在同一张物理网络上进行多套业务网络或租户网络的融合部署，业务/租户网络彼此安全隔离，真正实现了“一网多用”。在满足不同业务/客户的数据承载需求的同时，节省网络重复建设成本，提升网 络资源使用效率。S7700 系列交换机支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过 Netconf/YANG 进行配置。
4G路由器指标要求：
- 硬件架构：多核CPU业务转发架构；
- 机箱插槽：三3个模块插槽；
- 整机性能：包转发速率三2Mpps ；
- 接口要求：整机最大可提供三28端口 GE接口 ；USB接口三2个，支持用于外接4G MODEM 实现线路灾备；配置1块4G接口模块，1个全向天线，磁吸固定，3米延长线；配置GRE隧 道硬件和软件license ；光模块根据需要配置；配置国密加密卡，性能三30M ；
- 路由协议：支持RIP、OSPF、BGP-4、IS-IS等路由协议；支持IPv6静态路由、RIPng、 OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ ；
- MPLS :硬件支持并实配 L3 MPLS VPN、VLL、VPLS、6PE、6VPE ；
- 组播：支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP 等路由协议，支持 PIM6-DM、 PIM6-SM、PIM6-SSM，便于部署视频业务；
- 终端安全接入：支持MAC地址集中认证、802.1X和Portal认证，并实现终端安全认证 接入功能，强制用户终端微软补丁和杀毒软件病毒库联动升级，基于用户MAC、ACL、VLAN和QoS 动态下发控制策略；
- 防火墙吞吐量：150Mbps ；
- 管理特性：支持零配置管理；支持 TACACS+、SSHv2、CLI、SNMPV1/V2/V3、RMON1/2/3/9 ； 支持U盘、短信开局；
- 获得信产部IPV4/IPV6入网证书。
功能要求：
- 支持无线公网和有线WAN多链路智能切换备份功能；
- 支持双卡单待，默认SIM1为主卡，就是说可以插2个SIM卡，但同时只能用一张
- 能配置灵活的拨号策略：按需拨号和常在线，可以根据运营商计费策略和实际需求灵活设 定；
- 双链路上行时（可以一条专线、一条3G，或者双线路都是3G）实施流量的智能调度方案；
- 通过线路检测（可以实现对网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析，并为用户提 供网络性能和服务质量的参数，如时延抖动、TCP连接时延、FTP连接时延和文件传输速率等， 便于用户实时监控链路以及业务的工作情况，及时调整网络，实现业务联动：根据线路检测功能 结果使得相关业务（如静态路由、策略路由、VRRP）随之产生动作，如选路倒换、业务倒换等的 网络特性监测4G链路的联通情况；
- 当多次重新拨号都无法成功的情况下，自动重启复位4G模块；保证4G链路在无人干涉 的情况下自动恢复正常，确保4G接入的可靠性。
超高集成全光传送平台：本次香海大桥新加7个无人值守站点，新建无人值守站点通过鹤州通信中心，扩容模块接入接入到网管。如下图：

[image: ]
先更新网管License，用于管理设备，再安装设备；
机房安装环境勘查的主要目的是确认施工条件的到位情况，共同确认机房安装环境，及相互连接关系确认，主要包括以下几个方面:
1、 设备位置最终确认。
2、 最终确认机柜型号能否安装OSN 1800子架以及ETP4860电源。
3、 最终确定电源线型号、长度、连接方式、电源端子位置。
· 业务对接规划阶段：
1、 根据用户业务需求，制作MSOTN层面的业务对应关系表，用于指导将来的OTN业务配置，及根据单板配置，提前规划业务保护。
在网络组网中分别提供设备级和网络级的保护，从而保证在网络出现故障时，业务通过支路板接入到MSOTN设备，能够通过物理隔离的保护路径达到目的地。
所有MSOTN设备的板卡都能提供冗余的保护能力，包括：电源、风扇、主控板、交叉板、处理板、线路板。因此，所有涉及到的重要业务都能正常传输不受单点故障的影响。
·  大带宽平滑演进
MSOTN设备是基于波分复用WDM技术发展的，可支持10G/40G/100G速率，OTN目前单波速率400G已商用，有完整的技术演进路标。而SDH设备最高速率为STM-64，相关标准已经停止演进；而万兆以太网最高速率为10G。
设备可靠性测试
[bookmark: _Toc82005281]1.1 电源可靠性测试
	预置条件
	0. 所有设备工作正常；
0. 设备有备份电源；

	测试过程
	0. 查看电源供电状态
0. 查看电源板上的告警
0. 电源倒换测试，查看相关板卡上报告警。

	预期结果
	0. 电源倒换测试，业务无任何影响。

	备注
	


[bookmark: _Toc82005282]1.2 交叉板/主控板可靠性测试
	预置条件
	设备工作正常，至少有两块交叉板。

	测试过程
	1. 网管上下发交叉/主控板的倒换命令。
2. 观网管告警，是否有异常告警上报。

	预期结果
	3. 主备倒换完成后，业务正常，无异常告警上报。

	备注
	


[bookmark: _Toc82005283]1.3 风扇单元靠性测试
	预置条件
	设备状态正常、风扇满插

	测试过程
	1. 网管查看风扇状态，检查是否有异常告警。
2. 拔出风扇，观察设备状态,查看网管告警。

	预期结果
	3. 所有风扇模块均能正常工作
4. 其余风扇工作正常

	备注
	


[bookmark: _Toc82005284]1.4 业务保护靠性测试
	测试条件
	1） 已完成网管安装、网管和设备License均已正确加载。
2） 设备光纤均已正确连接。
3） 波分侧无告警，保护组均正确配置。

	SNCP倒换测试
	1） 网管检查各保护状态，各保护组不能出现“SF”, “SD”。
2） 交换机经常长PING 
3） 人工强制倒换至备用通道，现场拔纤操作。操作完成后，检查光功率、性能等。检查核对上报告警情况。
4） 人工强制将备用通道切回主用通道，检查光功率、性能等。检查核对上报告警情况。

	预期结果
	通过断纤测试，业务发生倒换，告警正常。

	备注
	


[bookmark: _Toc82005285]3.1ONU连通性测试
[bookmark: _Toc82005286]1.1 连通性测试
	预置条件
	所有设备运行正常。

	测试目的
	测试各站点间业务链路是否满足客户需求

	测试设备
	交换机

	测试内容
	1. displayinterbr|inup查看设备的UP端口
2. displaytraintXG0/0/1 ver  查看设备的XG0/0/1接口的光模块参数以及收发光参数
3. displaylldpnbr查看设备的邻居信息
4. ping1.1.1.X测试设备接口联通性



[bookmark: _Toc82005287]1.2 业务倒换连通性测试
	预置条件
	所有设备运行正常。

	测试目的
	测试中断站点间的祼光纤后，各站点间业务链路是否满足客户需求，并记录交换机侧ping测结果。

	测试设备
	交换机

	测试内容
	1. displayinterbr|inup查看设备的UP端口
2. displaytraintXG0/0/1 ver  查看设备的XG0/0/1接口的光模块参数以及收发光参数
3. displaylldpnbr查看设备的邻居信息
4. ping1.1.1.X测试设备接口联通性



4. [bookmark: _GoBack]供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年02月12日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年02月09日
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