龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程服务器、交换机采购意向征集公告
1. 项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程
1.2项目地点：龙头山隧道
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器
	台
	2
	

	2
	图形工作站
	台
	1
	

	3
	服务工作站
	台
	1
	

	4
	工业交换机 4口交换机
	套
	20
	

	5
	工业交换机 8口交换机
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：151300.00元。
3. 技术要求

服务器
cp 6系列32核以上，256g内存，2块2T固态硬盘做raid1用作系统盘，4*8T的sata/sas企业盘做raid5用作数据盘。 
图形工作站
I7-10700K,16G,1T HHD,16G P100 独立显卡，正版Windows10 64位专业版，含DP接口。
服务工作站
I7-10700K,16G,1T HHD,2G 独立显卡，正版Windows10 64位专业版，21.5寸显示器
工业以太网交换机
 支持光纤和双绞线介质，至少配置2 个单模1000Base-FX SFP 千兆光口，至少16 个100Base-TX RJ45 百兆电口，至少配置2 个40km 千兆光模块，工作温度：-10℃～+60℃，相对湿度（无凝结）：5%～95%，符合公路隧道通信现场的恶劣环境要求；支持多播过滤，组播控制，支持IGMP Snooping 功能；支持端口速率限制，广播风暴抑制；支持web 方式，SNMP v1/v2C/v3 对设备的配置及管理；具备故障自诊断功能，支持RMON 网管，保证良好的安全性。采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态和连接
特性；基于标准: IEEE802.3、802.3u、802.3x、802.1p、802.1q、802.1w 等标准；平均无故障时间MTBF：≥200000 小时；具有冗余电源，工作电压：24V DC。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年02月25日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年2月23日
