广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）交换机、光纤收发器设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-1-6
	1路光纤收发器
	
	对
	20
	

	802-1-7
	8口前端汇聚以太网交换机
	
	台
	40
	

	802-1-22
	8口前端汇聚以太网交换机
	
	台
	4
	

	802-1-10
	车道交换机
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：81300.00元。
3. 技术要求
（1）1路光纤收发器：
一路光口一路网口，光收距离要20KM。
（2）8口前端汇聚以太网交换机：
 电口：8³10/100Base-TX，2 个 RJ45 口，双绞线。
 光口：2³100Base-FX，SC 口，单模光缆。
 光纤端口传输特性：0～30km，1310nm/1550nm 波长。
 支持线性、星型拓扑网络结构。
 支持 Hiper-Ring 冗余、RSTP 协议。
 Hiper-Ring 环网冗余最大数量：50，自愈时间＜500ms。
 支持 SNMP 网络管理功能，及数据和端口优先级控制、广播限制、流控制等
 工作电压：24VDC（-25～+30%）。
 MTBF：33.5y。
 防护等级：IP20。
 防静电：6kV 接触放电，8kV 空气放电。
 防电磁干扰：10V/m（80～1000MHz）。
 耐浪涌电压：2kV 电源线，1kV 数据线。
 防传导：3V（10k～150k Hz），10V（150k～80M Hz）。
 工作温度：-10℃～+70℃。
 工作湿度：10%～95%
 配置 30km 单模光模块，满足路段联网需要；
 配套管理软件
（3）车道交换机：
以太网端口：下行8个10/100Base-TX快速以太网端口，上行1个10/100M以太网端口；支持多播过滤、组播控制，支持IGMP Snooping功能；具备故障自诊断功能，支持RMON网管，保证良好的安全性；采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态和连接特性；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08日16：00之前发送至采购人邮箱：1394455374@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
[bookmark: _GoBack]联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月06日

