黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目对讲系统设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥通信程控交换机及监控系统升级改造项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	通讯主机
	
	台
	1
	1、支持1000个VoIP分机（可扩展至2000）
2、除基本电话功能外，、内置自动话务员、电话会议、通话录音广播、对讲；
3、通信协议： UDP, TCP, TLS, SRTP；
4、带机性能：300路号码注册，150路并发通话；

	2
	多媒体管理控制软件V2.0
	
	套
	1
	1、调度功能：一键呼叫、挂断、插讲、拆讲、监听、广播、会议等快捷操作；
2、广播喊话：支持选择终端广播喊话、支持选择分区广播喊话，支持监时任务广播喊话，输入文字转语音广播功能；
3、音乐文件：支持上传MP3、WAV等常用的音频文件，上传时自动转为统一的WAV格式，可根据要求建立不同风络的音乐播放列表；
4、背景音乐：支持多任务、多列表广播任务，支持7*24小时定时广播任务，定时任务可手动启动播放，不影响原来的定时任务；
5、报警管理：（选配功能）支持终端报警触发，弹出报警提示，录入报警日志，生成报警记录；
6、视频联动：（选配功能）支持终端发起报警时自动触发联动视频监控系统显示相对应的视频；

	3
	录音模块
	
	套
	1
	录音采集、储存

	4
	通用接口服务开放平台软件V1.0
	
	套
	1
	可支持多用户接入对讲广播调度主控机，实现多用户的分级管理、分组管理，调度管理。

	5
	外线电话接入网关
	
	台
	1
	1、采用高性能TI处理器，具有大容量、全并发的呼叫处理能力，具备电信级的稳定性，是运营商级的FXO模拟语音网关。
2、支持SIP协议和MGCP协议；

	6
	AC控制器
	
	台
	1
	支持最大可以管理252个网络基站，支持跨VLAN管理网络基站，同时支持17个并发进程，

	7
	网络交换机
	
	台
	1
	1、采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，
2、保证数据传输可靠，工作寿命长
3、支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力   
4、网口支持全自动交叉识别

	8
	室内无线AP
	
	个
	25
	1、专为室内环境无线信号覆盖设计，采用ABS室外工程塑料壳体和专业元器件；
2、百兆有线WAN口，无线符合IEEE802.11n/g/b协议，速率最大300Mbps，支持2.4GHz 11N技术，内置信号放大芯片，500mw高功率无线输出，无线传输距离可达30米；
3、无线传输速率，网关，中继，网络基站三大工作模式，适应构建多种无线网络，支持24V PoE网线供电。
4、内置64MB内存 + 8MB闪存, 保证更高性能 
5、支持PoE网线供电，支持60米网线供电 
6、工作模式:网关，中继，网络基站模式

	9
	入门级IP话机
	
	台
	85
	1、支持2线路，带3个可编程按键；                                  
2、高保真(HD)音质: 宽频语音编码，HD手柄，HD免提；
3、带 LED 灯的 2 个可编程线路键/ 6 个功能键：呼叫转移、语音信息、耳麦、重拨、静音、免提/5 个导航键/音量调节键 

	10
	视频话机
	
	台
	5
	1、采用4核处理器，安卓操作系统，7 英寸 1024x600 像素，可调节角度的彩色触摸显示屏，支持高质量的视频通话
2、12V/1A适配器供电，WAN\LAN 口1000M RJ-45 接口，内置100万像素摄像头，7 英寸LCD电容触摸屏，分辨率800 x 480，Type A HDMI 接口，支持32G SD插卡，USB 2.0接口

	11
	多媒体对讲调度主控机
	
	台
	1
	1、基于NGN架构，使用国际标准的SIP协议，具有极好的兼容性和功能可扩展性； 
采用嵌入式的结构，机架式设计(1U)，LIUX操作系统，不怕病毒侵扰，高稳定性和高可靠性； 
2、可实现“对讲广播主机+多媒体控制台”思路，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐、音频会议、无线对讲接入等功能，选配报警管理、视频联动功能，可实现多级架构管理，满足高速公路多级管理、中心管理的应用；
3、用户接入：支持16个多媒体控制台接入管理(需要单独授权）；
4、带机性能：60路号码注册，30路并发通话；

	12
	多媒体调度管理软件V2.0
	
	套
	1
	多媒体调度管理软件，默认自带一个用户的接入授权许可。
◆功能分区：分区列表、终端列表、任务列表、控制区、排队区、终端信息、系统信息、无人值守、音乐管理等；
◆分区管理：直观显示分区列表名称目录，选择可显示出本分区所有终端，显示终端信息；
◆终端列表：中间直观清楚的显示出终端列表，包含号码、名称、状态、录音等，并在不同的状态显示不同的颜色，选择后可显示出终端的IP地址等；
◆任务列表：右侧直观显示任务列表名称目录，选择可显示任务的信息，可进行播放、暂停、修改等操作；
◆调度功能：一键呼叫、挂断、插讲、拆讲、监听、广播、会议等快捷操作；
◆广播喊话：支持选择终端广播喊话、支持选择分区广播喊话，支持监时任务广播喊话，输入文字转语音广播功能；
◆音乐文件：支持上传MP3、WAV等常用的音频文件，上传时自动转为统一的WAV格式，可根据要求建立不同风络的音乐播放列表；
◆背景音乐：支持多任务、多列表广播任务，支持7*24小时定时广播任务，定时任务可手动启动播放，不影响原来的定时任务；
◆报警管理：（选配功能）支持终端报警触发，弹出报警提示，录入报警日志，生成报警记录；
◆报警短信：（选配功能）支持接到报警后自动转发到内部的话机或无线终端。
◆视频联动：（选配功能）支持终端发起报警时自动触发联动视频监控系统显示相对应的视频；
◆其它功能：支持呼入排队显示；多个号码可绑定形成一个组号接听功能；支持多人电话会议功能。

	13
	对讲广播视频话机
	
	台
	4
	1、系统特性：采用4核处理器，安卓操作系统，7 英寸 1024x600 像素，可调节角度的彩色触摸显示屏，支持高质量的视频通话，来电中文显示，支持SIP
 2、支持6个SIP号注册，支持SIP UDP/TCP/TLS，全双工免提通话，回声消除，支持丢包补偿，自适应抖动缓冲。

	14
	亭内三键对讲终端
	
	台
	29
	 1、采用高档铝合金面板，防水防尘，达到IP65级别，持立式或壁挂式安装，
2、支持全双工免提通话对讲，内置高灵敏度麦克，超强降噪、回声消除，自动接听与挂断；内置扬声器，可自动接收喊话、广播与播放背景音乐；
3、支持脚踏报警开关的接入，无声向中心发出报警功能，支持发起对讲或按下报警
4、3个快速呼叫键，一键直达监控;2个10/100M RJ45网络接口(网络桥接模式)

	15
	移动手持对讲终端
	
	台
	2
	1、产品类别：数字，模拟理论通讯距离3km
2、频率稳定度 0.0005ppm 频率范围 400-470MHz
3、信道数 1024个 输出功率 UHF高功率4W，UHF低功率1W

	16
	集群网关
	
	台
	2
	1、采用嵌入式的结构，机架式设计(1U)，LINUX 操作系统，高稳定性和高可靠性
2、核心功能：无线模拟对讲语音转入数字IP网络中，可以与无线对讲机进行对讲，实现亭内数字对讲机和无线对讲机进行对讲，实现无线对讲机和中心控制话机对讲
3、支持2个PTT电台接口, 可支持摩托罗拉、建伍、海能达等多个品牌车载台.
支持注册、中继两种对接模式

	17
	车载台
	
	台
	2
	1、基本规格 频率范围：VHF：136-174MHz，UHF：400-450MHz
2、产品功率：载波输出功率：5W/25W，高音频输出功率：最大达13W
3、采用2.0寸高清彩屏 通过7个可编程按键
4、内置5W大功率扬声器 支持多种模拟信
5、内置GPS定位模块，支持GPS数据传输
6、支持多种呼叫方式，包括个呼、组呼和全呼

	18
	入口IP网络功放
	
	台
	2
	1、2U标准19寸机架式结构
2、7路输入，其中3路话筒，4路信号，一路辅助音源输出；独立音量控制，统一音调控制；
3、话筒1-3,线路1-4音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮

	19
	室外音柱
	
	个
	4
	1、额定功率：20/60/80W
2、6.5寸喇叭单元4个+1个高音喇叭单元
3、尺寸：900*227*125mm

	20
	监控中心网络交换机
	
	台
	1
	1、采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
2、保证数据传输可靠，工作寿命长
3、支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力   
4、网口支持全自动交叉识别

	21
	收费站网络交换机
	
	台
	2
	

	22
	收费站广场接入网络交换机
	
	台
	2
	

	23
	机柜
	
	台
	1
	6U机柜

	24
	网线
	国标超五类双屏蔽网线
	米
	2000
	

	25
	网线水晶头
	超五类网线水晶头
	个
	300
	

	26
	电源线
	RVV3*1.5带屏蔽电源线
	米
	500
	

	27
	跳纤
	单模双纤FC-LC 5米
	条
	6
	

	28
	跳纤
	单模双纤FC -LC 10米
	条
	6
	

	29
	跳纤
	单模双纤FC-SC 5米
	条
	6
	

	30
	8口千兆交换机
	
	台
	2
	桌面式 交换容量16Gbps 包转发率12Mpps

	31
	光模块
	千兆单模双纤/20公里/LC接口
	对
	6
	SFP 1.25G 1310nm 20KM


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：362740.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
[bookmark: _GoBack]电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月06日

