广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）防雷器设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-1-14
	以太网信号避雷器
	
	台
	20
	

	802-1-15
	单相电源避雷器
	
	台
	20
	

	802-1-35
	以太网信号避雷器
	
	台
	4
	

	802-1-36
	单相电源避雷器
	
	台
	4
	

	804-1-19
	数据防雷器
	
	个
	4
	

	804-1-20
	B+C级单相电源避雷器
	
	个
	2
	

	803-3-15
	数据防雷器
	
	个
	6
	

	803-3-16
	B+C级单相电源避雷器
	
	个
	3
	

	802-4-1
	数据防雷器

	
	个
	1
	

	802-4-2
	以太网信号防雷器
	
	个
	2
	

	802-4-3
	电源防雷器B+C单向电源避雷器
	
	个
	1
	

	802-4-4
	C级单向电源避雷器
	
	个
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：11790.00元。
3. 技术要求
以太网信号避雷器： 
最大持续工作电压：6V DC；
 标称放电电流（8/20μS）：3KA；
 最大放电电流（8/20μS）：8KA；
 电压保护级别：≤24V；
 响应时间：≤10ns；数据传送速率：100MBit/s；
 插入损耗：≤0.5dB；
 防护等级：IP20。
单相电源避雷器：
 额定工作电压：220V AC；
 持续工作电压：280V AC；
 标称放电电流（8/20μs）In：20KA；
 最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；
 电压保护水平 In 时 Up≤1.4KV；
 响应时间：＜25ns；
 IP 等级：IP20。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08日16：00之前发送至采购人邮箱：1394455374@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03 月07 日

