广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）防雷器设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-1-9
	车道工控机
	
	台
	2
	

	803-3-9
	车道工控机
	
	台
	3
	

	802-1-1
	ETC车道控制器（含工控机）
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输费、协助安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：56180.00元。
3. 技术要求
车道工控机：
符合GB/T 24968 的要求；CPU：8核2.5GHz，最高睿频4.8G或同等运算能力及以上；内存：8GB 及以上；硬盘存储：含500GB以上固态硬盘和2T以上机械硬盘；显示支持：支持VGA、DVI、HDMI等输出；串行接口：6 路接口及以上；并行接口：1 路LPT 接口；视频采集卡：支持高清视频、模拟视频；USB 接口：至少6 路USB3.0；网络端口：≥3 个以太网口。至少16 路具有对外围设备驱动能力的数字量I/O 板；所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；MTBF：>50,000 小时；整机散热：满足使用环境条件，在非空调环境下宜选用嵌入式无风扇工业级主机。

ETC车道控制器（含工控机）：
符合GB/T 24968 的要求；CPU：双核2.7GHz/四核1.9GHz 或同等运算能力及以上；内存：8GB；硬盘存储：SATA3.0 固态硬盘容量≥128GB 及机械硬盘容量≥500GB；显示支持：支持VGA、DVI 等输出；串行接口：至少6路；USB 3.0接口：至少6 路；并行接口：1 路LPT 接口；视频采集卡（如有）：支持高清视频；网络端口：≥3 个以太网口；至少16 路具有对外围设备驱动能力的开关量I/O 板；所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；MTBF：>50,000 小时；整机散热：满足使用环境要求，在无空调环境下宜选用嵌入式无风扇工业级主机；防护等级：IP65。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08 日11：00之前发送至采购人邮箱：1394455374@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03 月06 日

