G18荣乌高速（东察段）公路维修改造工程
机电及钢结构工程项目设备采购意向征集公告
1. 项目概况
  1.1项目名称：G18荣乌高速（东察段）公路维修改造工程机电及钢结构工程
1.2项目地点：G18荣乌高速（东察段）
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	202-1-11
	监控数据服务器
	套
	1
	

	202-3-4
	数据库软件
	套
	1
	

	203-3-1
	控制台
	套
	1
	

	203-9-8
	YJY22-1kv-4×25mm2
	米
	297
	

	203-10-1
	SPD1三相B、C级电源防雷器
	套
	14
	

	203-10-2
	SPD2单相B、C级电源防雷器
	套
	14
	

	203-11
	UTP双绞线
	米
	2421
	

	203-12
	4芯单模光缆
	米
	13506
	

	203-31
	照明灯
	套
	22
	

	203-32
	显示器支架
	套
	7
	

	302-1
	非接触CPC卡读写器
	个
	10
	

	303-2
	专用键盘
	个
	15
	

	303-3
	RSU天线
	套
	3
	

	303-4
	票据打印机
	台
	15
	

	303-8
	手动栏杆
	套
	6
	

	303-11
	雾灯
	套
	7
	

	303-12
	带信息显示屏雨棚信号灯
	套
	3
	

	303-13
	雨棚禁行灯
	套
	9
	

	303-14
	三镜头高清车牌识别摄像机
	套
	2
	

	303-19
	车辆轮廓检测器
	套
	2
	

	303-20
	T型杆
	　
	1
	

	310-1
	超宽车道轴组式计重系统
	套
	3
	

	310-3
	计重设备计量标定
	项
	8
	

	310-4
	称台框架
	套
	5
	

	310-5
	轮胎传感器
	套
	5
	

	310-6
	分车器基础板
	套
	10
	

	310-7
	计重传感器
	套
	2
	

	311-1-1
	SPD2电源避雷器
	个
	64
	

	311-1-2
	SPD5网络避雷器
	个
	156
	

	311-2-1
	42U机柜
	个
	11
	

	311-2-2
	22U机柜
	个
	9
	

	311-5-1
	YJV-1kv-4×16+1×10
	米
	229
	

	311-5-2
	YJV-1kv-3×6
	米
	1444
	

	311-5-3
	YJV-1kv-3×2.5
	米
	867
	

	311-5-4
	YJV-1kv-3×1.5
	米
	2051
	

	311-6-1
	RVV 2×0.5
	米
	1067
	

	311-6-2
	RVVP 2×1.5
	米
	1708
	

	311-6-3
	RVVP 3×1.5
	米
	947
	

	311-6-4
	RVVP 8×1.5
	米
	717
	

	311-7-1
	光缆GYTA-16B
	米
	1094
	

	311-7-2
	光缆GYTA-4B
	米
	867
	

	311-12
	栏杆臂
	个
	12
	

	312-2-1
	单向收费亭
	个
	11
	

	312-2-2
	单向数字一体化收费亭
	个
	6
	

	312-2-3
	双向数字一体化收费亭
	个
	1
	

	312-2-4
	双向收费亭
	套
	2
	

	312-6-4
	收费大棚字体制作（发光）
	㎡
	61.76
	

	312-6-5
	收费大棚字体制作（不发光）
	㎡
	88.68
	

	312-6-7
	原收费大棚照明灯
	套
	100
	

	312-6-8
	收费岛地砖
	㎡
	171.2
	

	312-6-9
	防撞柱
	套
	9
	

	312-6-10
	LED照明灯
	套
	16
	

	502-1
	2×220W LED投光灯/10m灯杆
	杆
	3
	

	502-2
	3×220W LED投光灯/15m灯杆
	杆
	39
	

	502-5
	广场照明配电箱（非标）
	套
	4
	

	502-8
	低压电缆
YJV22-1kV-4×35+1×16
	km
	1.24
	

	502-9
	低压电缆
YJV22-1kV-5×4
	km
	2.25
	

	502-10
	路灯节能控制器
	套
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：3886039.20。
3. 技术要求
 202-1-11监控数据服务器
— 采用标准机架式双主机模块服务器。
— 每个主机模块至少配置双路 CPU 处理器，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，单 CPU 物理核心≥12 核；
— 每个主机模块至少配置 64GB ECC RDIMM DDR4 内存，内存频率≥2666MHz。
— 每个主机至少配置 2 块 480GB SSD 系统盘，2 块 1.2TB 10K SAS 数据盘；最多可扩展至 32TB 以上；集成硬件 SAS RAID 控制卡，缓存≥2G，支持 RAID0/1/5 等；
— 每个主机至少配置 4 个千兆自适应以太网网口；
— 配备双网卡；
— 每个主机模块配置 I/O 扩展插槽：3 个 PCI-E；
— 配置服务器专用管理软件，能实现对整个服务器硬件及软件系统进行全面的监控管理，具 有故障预警、快速诊断和在线更换功能；集成系统管理，支持自动服务器重启、风扇监视和 控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视 化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全 控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
— 每个主机具备带外故障检测功能，不依赖于 OS，对硬件故障如 CPU 故障、I2C 和 IPMB 总 线故障、内存故障、PCIe 设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。
— 支持冗余交流电源；
— 含操作系统，支持 Windows Server 2012 R2 操作系统，或支持 RedHat、Ubuntu 和麒麟 Linux 等系统。
203-32 显示器支架
电脑显示器支架、免打孔、360°旋转、双屏液晶显示器万能支架、慧想双屏、适用13-35寸液晶显示器、高度调节445mm支持直面曲面显示器、气动弹簧驱动、视距拉伸0-500mm、上下倾斜角度+-45°
312-6-4收费大棚字体制作（发光）  
品牌、型号：国产、定制
亚克力 材质字体、LED灯珠 、铁板喷漆
312-6-5收费大棚字体制作（不发光） 
品牌、型号：国产、定制
钛金板字 、铁板喷漆
303-19车辆轮廓检测器
1.电信端口的传导共模骚扰（应符合GB/T 9254-2008中电信端口的传导共模骚扰限值要求。
2.静电放电抗扰度（应符合GB/T 17626.2-2018第五条规范接触放电2KV\4KV\6KV,空气放电2KV\4KV\6KV
3.浪涌抗扰度应符合GB/T 17626.5-+2019规定
303-20T型杆
（钢种：Q235 产品工艺：热镀锌》86um、焊接牢靠
312-2-1单向收费亭
1、普通收费亭内一般设有电缆分线盒、配电箱、插座等，并设有通风、消防设施等，收 费亭内铺防静电活动地板。收费亭外形尺寸应满足交通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费 亭》的规定。
单向收费亭长 2500mm×宽 1600mm×高 2720mm,采用后开电动平移门。智能亭应实现一体 化设计，主要部件和设备均嵌入亭体，有机结合形成一个整体，四角为圆弧型，造型新 颖；
配备显示器、键盘、鼠标等相关设备。
亭体采用 3mm 钢结构框架和 1.5mm 钢板壳体，抗外力性能强。智能亭体采用全钢材料， 收费亭外壳选用镀锌钢板喷塑加工而成。用于收费亭的型钢应满足 GB/T707、GB/T6723、 GB/T6728、GB/T9787、GB/T9788 的要求。
亭体结构采用隔音处理设计，门窗采用中空双层钢化玻璃(隔音效果强)。夹层隔热材料 防火、环保，密封防水性能可达到使用环境要求；收费亭内部表面的装饰整洁、明亮、 各块装饰板的拼接缝应紧凑、平整、强度和刚度应满足使用要求；整体结构满足国家交 通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费亭》的要求。
腿部加热模块，亭内设置温控器，可通过总控触摸液晶屏设定温度自动控制温度，也可 通过触摸屏手动控制和进行状态监测。安装位置：腿部加热安装设置在收费亭内的左侧 边。电压：220VAC。功率：600W。自动控制模式：支持。安装方式：亭内壁嵌入式。
可翻转显示器可翻转式收费员显示器闭合状态下可嵌入一体化操作台，翻转角度为： 0~130°,可自由调节以适应收费员视角。显示器用于显示收费员所需的信息或提示收费员进行下一步操作。19"彩色液晶显示器 1280*1024 分辨率对比度 400:1 以上亮度 250cd/m2 以上可视角度 170°/170°抗静电、低辐射型，抗电磁干扰、图像稳定
主要技术参数：
（1）中控系统
电压：DC24V；
最大功率：20W；
分辨率：800x480；
背光：LED；
触摸屏：电阻屏；
输入方式：触控。
（2）门禁人员管理
电压：DC12V；
最大功率：1.2W；
密码更改：支持；
刷卡距离：1-15CM；
增加/删除用户：支持；
用户容量：1000 个。
（3）LED 灯控系统：
电压：DC24V；
白光灯最大功率：60W；
背景灯最大功率：85W。
（4）新风系统
电压：DC24V；
最大功率：24W；
新风量：30m3/h±10%
过滤效率：99.99%。
（5）供暖系统
电压：110VAC—220VAC；
最大功率：900W；
控温范围：5—35℃；
外限温值：5—80℃；
测温方式：内外置温度传感器；
温度开关偏差：0.5—50℃可调；
环境温度：-40—65℃；
控温精度：±0.5℃。
（6）空调系统
电压：220VAC；
制冷-制冷量：3500W；
制冷-额定电流：6.1A；
制冷-额定功率：1320W；
制热-制热量：3800W；
制热-额定电流：5.8A；
制热-额定功率：1260W；
室内机-循环风量：520m³/h；
最大输入电流：8.4A；
最大输入功率：1810W。

312-2-2单向数字一体化收费亭
1、智慧收费亭目前在公路收费系统得到了认可及使用。相当于普通的收费亭，智慧收费 亭内部集成多种设备、智能控制、提高安全结构、改善收费员工作环境及简化安装施工等优 点.
单向收费亭长 2500mm×宽 1600mm×高 2720mm,采用后开电动平移门。智能亭应实现一体 化设计，主要部件和设备均嵌入亭体，有机结合形成一个整体，四角为圆弧型，造型新 颖；
配备显示器、键盘、鼠标等相关设备。
亭体采用 3mm 钢结构框架和 1.5mm 钢板壳体，抗外力性能强。智能亭体采用全钢材料， 收费亭外壳选用镀锌钢板喷塑加工而成。用于收费亭的型钢应满足 GB/T707、GB/T6723、 GB/T6728、GB/T9787、GB/T9788 的要求。
亭体结构采用隔音处理设计，门窗采用中空双层钢化玻璃(隔音效果强)。夹层隔热材料 防火、环保，密封防水性能可达到使用环境要求；收费亭内部表面的装饰整洁、明亮、 各块装饰板的拼接缝应紧凑、平整、强度和刚度应满足使用要求；整体结构满足国家交 通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费亭》的要求。
智能亭设置有中央处理控制器，可实现对智能亭各模块工作状态的监测和控制。
腿部加热模块，亭内设置温控器，可通过总控触摸液晶屏设定温度自动控制温度，也可 通过触摸屏手动控制和进行状态监测。安装位置：腿部加热安装设置在收费亭内的左侧 边。电压：220VAC。功率：600W。自动控制模式：支持。安装方式：亭内壁嵌入式。
可翻转显示器可翻转式收费员显示器闭合状态下可嵌入一体化操作台，翻转角度为： 0~130°,可自由调节以适应收费员视角。显示器用于显示收费员所需的信息或提示收费员进行下一步操作。19"彩色液晶显示器 1280*1024 分辨率对比度 400:1 以上亮度 250cd/m2 以上可视角度 170°/170°抗静电、低辐射型，抗电磁干扰、图像稳定
智慧收费亭应具备以下功能：

（1） 智能亭应实现一体化设计，嵌入设备和模块应合理布置；
（2） 智能亭设置有中央处理控制器，可实现对智能亭各模块工作状态、以及车道环境 状态等的远程监测和控制。
（3） 收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面，可嵌入安装液晶显示器、收费键盘 和 CPC 卡读写器；
（4） 亭内安装空气净化新风系统；
（5） 采用专用高效冷暖空调，集成吊顶安装；
（6） 门窗可自动/手动控制模式，采用 IC 卡门禁系统；
（7） 采用电子雾化玻璃，可实现分段控制；
（8） 收费窗口安装自动风幕系统；
（9） 采用一体化 LED 照明；
（10） 釆用环境监控系统，可实时监测空气质量、温湿度、噪音等；
（11） 背景音乐播放系统；
（12） 亭体结构防撞性能优良，隔音处理恰当，夹层隔热材料防火、环保，密封防水性 能可达到使用环境要求，整体结构满足国家交通行业《公路收费亭》的要求。
主要技术参数：
（1）中控系统
电压：DC24V；
最大功率：20W；
分辨率：800x480；
背光：LED；
触摸屏：电阻屏；
输入方式：触控。
（2）门禁人员管理
电压：DC12V；
最大功率：1.2W；
密码更改：支持；
刷卡距离：1-15CM；
增加/删除用户：支持；
用户容量：1000 个。
（3）LED 灯控系统：
电压：DC24V；
白光灯最大功率：60W；
背景灯最大功率：85W。
（4）新风系统
电压：DC24V；
最大功率：24W；
新风量：30m3/h±10%
过滤效率：99.99%。
（5）供暖系统
电压：110VAC—220VAC；
最大功率：900W；
控温范围：5—35℃；
外限温值：5—80℃；
测温方式：内外置温度传感器；
温度开关偏差：0.5—50℃可调；
环境温度：-40—65℃；
控温精度：±0.5℃。
（6）空调系统
电压：220VAC；
制冷-制冷量：3500W；
制冷-额定电流：6.1A；
制冷-额定功率：1320W；
制热-制热量：3800W；
制热-额定电流：5.8A；
制热-额定功率：1260W；
室内机-循环风量：520m³/h；
最大输入电流：8.4A；
最大输入功率：1810W。

312-2-3双向数字一体化收费亭
1、智慧收费亭目前在公路收费系统得到了认可及使用。相当于普通的收费亭，智慧收费 亭内部集成多种设备、智能控制、提高安全结构、改善收费员工作环境及简化安装施工等优 点.
配备显示器、键盘、鼠标等相关设备。
亭体采用 3mm 钢结构框架和 1.5mm 钢板壳体，抗外力性能强。智能亭体采用全钢材料， 收费亭外壳选用镀锌钢板喷塑加工而成。用于收费亭的型钢应满足 GB/T707、GB/T6723、 GB/T6728、GB/T9787、GB/T9788 的要求。
亭体结构采用隔音处理设计，门窗采用中空双层钢化玻璃(隔音效果强)。夹层隔热材料 防火、环保，密封防水性能可达到使用环境要求；收费亭内部表面的装饰整洁、明亮、 各块装饰板的拼接缝应紧凑、平整、强度和刚度应满足使用要求；整体结构满足国家交 通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费亭》的要求。
智能亭设置有中央处理控制器，可实现对智能亭各模块工作状态的监测和控制。
腿部加热模块，亭内设置温控器，可通过总控触摸液晶屏设定温度自动控制温度，也可 通过触摸屏手动控制和进行状态监测。安装位置：腿部加热安装设置在收费亭内的左侧 边。电压：220VAC。功率：600W。自动控制模式：支持。安装方式：亭内壁嵌入式。
可翻转显示器可翻转式收费员显示器闭合状态下可嵌入一体化操作台，翻转角度为： 0~130°,可自由调节以适应收费员视角。显示器用于显示收费员所需的信息或提示收费员进行下一步操作。19"彩色液晶显示器 1280*1024 分辨率对比度 400:1 以上亮度 250cd/m2 以上可视角度 170°/170°抗静电、低辐射型，抗电磁干扰、图像稳定
双向收费亭：长 3800mm×宽 1600mm×高 2720mm ,亭外四角为圆角，采用中间侧开门。 收费亭外形尺寸应满足交通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费亭》的规定。其他主 要技术指标同智能型单人收费亭。
智慧收费亭应具备以下功能：

（1） 智能亭应实现一体化设计，嵌入设备和模块应合理布置；
（2） 智能亭设置有中央处理控制器，可实现对智能亭各模块工作状态、以及车道环境 状态等的远程监测和控制。
（3） 收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面，可嵌入安装液晶显示器、收费键盘 和 CPC 卡读写器；
（4） 亭内安装空气净化新风系统；
（5） 采用专用高效冷暖空调，集成吊顶安装；
（6） 门窗可自动/手动控制模式，采用 IC 卡门禁系统；
（7） 采用电子雾化玻璃，可实现分段控制；
（8） 收费窗口安装自动风幕系统；
（9） 采用一体化 LED 照明；
（10） 釆用环境监控系统，可实时监测空气质量、温湿度、噪音等；
（11） 背景音乐播放系统；
（12） 亭体结构防撞性能优良，隔音处理恰当，夹层隔热材料防火、环保，密封防水性 能可达到使用环境要求，整体结构满足国家交通行业《公路收费亭》的要求。
主要技术参数：
（1）中控系统
电压：DC24V；
最大功率：20W；
分辨率：800x480；
背光：LED；
触摸屏：电阻屏；
输入方式：触控。
（2）门禁人员管理
电压：DC12V；
最大功率：1.2W；
密码更改：支持；
刷卡距离：1-15CM；
增加/删除用户：支持；
用户容量：1000 个。
（3）LED 灯控系统：
电压：DC24V；
白光灯最大功率：60W；
背景灯最大功率：85W。
（4）新风系统
电压：DC24V；
最大功率：24W；
新风量：30m3/h±10%
过滤效率：99.99%。
（5）供暖系统
电压：110VAC—220VAC；
最大功率：900W；
控温范围：5—35℃；
外限温值：5—80℃；
测温方式：内外置温度传感器；
温度开关偏差：0.5—50℃可调；
环境温度：-40—65℃；
控温精度：±0.5℃。
（6）空调系统
电压：220VAC；
制冷-制冷量：3500W；
制冷-额定电流：6.1A；
制冷-额定功率：1320W；
制热-制热量：3800W；
制热-额定电流：5.8A；
制热-额定功率：1260W；
室内机-循环风量：520m³/h；
最大输入电流：8.4A；
最大输入功率：1810W。

312-2-4双向收费亭
双向收费亭：长 3800mm×宽 1600mm×高 2720mm ,亭外四角为圆角，采用中间侧开门。 收费亭外形尺寸应满足交通行业标准 GB/T 24719-2009《公路收费亭》的规定。其他主 要技术指标同智能型单人收费亭。
智慧收费亭应具备以下功能：
（1） 智能亭应实现一体化设计，嵌入设备和模块应合理布置；
（2） 智能亭设置有中央处理控制器，可实现对智能亭各模块工作状态、以及车道环境 状态等的远程监测和控制。
（3） 收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面，可嵌入安装液晶显示器、收费键盘 和 CPC 卡读写器；
（4） 亭内安装空气净化新风系统；
（5） 采用专用高效冷暖空调，集成吊顶安装；
（6） 门窗可自动/手动控制模式，采用 IC 卡门禁系统；
（7） 采用电子雾化玻璃，可实现分段控制；
（8） 收费窗口安装自动风幕系统；
（9） 采用一体化 LED 照明；
（10） 釆用环境监控系统，可实时监测空气质量、温湿度、噪音等；
（11） 背景音乐播放系统；
（12） 亭体结构防撞性能优良，隔音处理恰当，夹层隔热材料防火、环保，密封防水性 能可达到使用环境要求，整体结构满足国家交通行业《公路收费亭》的要求。
主要技术参数：
（1）中控系统
电压：DC24V；
最大功率：20W；
分辨率：800x480；
背光：LED；
触摸屏：电阻屏；
输入方式：触控。
（2）门禁人员管理
电压：DC12V；
最大功率：1.2W；
密码更改：支持；
刷卡距离：1-15CM；
增加/删除用户：支持；
用户容量：1000 个。
（3）LED 灯控系统：
电压：DC24V；
白光灯最大功率：60W；
背景灯最大功率：85W。
（4）新风系统
电压：DC24V；
最大功率：24W；
新风量：30m3/h±10%
过滤效率：99.99%。
（5）供暖系统
电压：110VAC—220VAC；
最大功率：900W；
控温范围：5—35℃；
外限温值：5—80℃；
测温方式：内外置温度传感器；
温度开关偏差：0.5—50℃可调；
环境温度：-40—65℃；
控温精度：±0.5℃。
（6）空调系统
电压：220VAC；
制冷-制冷量：3500W；
制冷-额定电流：6.1A；
制冷-额定功率：1320W；
制热-制热量：3800W；
制热-额定电流：5.8A；
制热-额定功率：1260W；
室内机-循环风量：520m³/h；
最大输入电流：8.4A；
最大输入功率：1810W。

312-6-8收费岛地砖
面包砖，长宽高、20CM*40CM*5CM
312-6-9防撞柱
（采用114*4无缝钢管规格，焊接处满焊焊接、外表涂刷防锈漆处理、整体洁面敷设反光贴或涂刷反光漆）
311-2-142U机柜
1m深，带PDU
311-2-222U机柜
0.8m深，带PDU
502-5广场照明配电箱（非标） 
800*600*250，底座200

312-6-10 LED照明灯
2*220WLED

202-3-4数据库软件
— 配置服务器专用管理软件，能实现对整个服务器硬件及软件系统进行全面的监控管理，具 有故障预警、快速诊断和在线更换功能；集成系统管理，支持自动服务器重启、风扇监视和 控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视 化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全 控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；
— 每个主机具备带外故障检测功能，不依赖于 OS，对硬件故障如 CPU 故障、I2C 和 IPMB 总 线故障、内存故障、PCIe 设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。
— 支持冗余交流电源；
— 含操作系统，支持 Windows Server 2012 R2 操作系统，或支持 RedHat、Ubuntu 和麒麟 Linux 等系统。
303-3RSU天线
ETC 天线及控制设备（RSU）应符合 GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》系列国 家标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》 标准规范。
ETC 天线及控制设备（RSU）应具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功 能。
RSU 应内置至少 4 个符合 ISO/IEC 7816 标准的 PSAM 卡槽，并同时包含符合要求的 PSAM 卡。
提供应用层服务原语接口、通讯协议和设备调用动态库。
采用二代天线，OBU 定位精度 0.1m；
载波频率：信道 1，5.830GHz；信道 2，5.840GHz；
带宽：＜5MHz；
频率容限：±10×10-6；
最大等效全向辐射功率：≤+33dBm；
杂散发射：
≤-36dBm/100kHz (30～1000MHz)；
≤-40dBm/1MHz(2400～2483.5MHz)；
≤-40dBm/1MHz(3400～3530MHz)；
≤-33dBm/100kHz(5725～5850MHz)；
≤-30dBm/1MHz(其它 1～20GHz)；
邻道泄漏功率比：30dB；
天线半功率角：水平面半功率波瓣宽度小于 38°；
垂直面半功率波瓣宽度小于 45°；
调制方式：ASK；
编码方式：FM0；
位速率：Downlink:256KbpsUplink:	512Kbps；
位时钟精度：±100×10-6；
RSU 接收灵敏度：≤-50dBm；
位误码率(B.E.R.)：＜10×10-6；
典型交易时间：≤230ms（PBOC 电子钱包）；
平均无故障时间：≥50000h；
工作温度：-20～55℃；
相对工作湿度：≤95％。 

302-1非接触CPC卡读写器
工作温度：-25℃～+75℃；
存储温度：-40℃～+75℃；
相对工作湿度：5％～100％；
静电：≥8kV（空气放电）；
振动：应符合 GB/T 2423.10—2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Fc: 振动(正弦)》；
冲击：应符合 GB/T 2423.5《电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法试验 Ea 和导则: 冲击》试验 Eb 和导则；
外壳防护等级：IP65；
防紫外线老化。
CPC 的使用寿命：≥5 年。
CPC 卡参数指标应符合《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》(交通部 2019 年 43 号 公告)相关规定。由自治区联网中心统一调配。
2.读写器的主要技术指标：
具备 ICC 读写端口：符合 ISO/IEC7816 和 ISO/IEC14443TYPE-A 标准的相关规定；
ICC 交易流程：符合 JR/T0025.10-2005;
功能部件：ICC 读写接口、RS232 串口、红绿指示灯、蜂鸣器等标准配置部件；
可靠性：平均无故障时间应大于 50,000H;
PSAM 卡槽数：至少四个；
环境条件：工作温度：-20℃～+70℃，相对工作湿度：5%～95%，静电：≥8KV，振动、 冲击：应符合 GB/T2423；
功能要求：
可读写符合 ISO/IEC14443TypeA 标准协议的非接触 CPU 卡和逻辑加密卡；
可读写 5.8GHzCPC 复合通行卡；
可读写接触式 CPU 卡(PSAM 卡）；
对复合通行卡的读写可靠性：100%;
对非接触 CPU 卡的有效高度：0～4cm;
对 Ml 卡的有效高度：0～12cm。）
310-1超宽车道轴组式计重系统
1. 轴组式计重系统
秤台尺寸：普通车道秤台宽 3.5m，超宽车道秤台宽 4.2m，秤台宽度亦可根据使用要求定 制，秤台长度由实际采用的产品确定
轴组最大称量：60t
过载能力：200%
称重准确度满足《GB/T21296-2007 动态公路车辆自动衡器》整车总重量的准确度 1 级， 单轴或轴组载荷的准确度等级：B 级
使用环境：温度：-40℃～+80℃
相对湿度：小于 95％RH
MTBF≥20000h
防护等级： 控制设备 IP65，称重设备 IP68 2）称重数据采集器（含称重系统软件）
可提供动态连接库或直接通讯的方式与收费计算机通讯，能提供 RS232/RS485 两种通讯 接口，提供满足联网收费软件所需的统一通信协议；
采样速率：大于 150kHz；
通信速率：9600Kbps/115.2Kbps；
显示精度：1/30000；
数据接口：称重系统外围设备数据均传至室外机柜，经处理后可通过带光隔的 RS232 与 车控机的 RS232 接口连接；
室外机箱采用亚光不锈钢板制作，具有防雨能力，具有相应措施使机箱内部始终维持在 适当的温度范围内，具有防雷、抗浪涌冲击装置；
机箱中带有已布线的支架（用于安装所需的所有单元模块、电源系统、接线架和防雷系 统等）；
机箱除所需电源外，预留有一个 220AC 插座，可供维修时使用；
称重设备具有调试、检测用彩色数字仪表显示面板，在面板上可以显示各轴轴型、轴重 和车速等计重信息；
门锁采用防盗锁，具有防雷电和过电压装置；
具有调试用操作面板和外接键盘接口；
带有复式收费扩展接口，能够在应急情况下方便地进入复式收费模式；
具有手动分离车辆功能；
称重设备的处理计算机采用嵌入式 Cotex M4 单片机控制技术，使用固化软件；
在系统异常时（如自检异常、通讯失败或者程序迷失等）内置系统自动复位（有看门狗 电路设计），复位时间小于 10s；
系统设备具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正和自动温度补偿等能力；
具备自动缓存功能；
与现有车道收费系统匹配，能正常向其提供计重数据；
电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全；
输出检测信息：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和 时间、数据记录序号、车辆加速度等。
防护等级：IP68
3）红外车辆分离器
检测高度范围:400～1600 mm
工作距离：大于等于 15m
光束间距：20mm
允许最大车辆宽度：≥8000mm
两车可分离最小间距：≤100mm
最小检测物：小于等于 40mm
保护电路：反极性保护、过压保护、过流保护、输出短路保护
接插件电缆：标准接插件电缆 10m，PUR 防电磁干扰屏蔽线
工作温度范围: -40℃～80℃
相对湿度：≤95%
防雷接地电阻：≤4Ω
MTBF：≥30000h
使用寿命：10 年以上
防护等级： IP65
分离器箱体材料：不锈钢
光幕具有智能加热功能，内置电加热玻璃视窗，当由于雨雪天气、结冰、结雾，造成车 辆分离器穿透力降低时，自动启动电加热系统，从而保证恶劣天气下光幕正常工作
具有自诊断功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，可自动推测故障，并 忽略或屏蔽有问题的光束，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动 回复正常工作状态；发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息
抗光干扰性能：40,000LUX 干扰光±5 度入射角
天气良好情况下，判断正确率达到 99.9%以上
天气恶劣下（含强光直射），判断正确率达到 99.5%以上 4）检测线圈
电压：AC220V+10% 50Hz
功耗：≤5W
输出方式：继电器输出
工作环境温度：-60℃ ～ +80℃
反应时间：10ms
相对湿度：O～95％RH
工作频率：20KHz～170KHz
灵敏度：四级调节
反应时间：10ms
信号保持时间：无限存在
线圈电感量：最大 50～1000uH，最佳在 100---300uH 之间（含连线）
线圈连接线：最大长度可为 100 米,连接线每米最少应扭绞 20 次，总电阻小于 10Ω
防护等级：IP30
地埋线圈尺寸：长宽：2000mm×1000mm，深度 50mm
当红外线车辆分离器发生故障时，系统自动切换为使用线圈检测器，对车辆进行分离； 在车距不少于 2m 时，判断精度≥99%
检测器灵敏度可以调整，以适应线圈和馈线的多样性，车辆通过线圈时，检测器产生继 电器输出
当车辆检测器发生故障时，可以向上位机发出故障报警 5）轮轴识别器
在发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息，显示故障点位置；
检测宽度：1600mm/1800mm
能够正确分辨每轴轮胎数，对总重 5T 以上的车辆判别正确率达到 99％以上；
工作环境：温度：-40℃～ +80℃
相对专用键盘湿度：0～ 95%
防护等级：IP68；
当车轴反复碾压轮轴识别器时，可以准确的识别轮轴和方向
MTBF：≥30000h
使用寿命：非刚性碾压，检测器工作寿命：≥300 万次

303-2专用键盘
符合内蒙古高速公路联网收费要求；
电压：5DVC；
电流：Max35mA；
工作温度：0～55℃；
存贮温度：-40℃～+65℃；
工作湿度：10-95%；
MTBF:10,1000 小时；
MTTR:0.5 小时；
防护等级：IP56；
接口：PS/2 小口，线长 3 米，另带两个 USB 接口。

303-4票据打印机
票据打印机是符合 GB/T 24723-2009《公路收费用票据打印机》要求的合格产品，并 能通过内蒙古自治区省结算中心的测试，并提供相关证明材料。
每个 ETC/MTC 出口混合车道收费亭安装票据打印机。若需要，收费站内也可设置票据打 印机。
当司机支付通行费后，收费员按下“确认”键，票据打印机按既定的格式打印一张收据 交给司机。票据打印机受车道控制机控制。从收费员按“确认”键至打印完毕的时间不大 于 2s。
票据打印机的纸卷是由收费员更换的，票据打印机有专门的非锁定装置以便收费员更 换打印纸，同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件或偶然碰到、接触到电源装置，但 不会干扰打印的正确、安全运行。
票据打印机包括提前进纸装置并生成“测试”收据以验证进纸、定位的正确性和打印 机的正常工作。这些控制装置安装在打印头附近且不需要从键盘上的其它键确认其性能。 测试收据与正常收据有明显区别，以免混淆。
打印的票据的内容符合内蒙古自治区联网收费的相关要求。
打印方式：热转印打印；
打印方向：双向打印；
打印速度：150mm/s(230DPI),100mm/s(300DPI)；
字符：支持字符放大、字符旋转功能；
字库：内置英文字库、国际一、二级字库、支持自定义字体；
符号种类：ASCII 码、特别码、图形码、IBM 特别码；
碳带：最大长度 300ｍ，内径 25mm；
用纸类型：连续纸，标签纸，打孔纸，标记纸，折叠纸等；
具有自动上纸、出纸/回纸，打印边界调整功能；
工作环境：－40℃～50 ℃；
存储器：FLASH:4MB；
接口：并口或专用打印接口。

303-8手动栏杆
功能要求
在每一收费车道的岛头附近安装一根手动栏杆。手动栏杆的悬臂杆贴有红白相间的反 光膜（高强级反光膜）和挂一个“禁止驶入”标志，其公称直径为 450mm。当手动栏杆处于“关 闭”状态时，对违章闯入的车辆构成物理障碍。手动栏杆的悬臂长度能覆盖收费车道。
手动栏杆的机械装置坚固耐用，便于维修、防腐蚀和防溅泥性能好。所有维修、养护 用的外罩能便于更换。
手动栏杆主要由横杆、旋转轴、底座等组成。横杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢 制成，其它易腐蚀的金属构件按有关国家标准作相应的防腐处理。
技术要求
横杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件按相关国家标 准作相应的防腐处理。
横杆与旋转轴连接灵活、无卡滞现象。横杆处于关闭位置时保持水平。横杆长度宜 在 5m，横杆下边缘距水平地面的高度在 800mm。横杆表面贴敷红白相间的反光膜，红白间距 为 250mm，并在横杆中部悬持禁止驶入标志。各部件表面光滑平整，无明显凹凸变形，边角 过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。
手动栏杆符合 GB/T 24974-2010《收费用手动栏杆》。

303-11雾灯
雾灯满足 GB/T 24965.3-2010 《交通警示灯》(第 3 部分：雾灯)的要求。
提供和安装支撑雾灯的立柱及连接件。
雾灯安装在每一车道的岛头部分，在雾天、黑夜或能见度低的条件下，雾灯开启指示车 道位置。
雾灯是高亮度的，以保证在雾天、黑夜或能见度低的条件下，眼睛视力 0.8 以上的司 机在 75 米外可以清晰看见。
雾灯是 LED 高亮度黄色灯，雾灯外壳和立柱采用亚光不锈钢。
光源：LED；
光色：黄色；
视距： ＞300 米；
灯面尺寸： ≥φ240mm；
电源： AC200V+10%；
防护等级：IP65；
环境温度：-10℃～+60℃。

303-12带信息显示屏雨棚信号灯
雨棚信号灯安装在车道上方的收费天棚上，与其他车道雨棚信号灯安装在同一水平线上。 信号灯采用高亮度发光 LED 作为发光器件,可显示 5 个汉字或 4 个汉字加红×或绿↓及其他文 字或字符信息；为红、绿两色可变文字信息屏。显示屏可根据外界光的强弱自动调整亮度， 采用轻质铝合金外壳，能适应各种气象条件下的全天候工作。
壳体材质：轻质铝合金防水防尘外壳，等级可达 IP65；
显示尺寸（高×宽）mm：600*3000；
物理像素点间距：10mm；
模组尺寸：160*160mm；
光源：超高亮度发光二极管；
光源波长：红色 625±5nm，绿色 520±5nm；
安装方式：根据天棚形式或定制；
工作温度：-40℃～+65℃；
工作电压：AC220V±20%,50HZ±10%；

303-13雨棚禁行灯
显示尺寸不小于 500mm	500mm；
红色 LED 灯光源：直径Φ26mm，由 4～6 个超高亮度红色 LED 组成；
LED 光源波长：红色 626nm；
LED 亮度：红色 4000mcd～9300mcd；
半功率角：大于 30°；
带遮阳罩、黑色机箱，防水、防尘、防锈蚀，密封性 IP55；
安装角度 6°，可视角度：±25°；
工作温度：-40℃～+60℃；
湿度：95%在-40℃～+60℃；
电源：AC220V±1％，50Hz±3 Hz；
MTBF：50,000 小时；
MTTR：0.5 小时。

303-14三镜头高清车牌识别摄像机
 车牌识别及抓拍设备主要采集称重检测车道车辆称重图像数据，并叠加检测到的车牌信息及相关信息后传送到车道控制机由称重检测软件处理。 称重图像数据包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照 3 张检测照片和长度不小于 5秒的视频记录等。
车牌识别及抓拍设备可根据实际需求选用 1 套三镜头车牌识别及抓拍设备或 3 套车牌识 别及抓拍设备。
图片视频标识：公路货车超限超载违法行为取证记录资料以一组证据材料的方式提交， 图片和视频文件名：唯一标识（与数字信息标识相对应）+“-“+图片视频类型标识+“-“+车 牌号。
图片质量：记录的图片为 24 位真彩图像；图片分辨率≥2048×1536 像素。
叠加信息：
基本信息：图片叠加车牌与称重一致的数字信息标识、车牌号、检测时间、车速、 车轴数量、总重、违法地点、防伪信息等信息。
时间信息：对于货车行驶过程中发生的公路货车超限超载违法行为，叠加在图片上的 违法时间精确到 0.01s；对于货车静止状况下发生的公路货车超限超载违法行为， 叠加在图片上的违法时间精确到 1.0s。
叠加位置：图片上叠加的信息不影响公路货车超限超载违法行为认定。
证据图片：原始图片集合为图片证据，图片证据集合过程中不得改变每幅图片的尺寸、 像素值、色彩等原始成像内容。
存储格式：图片采用 JPEG 编码，以 JFIF 或 JPEG 文件格式存储，压缩因子低于 70。视 频采用 MPEG4 格式。
防伪要求：每幅交通违法行为图片包含原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和 校对过程中被人为篡改。
203-3-1控制台（4.9m*1.3m，带PDU(改成8.5米））
203-10-1 SPD1三相B、C级电源防雷器
203-10-2 SPD2单相B、C级电源防雷器
311-12 栏杆臂
规格：3米长

502-5 广场照明配电箱（非标）
600*500*250，底座200、不锈钢户外配电柜低压成套路灯智能时间控制箱应急电源照明计量箱

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月13日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
邮      箱：gzlhr2@163.com
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月10日

