广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）治超一体化摄像机及车牌识别设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-1-11
	车牌识别系统（含补光灯、闪光灯）
	
	台
	2
	

	803-3-11
	车牌识别系统（含补光灯、闪光灯）
	
	台
	3
	

	802-2-5
	高清车牌自动识别仪
	
	套
	1
	

	802-2-2
	高清车牌识别系统
	
	套
	1
	

	802-3-7
	治超一体化摄像机
	
	台
	3
	

	802-3-8
	治超一体化摄像机立柱
	
	根
	3
	

	804-1-1
	治超一体化摄像机
	
	套
	2
	

	804-1-2
	治超一体化摄像机立柱
	
	根
	2
	

	803-3-1
	治超一体化摄像机
	
	套
	3
	

	803-3-2
	治超一体化摄像机立柱
	
	根
	3
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：174770.00元。
3. 技术要求
3.1、车牌识别系统（含补光灯、闪光灯）： 
全天候车牌识别正确率：≥98%；
识别速度＜0.2s；
支持视频、线圈、雷达触发等多种触发方式；
视频编码：H.264， H.265，MJPEG，图像编码：JPEG；
成像器件：≥1/1.8inch 逐行扫描 CMOS 或CCD 图像传感器；
有效画面像素≥300万；
前端SD 存储≥64GB；
具备OSD 功能，视频能叠加时间、车牌、车道号等各种动态信息字符；
支持无存储卡报警、 IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；
支持交通信号灯故障报警，当接收通过RS485 接入的信号灯检测器发送的故障报警时，可在设备IE 界面进行展示。
MTBF：≥30,000h；
工作环境温度：-40℃～70℃；
工作环境湿度：0-95%；
电源：50HZ，AC24V/220V；
防护等级：IP66。

3.2、高清车牌自动识别仪：
 车牌自动识别设备应符合 JT/T 604 的要求，采用高清车牌识别一体机，能自动识别“GA36-92”(92 式牌照)、“GA36.1-2001”（02 式牌照）标准民用车牌照、04式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号牌；
 全天候车牌识别正确率：≥98%；
 识别速度＜0.2s；
 支持视频、线圈触发等多种触发方式；
 视频编码：H.264，MJPEG，图像编码：JPEG；
 成像器件：≥1/3inch 逐行扫描 CMOS 或 CCD 图像传感器；
 有效画面像素≥300 万；
 前端 SD 存储≥64GB；
 具备 OSD 功能，视频能叠加时间、车牌、车道号等各种动态信息字符；
 全天候室外型防护罩；
 MTBF：≥30,000h；
 工作环境温度：-40℃～70℃；
 工作环境湿度：0-95%；
 电源：50HZ，AC24V/220V；
 防护等级：IP66；
 含立柱及基础。

3.3、高清车牌识别系统：
应满足交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设方案》、《高速公路ETC门架系统技术要求》的规定；
全天候车牌识别正确率：≥98%；
成像器件：≥300万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；
接口：2个RJ45以太网口；
应在通信中断时，具备图片保存功能，待通信恢复时自动上传。 
可识别新能源车牌、军警车牌、港澳两地车牌等；
触发模式：视频触发或线圈触发全天候室外型防护罩； 
MTBF：≥30,000h；
工作环境温度：-20℃～+70℃；
工作环境湿度：20% ～ 95%（相对湿度）；
电源：50HZ，AC24V/220V；
防护等级：IP66。

3.4、治超一体化摄像机：
满足《高速公路称重检测业务规范和技术要求》。
一体机像素：≥900万像素；防护等级：IP66；图片分辨率：前、后、侧摄像机抓拍图片分辨率不小于300万像素；录像：180°全景录像大于5秒（分辨率大于2K）；
本地存储：≥8G，内存：≥4G。
CPU：1）处理器内核（多核）：双核 ARM Cortex A73@1.8GHz，32KB I-Cache，64KB D- Cache/512KB L2 cache；双核 ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache， 32KB D-Cache/256KB L2 cache；单核 ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache，32KB D-Cache/128KB L2 cache；支持 Neon 加速，集成 FPU 处理单元。
2）GPU：双核 ARM Mali G71@900MHz，256KB cache；支持 Open CL 1.1/1.2/2.0；支持 Open GL ES 3.0/3.1/3.2。3)智能视频处理：提供视觉计算处理能力；四核 DSP@700MHz，32K I-Cache /32K IRAM/512KBDRAM；双核 NNIE@840MHz神经网络加速引擎；内置双目深度检测单元功能参数；日间车辆号牌识别准确率应不小于95％，夜间车辆号牌识别准确率应不小于90％；日间车辆号牌颜色识别准确率应不小于90％,夜间车辆号牌颜色识别准确率应不小于80％；未悬挂号牌的识别率应不小于80％；输出信息（SDK）：车头车侧车尾拼接的全景高清车辆视频、车头大图、车尾大图、车侧全景图、车头及车尾车牌号码和颜色及全景视频录像。含补光灯。

3.5、治超一体化摄像机立柱
六边形80*1440mm-1640mm(根据现场调整)，含法兰盘，膨胀螺丝，垫圈等。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 3 月 13 日17：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月08日
