广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）车道收费软件及设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-11
	MTC/ETC车道软件
	
	套
	3
	JD3-1乐广高速公路南段收费系统更新改造

	802-3-12
	接入、调试
	
	项
	3
	

	802-1-37
	新增视频点的联网接入及调试
	
	项
	1
	JD3-3乐广高速公路南段监控系统更新改造工程量清单

	803-1-10
	视频控制平台与监视墙的联合调试
	
	项
	1
	JD3-5乐广高速公路北段监控中心大屏更新改造工程

	804-1-3
	MTC/ETC混合车道软件
	
	套
	2
	JD3-6京珠北高速收费站新增入口拒超系统

	804-1-4
	系统接入及调试
	
	套
	2
	

	803-3-3
	MTC/ETC混合车道软件
	
	套
	3
	JD3-7乐广高速公路北段收费站新增入口拒超系统

	803-3-4
	系统接入及调试
	
	套
	3
	

	806-1-33
	隧道综合监控平台二次开发
	
	项
	1
	JD3-8广惠高速萝峰隧道消防管道及青山隧道火灾报警升级改造工程

	806-2-13
	监控中心隧道软件扩容及调试
	
	项
	1
	

	804-1-13
	监控中心隧道软件扩容及调试
	
	项
	1
	JD3-9广惠高速公路萝峰隧道火灾报警改造

	802-2-10
	专用ETC车道软件
	
	套
	1
	JD3-11广惠高速博罗收费站增设潮汐车道

	802-1-17
	无感支付扫码终端
	
	套
	1
	JD3-12广惠高速乌塘收费站扩建车道

	802-1-18
	移动收费终端（含PSAM卡）
	
	套
	1
	

	802-3-2
	混合ETC/MTC车道软件
	
	套
	1
	

	802-3-3
	联网收费站站软件扩容
	
	项
	1
	

	802-5-23
	系统调试
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：722855.00元。
3. 技术要求
MTC/ETC车道软件：满足双天线车道布局。
接入、调试：满足本项目所有入口拒超车道称重设备改造需求，包含路段中心、			   站级软件升级，含软件安装调试、系统联调等，满足新增称重设			   备接入收费系统要求等
隧道综合监控平台二次开发：集成车行横洞卷帘门远控、消防水泵远程监测及控制功能
监控中心隧道软件扩容及调试：对软件进行扩容，满足火灾联动要求。包括液位计数据接入监控一体化平台，增加显示水位高度、水位告警功能以及后台日志等功能。
监控中心隧道软件扩容：对软件进行扩容，满足火灾联动要求。包括液位计数据接入监控一体化平台，增加显示水位高度、水位告警功能以及后台日志等功能。
无感支付扫码终端：
设置于收费亭侧壁，支付终端接入亭内数据网络工业交换机传输至收费站。在出口车道完成通行费计算后，车道软件生成支付申请。用户可通过手机内移动支付软件生成授权二维码。码支付终端读取授权二维码后，向第三方支付平台发送支付申请，进入支付流程。确认支付成功后，自动抬杆放行；扫码支付终端与车道计算机采用RS232接口连接，传输通行费数据及支付确认信息； 功能丰富、使用便利快捷、设施界面美观醒目。系统软件应具备平滑升级实现今后的移动支付。移动支付受理终端应通过交通运输部的CMA、3C-MRA、CNAS等认证，并通过联合电服公司的软件功能测试；二维扫码设备：二维最小模块尺寸为1.905mm；二维码识读范围：10～150cm；识读区域：不小于30×30cm(扫码距离为 60cm 时)；屏幕显示设备满足强阳光直射下的工作环境；采用多扫码元件阵列；扫描速度：<100ms；通讯接口：RS232、4G、WIFI、以太网；MTBF时间：≥15000 小时；防护等级：IP66；工作环境温度： -10℃~+55℃；相对湿度： 10%~90%（非冷凝）；供电电源：交流220V±10% （50Hz）；使用功率：小于100W；含扫码枪；支持持粤通宝、微信、支付宝、银联等支付功能，未来可平滑升级其他主流支付形式；包含与计算机连接的串口控制电缆及供电电缆，内置或自带电源适配器；配套的驱动程序或支持即插即用。
移动收费终端（含PSAM卡）：
终端适用于处理收费站的收费、车道控制、收费特情、稽核等业务；提供入口发CPC卡、出口CPC交易、入口OBU交易、出口OBU交易、车道控制、收费特情处理、追缴名单查询等功能；移动车道终端采用“终端﹢后台”的模式，它由平板、终端APP、接口服务、车道服务四部分组成，终端APP使用4G/WIFI与接口服务进行通信； 终端采用安卓系统； CPU：8核； 内存：≥8GB；硬盘：≥64GB； 支持GPS、BD、GLONASS等多种定位方式； 不少于8寸IPS高亮屏，支持多点触控； 支持13.56MHz、5.8GHz微波通信，内置PSAM接口； 电池容量不少于5100mAh；支持2米防摔； 防护等级：IP65； 工作温度范围：-40℃～﹢55℃； 平均故障间隔（MTBF）：≥5万小时。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月07日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月06日

