广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）绿通查验移动终端、打印机、传真机、工作站、光缆、操作系统采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-19
	绿通查验移动终端
	
	套
	8
	

	802-3-20
	单警执法记录仪
	
	套
	4
	

	804-7-1-1
	桌面22"液晶监视器
	
	台
	2
	

	804-11-2-6
	监控一体化工作站
	
	台
	4
	

	804-11-4
	激光打印机
	
	台
	1
	

	804-11-6
	彩色喷墨打印机
	
	台
	1
	

	804-11-9-2
	收费广场室外无线路由器
	
	台
	8
	

	804-11-14
	8路KVM切换器
	
	套
	5
	

	804-11-19
	管理计算机
	
	台
	8
	

	805-1-1-3
	管理计算机操作系统
	
	套
	8
	Win11专业版

	805-1-1-5
	工作站操作系统
	
	套
	4
	Win11专业版

	803-2-11
	传真机
	
	台
	1
	

	805-1-1-1
	服务器操作系统
	
	套
	4
	windows server 2022 标准版 32核

	805-1-2-1
	SQL Server 标准版（收费）
	
	套
	4
	 sql server 2022 标准版 25用户

	803-7-1-1-1
	单模光缆（4芯）
	
	米
	7100
	

	803-7-1-1-2
	单模光缆（8芯）
	
	米
	4630
	

	803-7-1-1-4
	单模光缆（12芯）
	
	米
	11420
	

	803-7-1-4-1
	单模光缆（48芯）
	
	米
	50582.5
	

	803-7-1-5-1
	单模光缆（60芯）
	
	米
	50119.1
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：809686.20元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc30542]802-3-19绿通查验移动终端
· CPU：ARM 64位四核处理器(1.3GHz)
· RAM+ROM：8GB+16GB
· 拓展内存：Micro SD(TF)卡可扩展至256GB
· 操作系统：Android
· WLAN：双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802a/b/g/n协议
· WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）；3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）；4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）；TDD-LTE（B38/B41）
· 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS传输距离5-10米
· GPS：支持GPS/北斗
· 摄像头：后置摄像头，1500W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；前置摄像头，500W像素高清摄像头。
· 触控屏：支持多点触控。

[bookmark: _Toc25918]802-3-20单警执法记录仪
· 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。

[bookmark: _Toc23269]804-7-1-1	桌面22"液晶监视器
· 屏幕参考尺寸：22英寸；
· 分辨率：1920×1080；
· 显示比例 16：9； 
· 亮度：500cd/㎡；
· 对比度：1000:1； 
· 响应时间：5ms；
· 可视角度：178°；
· 功耗：≤ 50W。
[bookmark: _Toc6756]804-11-2-6	监控一体化工作站
· CPU：酷睿 i7 十二核二十线程，最大睿频≥4.8Ghz
· 内存：≥32G DDR4 内存；
· 硬盘：1T NVME SSD；
· 显卡：≥8G 显存；
· 显示器：≥24 英寸液晶屏，响应时间≤5ms；
· 键盘：标准专用键盘；
· DVD：16 倍速；
· 10/100/1000M 自适应以太网卡；
· 预装正版 Windows 10 Professional；
· 含正版操作系统；
· 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。
[bookmark: _Toc21940]804-11-4	激光打印机
· 黑白激光扫描、打印一体机。
· 支持最大扫描、打印幅面：A3，自动双面。
· 打印分辨率：≥600×600dpi。
· 打印速度：
· A3黑白：≥15页/min。
· A4黑白：≥30页/min。
· 扫描分辨率：600×600、500×500、400×400、300×300、200×200dpi可选。
· 黑白扫描。
· 灰度等级：≥256级。
· 扫描为图片、pdf文件格式可选。
· 扫描到：U盘、共享文件夹、电子邮箱等。
· 进纸盒总容量：≥800页。
· 出纸位容量：≥300页。
· 内存容量：≥2GB。
· 硬盘容量：≥250GB。
· 标配10”液晶触摸屏。
· 1个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45接口。
· 1个USB2.0接口。
· MTBF≥30,000h。

804-11-9-2收费广场室外无线路由器
· -1.2Gbps无线速率双频（2.4GHz/5.0Ghz）。支持802.11ac
· -内置全向天线(基础增益6dBi)。
· -接口：至少1 个100/1000MbpsRJ45端口。
· -自动信道选择，线性功率可调，适应不同组网环境。
· -支持无线控制器（AC）统一管理。
· -支持带宽分配、流量限制。
· -工作频段：2.4GHz-2.483GHz。
· -发射功率≥23dBm。
· -支持无线漫游功能。
· -专业室外壳体设计（IP65、支持雷电防护）。
· -最大用户数：100。
· -支持SSID广播；SSID数量：8（支持中文SSID）。
· -支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能。
· -网络类型：访客网络、员工网络。
· -无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。
· -用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离。
· -发射功率设置：支持1dBm线性调节，可调范围支持从最大发射功率向下15dB。
· -支持802.3af/802.3at兼容供电。
· -采用壁挂安装方式，含安装、固定附件。
804-11-14	8路KVM切换器
· -接口数：8个；
· -亮度：≥250cd/m2；
· -对比度：1000:1；
· -切换方式：OSD/热键/按键；
· -适配分辨率：1280x1024；
· -可视面积：≥17英寸；
· -工作温度：0-60°C；
· -电源接口：可定制；
· -支持Windows、mac等操作系统。
804-11-19	管理计算机
· -CPU：酷睿i7四核，2.6GHz以上；
· -内存：≥16G 
· -DDR 内存；
· -缓存：≥8MB；
· -硬盘：1T（7200rpm），含500G以上固态硬盘；
· -显卡：≥1G显存；
· -显示器：≥22英寸液晶屏，响应时间≤5ms；
· -键盘：标准专用键盘；
· -鼠标：标准专用鼠标；
· -DVD：16倍速；
· -10/100/1000M自适应以太网卡；
· -预装正版操作系统；
· -含正版操作系统；
· 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。
804-11-9-2收费广场室外无线路由器
· 1.2Gbps无线速率双频（2.4GHz/5.0Ghz）。支持802.11ac
· 内置全向天线(基础增益6dBi)。
· 接口：至少1 个100/1000MbpsRJ45端口。
· 自动信道选择，线性功率可调，适应不同组网环境。
· 支持无线控制器（AC）统一管理。
· 支持带宽分配、流量限制。
· 工作频段：2.4GHz-2.483GHz。
· 发射功率≥23dBm。
· 支持无线漫游功能。
· 专业室外壳体设计（IP65、支持雷电防护）。
· 最大用户数：100。
· 支持SSID广播；SSID数量：8（支持中文SSID）。
· 支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能。
· 网络类型：访客网络、员工网络。
· 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。
· 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离。
· 发射功率设置：支持1dBm线性调节，可调范围支持从最大发射功率向下15dB。
· 支持802.3af/802.3at兼容供电。
· 采用壁挂安装方式，含安装、固定附件。
[bookmark: _Toc4568]803-2-11	传真机
· 本工程在各收费站配置ITU-T G3模式传真机，传真机具体指标为：
· 适用电话线路：交通通信电话专网。
· 兼容性：ITU-T G3模式。
· 配置：半双工、台式收发两用。
· 存储器容量：512KB。
· 压缩方式：MH、MR、MMR。
· 扫描方法：平台式、固态CCD。
· 分辨率：
· 水平：8线/mm。
· 垂直：标准：3.85线/mm。
· 精细/中间色调：7.7线/mm。
· 超精细：15.4线/mm。
· 记录方式：热传导记录。
· 显示：7×5点阵，每行16位显示。
· 接收模式：FAX/TEL。
· MODEM速度：9600bps、可自动切换到7200bps，4800bps，或2400bps。
· 传送时间：≤9S（存储器传送）。
· 有效记录宽度：203mm（平均）。
· 输入文件尺寸：
· 自动输入：
· 宽度：148mm到216 mm。
· 长度：128mm到356 mm。
· 手动输入：
· 宽度：148mm到216 mm。
· 长度：128mm到1000 mm。
· 有效扫描宽度：最大210 mm。
· 自动文件传送器：最大20页。
· 复印功能：单页/复合-复印/分类-复印（99份复印件/页）。
电源：220V±20%，50HZ±10%。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 4 月20日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月18日
