广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）光纤收发器、光端机、配电箱、机箱等
[bookmark: _GoBack]采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-6-1-1
	光纤收发器(10/100M)
	
	对
	8
	

	803-6-2-3
	2路光纤收发器(10/100M)
	
	对
	2
	

	803-6-3-1
	光纤收发器(100/1000M)
	
	对
	2
	

	803-6-3-2
	4路光纤收发器(10/100M)
	
	对
	55
	

	803-6-6-3
	30路电话光端机
	
	对
	2
	

	803-6-7
	单模光端机
	
	对
	1
	

	804-11-8
	光纤、收发器
	
	对
	18
	

	805-2-2-24
	外场设备机箱控制软件
	
	套
	1
	

	807-3-3-7
	室内监控配电箱
	
	套
	13
	

	807-3-3-12
	智能管理控制机箱
	
	套
	51
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：365159.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc421]
803-6-1-1	光纤收发器(10/100M)
· 传输距离：40km，符合IEEE802.3/802.3u标准；
· 具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间信号转换；
· 以太网接口：RJ45； 
· FC或ST接口，单纤；
· 2个以太网接口；
· 有全/半双工传输方式；
· 电压：220VAC；
· 工作湿度：0～95%，含尾纤、光终端盒、电源线及光缆接续等。
[bookmark: _Toc9384]803-6-2-3	2路光纤收发器(10/100M)
· 传输距离：40km，符合IEEE802.3/802.3u标准；
· 具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间信号转换；
· 以太网接口：RJ45； 
· FC或ST接口，单纤；
· 2个以太网接口；
· 有全/半双工传输方式；
· 电压：220VAC；
· 工作湿度：0～95%，含尾纤、光终端盒、电源线及光缆接续等。
[bookmark: _Toc25808]803-6-3	视频光端机
[bookmark: _Toc12813]803-6-3-1	光纤收发器(100/1000M)
· 传输距离：40km，符合IEEE802.3/802.3u标准；
· 具有100M/1000M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间信号转换；
· 以太网接口：RJ45； 
· FC或ST接口，单纤；
· 4个以太网接口；
· 有全/半双工传输方式；
· 电压：220VAC；
· 工作湿度：0～95%，含尾纤、光终端盒、电源线及光缆接续等。
[bookmark: _Toc25641]803-6-3-2	4路光纤收发器(10/100M)
· 传输距离：40km，符合IEEE802.3/802.3u标准；
· 具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间信号转换；
· 以太网接口：RJ45； 
· FC或ST接口，单纤；
· 4个以太网接口；
· 有全/半双工传输方式；
· 电压：220VAC；
· 工作湿度：0～95%，含尾纤、光终端盒、电源线及光缆接续等。
803-6-6	语音光端机
[bookmark: _Toc30602]803-6-6-3	30路电话光端机
30路电话光端机
（1）光接口
· 比特率：155.52Mbps±20ppm
· 码型：NRZ+扰码
· 发送光功率：> -5dB ～ -17dB
· 接收灵敏度：> -36dB 
（2）E1接口标准E1接口，符合ITU-T G.703、G.704建议：
· 比特率：2048Kbps±50ppm
· 码型：HDB3
· 接口阻抗：75Ω
（3）以太网接口：
· 接口为：10/100Base-Tx；
· 接口规程：符合IEEE-802.3u标准；
· 接口速率：10/100M自适应；
· 接口连接器为：RJ-45。
（4）用户及环路接口
语音接口：话路特性符合《邮电部电话交换设备总技术规范》
· 阻抗：600Ω
· 插入损耗：-3±0.75dB
· 频率特性：300～3400Hz(-0.6～+3dB)
· 衡重杂音：≤63.7dBmop
· 串音衰耗：≥65dB
· 用户线环路电阻：小于3KΩ（包括话机）
· 馈电电压：48V；
· 馈电电流：20~50mA；
[bookmark: _Toc6844]803-6-7	单模光端机
· 传输距离：40km，符合IEEE802.3/802.3u标准；
· 具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间信号转换；
· 以太网接口：RJ45； 
· FC或ST接口，单纤；
· 4个以太网接口；
· 有全/半双工传输方式；
· 电压：220VAC；
· 工作湿度：0～95%，含尾纤、光终端盒、电源线及光缆接续等。
[bookmark: _Toc30796]804-11-8	光纤收发器
· 以太网端口：
· 端口类型：10/100/1000M自适应以太网端口，RJ45。
· 端口数量：2。
· 支持全双工/半双工数据传输。
· 支持TCP/IP、UDP等常用网络协议。
· 光学特性：
· 波长：1310nm/1550nm。
· 单模、单芯双向传输。
· 无中继传输距离≥20km。
· MTBF≥50,000h。
[bookmark: _Toc12080]805-2-2-24	外场设备机箱控制软件
· 对所有外场（摄像机、情报板等）设备均采用智能化机箱，支持箱体环境的智能化管理，配置一体化采集模块实现系统的智能化管理功能，支持箱体远程实时监控功能，箱体各类运行数据均可上传到管理中心并由设备机箱厂家提供SDK包集成至监控一体化平台，进行统一的管理。
[bookmark: _Toc4826]807-3-3-7	室内监控配电箱
1、 功能要求
· 可远程控制设备配电断路器的开闭，同时具备自动与手动功能，为正常检修和维护提供安全保障。
· 具备传输备电功能，当市电停电时，保障通讯功能正常使用，且可远程对设备进行监控并支持断电操作。
· 具备通讯逻辑判断的控制光端机或交换机等设备的供电，对因过热或其他原因造成的设备宕机(通讯中断)供电复位重启。
· 可监测并采集市电状态、市电电压、市电电流值上传。
· 可远程控制每路DC24V、DC12V以及外接适配器电源的开闭与电压监测。
· 可监测并采集外场机电以及传输等设备的供电状态、电压状态、备用电池状态等上传。
· 可自动采集并上传机箱内温度与湿度。
· 可对机箱门异常开启做出现场声光报警，并将报警信号上传。
· 门禁联动灯光控制，当门禁打开时箱体LED灯自动开启，提供箱体内部照明方便检修和维护，当门禁关闭LED灯自动关闭。
· 对所有外场（摄像机、情报板等）设备均采用智能化机箱，支持箱体环境的智能化管理，配置一体化采集模块实现系统的智能化管理功能，
· 支持箱体远程实时监控功能，箱体各类运行数据均可上传到管理中心并由设备机箱3 家提供SDK包集成至路运一体化平台，进行统一的管理。
2、 主要技术指标
· 具备1路10/100M以太网端口，RJ45接口；至少1路RS485接口。
· 电源模块：
· 至少1路220VAC 2A接线端子、1路220VAC 5A维护插座。
· 至少1路24VDC 1.5A供电、1路12VDC 1.5A供电，均可远程及本地逻辑控制。
· 至少4路12VDC 1A供电（门禁、报警、风扇、维护灯）。
· 可远程对1路24VAC与2路12VDC外接适配器输出电源进行控制。
· 备用电池：24V、1000mAh。
· 机箱：
· 全天候防风、防雨、防水、防尘型箱体，进出线孔密封、全封闭方式的箱体结构，专用密封胶条。
· 1.5mm厚不锈钢户外喷涂材料，不能自燃或助燃，具有良好的散热性。
· 箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网，箱体与其它金属构件需要良好接地。
· 防护等级：≥IP65。
· 箱体宜采用前门从下往上气压杆开启方式，方便开启与正面维修。
· 断路器根据用电设备选配。
· 箱体尺寸根据需要定制，箱体内至少能放置下动传保障器、供电电源、蓄电池、断路器、远程控制自动重合闸、接线端子、防雷器以及通信设备等。

[bookmark: _Toc14611]807-3-3-12	智能管理控制机箱
· 外壳材质：冷轧钢板板，箱体喷防腐蚀防锈漆；
· 外壳防护等级：IP54；
· 箱体具备门禁报警功能，当门打开时自动触发门禁报警器警示；
· 具备自动散热功能；
· 支持箱体环境的智能化管理，配置一体化采集模块实现系统的智能化管理功能；
· 配置箱体管理平台软件，提供实时数据监控与管理、告警管理、报表管理等功能；
· 支持箱体远程实时监控功能，箱体各类运行数据均可上传到管理平台软件系统；
· 含避雷器、断路器、八位多用插座、端子排、散热电扇、通配天地锁等。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月20 日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 19日

