广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）对接广播系统采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	子目号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-5-1
	对讲主机
	
	台
	1 
	

	802-5-2-1
	亭内IP对讲电话
	
	台
	22
	

	802-5-3
	对讲管理调度软件
	
	套
	1 
	

	802-5-4
	对讲管理调度控制台
	
	台
	1
	

	802-5-5
	电话接入网关
	
	台
	1
	

	802-5-6
	对讲广播视频电话
	
	台
	4 
	

	802-5-7
	班长手持终端
	
	台
	12 
	

	802-5-8
	广场无线基站
	
	台
	9
	

	802-5-9
	无线基站控制器
	
	台
	8 
	

	802-5-10
	网络广播功放（含扬声器）
	
	台
	8 
	

	803-3-1-1
	紧急电话控制主机
	
	台
	1
	

	803-3-1-2
	紧急电话值班电话机
	
	台
	1
	

	803-3-2-1
	隧道内紧急电话（光纤型，壁挂式）
	
	台
	4
	隧道内4套紧急电话

	803-3-2-2
	隧道内紧急电话（光纤型，直立式）
	
	台
	4
	

	803-3-3-1
	紧急电话和广播管理控制台
	
	套
	1
	

	803-4-2-4
	功率放大器200W
	
	套
	8
	隧道内4套紧急电话

	803-4-4-3
	30W扬声器
	
	套
	8
	洞外

	803-4-4-4
	20W扬声器
	
	套
	16
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：235790.00 元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc25217]802-5 对讲机
[bookmark: _Toc22218]802-5-1 对讲主机	
1、 功能要求
· 使用国际标准的SIP协议，具有极好的兼容性和功能可扩展性。可实现“语音对讲广播+多媒体控制台”整体解决方案，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐、报警管理、视频联动、无线对讲等功能，可实现多级架构管理，多台级联互通或备份运行，确保系统的运行安全与稳定，满足高速公路多级管理、中心管理的应用。
· 对讲广播通信专用服务器，集对讲、广播、音乐、报警等功能一体。
· 支持分区管理及分区广播。
· 支持三方、多方通话。
· 通信协议：TCP\IP、SIP、VOIP、IGRP、DNS、DHCP等。
· 支持SD卡及硬盘存储；支持终端报警信号设置触发及视频联动。
· 语音编码：G.711-a，G.711-u，ILBC，G.729，G.723.1，G.726，Speex，LPC10，ADPCM。
2、 主要技术指标
· 至少配置1个10M/100Mbps自适应以太网接口。
· 硬件配置：嵌入式电信级服务器。
· 存储方式：CF、SD卡、1T硬盘存储。
· 操作系统：LINUX OS或其他。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc29068]802-5-2 对讲分机
[bookmark: _Toc7524]802-5-2-1 亭内IP对讲电话
1、 功能要求
· 支持一键呼叫监控（分）中心、监控室及呼叫本地班长，满足两级管理的需求，满足亭内与班长、班长与监控（分）中心的双向通话。
· 多方通话，全双工免提对讲，内置高灵敏度麦克风，双麦克风全向拾音，声音采集区域广、采集距离远、音色还原度高，内置环境降噪功能。
· 具备全双工回声消除、语音活动检测、舒适背景噪音声场、背景噪音检测、丢包补偿、DTMF带内音频、带外DTMF转送等功能。
· 内置扬声器，可自动接收喊话、广播与播放背景音乐。
· 定向拾音距离不少于3米。
2、 主要技术指标
· 音频特性：窄带编码G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB，宽带编码G.722。
· 支持桌面嵌入式安装。
· 至少1个RJ45网络接口，支持支持POE供电，1个音频放大器2.5W，1个外置有源音箱音频输出口，1个录音输出口接口，2路短路输入，2路短路输出。
· 防护等级：IP54。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc15544]802-5-3	对讲管理调度软件	
· 功能分区：分区列表、终端列表、任务列表、控制区、排队区、终端信息、系统信息、无人值守、音乐管理等。
· 分区列表：右侧直观显示分区列表名称目录，选择可显示出本分区所有终端，显示分区信息与号码。
· 终端列表：中间直观清楚的显示出终端列表，包含号码、名称、状态、录音等，并在不同的状态显示不同的颜色，选择后可显示出终端的IP地址等
· 任务列表：右侧直观显示任务列表名称目录，选择可显示任务的信息，可进行播放、暂停、修改等操作。
· 控制功能：呼叫、挂断、插讲、拆讲、广播、监听、会议等快捷操作。
[bookmark: _Toc28824]802-5-4 对讲管理调度控制台	
1、 功能要求
· 工业级一体化触屏电脑，配置低功耗主板，坚固、防震、防潮、防尘、耐高温。
· 落地式桌面放置，嵌入式可视角度20～80度水平，角度可随意翻转调节。
· 内置2百万像素网络摄像头，内置×2立体声喇叭。
· 21.5"LCD液晶显示屏，支持HDD、触摸屏功能，并具有待机节能模式。
2、 主要技术指标
· 处理器：Intel四核2.1GHz低电压处理器。
· 内存：16GB DDR4。
· 存储器：500GB SSD或1T SATA硬盘 。
· 显示分辨率：≥1920×1080dpi。
· 显示屏亮度：250cd/m2，响应时间：≤5ms，对比度：≥1000:1。
· 网卡：内置802.11 B/G/N Wi-Fi，1个10/100 RJ-45有线网卡。
· 接口：2×USB2.0、1×USB3.0、1×麦克风、1×耳机/音箱接口、1×HDMI接口、4-In-1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC)、2×鼠标/键盘接口。
· MTBF：≥30,000小时。
· 包含供电电缆，内置电源适配器。
· 预装微软Windows 10专业版或更新版本操作系统。需满足对讲广播控制统软件运行要求。

[bookmark: _Toc28690]802-5-5	电话接入网关	
采用标准的SIP、IAX协议，兼容各种PBX和VoIP语音平台，可满足不同网络环境下的组网应用需求。
提供最多32个FXO口，可多台分布接入，设备采用高性能的处理器，具有大容量、全并发的呼叫处理能力，具备电信级的稳定性。

[bookmark: _Toc28227]802-5-6	对讲广播视频电话	
· 提供POE（以太网供电）功能，支持IEEE 802.3af标准。
· 支持两路以太网口。
· 支持可编程软按键。
· 支持导航键：上、下、左、右、OK。
· 支持常用的语音编解码协议，包括但不限于G.711（A率和U率）、G.729AB、iLBC、Opus等。
· 支持三方会议功能。
· 支持来电显示和历史呼叫记录，包括呼入、呼出、未接和转移记录等。
· 支持通讯录功能，包括本地通讯录、群组通讯录等。
[bookmark: _Toc21504]802-5-7 班长手持终端
1、 功能要求
· 可通过以太网无线网络与本项目对讲广播系统进行连接，实现与网内终端之间的通话。
· 高性能工业级对讲终端，低功耗，满足防爆、防水、防尘、防震等防护要求，适合在高温、低温、潮湿、粉尘以及有易燃易爆气体的恶劣工作环境下使用。
· 支持DSP回声消除技术，大音量回声抑制，环境噪声抑制。
2、 主要技术指标
· 工作频段：2.4～2.483GHz。
· 通信协议：支持SIP2.0（RFC3261）。
· 无线接口：支持IEEE802.11b/g/n。
· 音频编解码：支持G.711uG.711aG.729A。
· 发射功率：15～17dBm。
· 接收灵敏度：大于-90dBm。
· 无障碍通话距离：≥300米。
· 待机时间：大于200个小时。
· 持续通话时间：大于8.5小时。
· 电池容量：不少于1200mAh。
· 防护等级：IP54。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含电源线缆、电池（若可拆卸）；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc16200]802-5-8 广场无线基站
1、 功能要求
· 室外型，内置高增益定向天线，远程无线接入热点，满足大面积复杂环境的无线覆盖。
· 支持静电防护和雷电防护，适应风吹、日晒、雨淋、雪冻等各种恶劣环境。
· 高功率无线输出，300Mbps无线传输速率。
· 支持网关、中继、网络基站三大工作模式。
2、 主要技术指标
· 工作频率：2.4～2.4835GHz。
· 发射功率：
· 11n MCS7：26±1dBm
· 11g 54Mbps：26±1dBm
· 11b 11Mbps：27±1dBm。
· 接收灵敏度：
· 11n MCS0@-83dBm；MCS7@-65dBm
· 11g 54Mbps@-82dBm；6Mbps@-95dBm
· 11b 11Mbps@-85dBm；1Mbps@-95dBm。
· 1个RJ-45 10/100 Mbps以太网接口，支持24V PoE网线供电。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
· 含安装支架或壁挂安装辅材。
[bookmark: _Toc12198]802-5-9 无线基站控制器
1、 功能要求
· 全千兆高性能无线管理控制器，专为大面积覆盖，无线网络基站管理而设计。
· 自动发现并统一管理无线网络基站，对网络统一下发配置，实现网络基站零配置接入，即插即用，无需更改现有网络架构，部署方便。
· 支持最大可以管理252个网络基站，支持跨VLAN管理网络基站，同时支持17个并发进程，可以同时配置、升级、重启、复位17台网络基站，实时监控网络基站工作状态，统一配置所有网络基站，无线网络与Tag VLAN绑定，隔离不同无线网络。
2、 主要技术指标
· DHCP功能：支持DHCP 服务器或 DHCP 客户端。
· 接口信息：5个10/100/1000M自适应以太网接口。
· 内存：≥DDR3 512MB。
· 闪存：≥16M。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc28891]802-5-10 网络广播功放（含扬声器）
1、 功能要求
· 远程网络广播功放，采用高性能的MIPS+DSP处理，具有稳定可靠的特点，提供最完备的远程广播或播放背景音乐。
· 可自动接收远程话机、控制台的广播任务、喊话与播放背景音乐。
· 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒。
2、 主要技术指标
· 支持10/100Mbps以太网输入，支持SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP协议。
· 音频特性： G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB， G.722， AEC、VAD、CNG、BNE、NR、 PLC、DTMF、(RFC2833)/SIP INFO。
· 支持通过WEB管理，软件在线升级。
· 线路（AUX）和话筒（MIC）输入，1路信号输出,具有独立的音量调节。
· 内置输入短路、过热、过载保护告警功能。
· 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态。
· 输出方式： 4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出。
· 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
扩音喇叭
· 外抱箍或壁挂安装，适用收费广场范围内广播及音乐播放。
· 强指向扬声器，功率：50W。
· 频响范围：140Hz～14kHz，灵敏度：93±2dB。
· 语音频带：300～3400Hz。
· 单个广播额定声压级强度：≥110dBA（广播正前方100cm处测得）。
· 非线性失真：≤5%。
· 广播模块信号接收灵敏度：≤-38dB。
· 防护等级：IP66。
· MTBF：≥30,000小时。
· 含安装支架或辅材，内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc18601]803-3-1-1	紧急电话控制主机
· Intel Core i7四核处理器
· 4GB DDR3内存
· 500GB 7200RPM SATA硬盘
· 16×DVD-ROM，DVD刻录光驱
· 10/100/1000M网卡
· 24”液晶显示器:
· 显示尺寸：24"
· 分辨率：1920×1200(H×V)
· 屏幕比例：16:10
· 点距距：0.270mm
· 亮度：300cd/m2
· 对比度：1000：1（典型值）
· 可视角度：178°（水平）/178°（垂直）
· 显示色彩：16.7M
· 响应时间：不高于8ms（灰阶到灰阶）
· LED背光源
· 寿命不小于50000h
· 1路VGA输入，1路DVI输入
· 256位专业图形加速卡，256MB显存，显卡具有VGA和DVI两种视频输出端口。
· 含VGA电缆1根
· 按需要配置视频捕捉卡
· 预装Windows 7 Professional中文版操作系统
· 配无线键盘、无线鼠标
[bookmark: _Toc11341]803-3-1-2	紧急电话值班电话机
· 采用DTMF电话分机。DTMF电话应满足ITU-TQ.23的要求，符合:邮电部GF002-9002.1。
[bookmark: _Toc30051]803-3-2	紧急电话分机
[bookmark: _Toc28625]803-3-2-1	隧道内紧急电话（光纤型，壁挂式）
隧道内紧急电话采用听筒式，同时应具备降噪功能。隧道内紧急电话分机含分机机箱、避雷器、安装架、紧急电话标志灯箱、紧急电话反光标志、地网连线、安装辅材等。
分机机箱可与隧道内功率控制器设备箱共用，其功能和性能指标要求均与“803-3-2-2 隧道洞口紧急电话分机”相同。
[bookmark: _Toc10860]803-3-2-2	隧道口紧急电话（光纤型，直立式）
隧道外紧急紧急电话分机含分机机箱、紧急电话反光标志、避雷器、安装架、紧急电话供电电缆、地网连线安装辅材等。
（1）功能
· 紧急电话用户可直接与紧急电话控制中心的话务员进行通信联系。
· 紧急电话要有特定编号，当按下紧急电话的按钮时，用户就向主机发出呼叫。
· 紧急电话收到话务员建立接续的命令便可进行通话，用户和话务员的通话是全双工的。
· 响应由紧急电话主机启动的测试。
· 应具有防盗、防冲撞检测功能，并向所述的紧急电话主机发送相应信息。
· 紧急电话禁止接入交换电话网。
（2）性能
· 光接口特性
· 工作波长：1310nm/1550nm
· 光发射功率： 不小于-6dBm
· 光接收灵敏度： 不大于-36dBm
· 光连接器：FC/PC
· 音频接口：VF2/4接口符合GB6879-1995要求。
· 数据接口：RS232C/RS485。
· 隧道外，距紧急电话机前方40厘米处测得的额定声能级优于90dBa。
· 所有紧急电话呼叫对紧急电话控制台来说是不闭塞的。
· MTBF应不小于100000小时。
· 防雷接地
紧急电话机必须装有避雷元件，用以把来自任何事故波，特别是雷电造成的高压入地。紧急电话接地电阻≤10Ω。
（3）供电方式
紧急电话分机与功放用电一并考虑，就近从监控系统用配电箱中引电（220V交流电）。
（4）环境条件
· 温度：-15℃～+55℃
· 湿度：90%（35℃）
· 防护性能：IP65
· 接地系统
土建承包人在紧急电话安装平台上已做接地系统，接地电阻≤10Ω。本工程承包人应根据自身设备的特点，利用或完善原接地系统，应负责紧急电话的良好接地系统。紧急电话机、电源设备和电缆应安装有避雷设备,用以把来自任何电磁干扰特别是雷电造成的高压入地。
（5）结构
· 隧道外电话分机为直立式，采用镀锌钢板拷漆外壳。其底部应与紧急电话平台通过机械结构紧固连接。
· 紧急电话分机应采用按钮装置接通话路。按钮的位置应在呼叫盒的上部。
· 电话机宜用分体式，包括送话器、受话器、电子部件、按钮和蓄电池，分别牢固地安装在呼叫盒的上部分，电缆通过底部的端座连接。要便于运输、容易安装、有利安全。
· 送话器、受话器距地面的高度为145±10cm。
· 紧急电话应具有防风雨设施。
· 紧急电话分机门锁应具有防盗、防雨功能。
（6）标志
· 电话机外壳的上部应有表示紧急电话的定向电光标志，标志的图案和颜色应符合GB5768-2009的要求。
· 外壳上应有说明或图案，使用户易懂。
· 电话机外壳的上部应有显目的电话机编号标志。
· 紧急电话机的结构与标志应得到发包人的认可。
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（1）功能
建立用户与值班员之间的电话联络，并向用户提供帮助基本功能：
· 识别、定位和显示紧急电话分机的呼叫；
· 建立控制台与紧急电话分机的接续；
· 建立管理计算机数据库，包括信号区段、桩号、呼叫分机号码、呼叫通话时间、事故类型和帮助类型等，实现计算机与操作员的人机对话， 采用中文界面；
· 具有录音和自动打印功能；
· 存储和显示同时发生的呼叫；
· 可以中断和保持呼叫分机的接续；
· 能进行系统的人工和自动测试；
· 操作员可通过紧急电话键盘及监视器，实现与紧急电话计算机的人机对话。
· 有线广播功能：
· 音区多路切换选择广播功能，可进行单音区、多音区、单扬声器、多扬声器广播；
· 信源多路切换选择功能；
· 音量调节功能；
· 循环广播功能；
· 广播信息数字录音、录时功能；
· 计算机控制和管理功能；
· 与隧道监控系统信息联网功能，根据监控系统的信息，启动隧道广播；
· 广播监听功能（可通过紧急电话系统监听来实现）；
· 远程隧道广播系统接入功能；
· 远程有线电话接入广播功能；
· 远端功放工作状态检测功能；
· 系统显示功能，包括工作状态、音区以及对应隧道桩号等；
· 广播声音清晰，隧道内无混响、啸叫；
· 中文人机界面。
（2）系统组成
· 紧急电话控制主机（与有线广播主机共用）。
· 一台标准的PC计算机及相应的外设。
· 配备二部电话机（录音话机或普通话机）。
· 高速并行打印机，用以打印测试结果和运行报告。
· 硬盘数字录音功能，用于记录话务员和用户的通话。
· 有线广播音源设备，含麦克（2个）、AM/FM调谐接收器、CD设备等。
· 光中继器，数量根据需求配置。
· 配套的设备机柜。
· 紧急电话有线广播配线装置。
· 有线广播前置放大器。
· 值班电话接线盒、相应线缆及系统调试等。
（3） 控制主机应不低于如下指标:
· Intel Core i7四核处理器
· 4GB DDR3内存
· 500GB 7200RPM SATA硬盘
· 16×DVD-ROM，DVD刻录光驱
· 10/100/1000M网卡
· 24”液晶显示器:
· 显示尺寸：24"
· 分辨率：1920×1200(H×V)
· 屏幕比例：16:10
· 点距距：0.270mm
· 亮度：300cd/m2
· 对比度：1000：1（典型值）
· 可视角度：178°（水平）/178°（垂直）
· 显示色彩：16.7M
· 响应时间：不高于8ms（灰阶到灰阶）
· LED背光源
· 寿命不小于50000h
· 1路VGA输入，1路DVI输入
· 256位专业图形加速卡，256MB显存，显卡具有VGA和DVI两种视频输出端口。
· 含VGA电缆1根
· 按需要配置视频捕捉卡
· 预装Windows 7 Professional中文版操作系统
· 配无线键盘、无线鼠标
（4）环境条件
· 温度范围： +5℃至+40℃
· 电源： 220VAC+10%-15%，50HZ±2HZ
（5）音源设备
①收音调谐器
选用数字式调谐器。采用数字式频率合成技术和调频数字解调，实现自动调谐和寻台功能，并具有预选、存储等功能。
· 调谐范围：中频：530～1600KHz；调频：88～108MHz。
· 频率响应：20～8000Hz±2dB。
· 灵敏度：中频：20µV；调频：25µV。选择性：> 55dB。
②激光唱机
选用多碟式，可自动或手动翻碟、不重复连续播放四小时的机型。
· 频率响应：50Hz～15000Hz；
· 谐波失真：< 0.3％；
· 信噪比：> 70dB；
· 输出阻抗：600Ω。
③话筒
· 类型：动圈式或电容式；
· 指向特性：心型；
· 频率响应：100～12000Hz；
· 灵敏度：2mV/Pa
· 额定输出阻抗：低阻抗。
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（1）前置放大器
· 具有4路或4路以上的多路传声器输入，3路线路输入；
· 可多路分别输出，亦可混合成一路（或选其中一路）于总输出端上输出；
· 输入阻抗：低阻抗；
· 输出阻抗：600Ω；
· 频率响应：20～20KHz；
· 信噪比：> 60dB；
· 音量控制：各路输入信号回路的音量单独控制；
· 音调控制：统一音调控制；
· 具有电源、占线和电平指示；
· 有强行切入优先功能。
（2）200W功率控制器
· 光传输模块和中继器根据产品和传输距离按需配置，不另行报价；
· 含断路器、避雷器、安装架、地网连接线和电力缆线、安装辅材等；
· 输出功率：200W；	
· 频率响应：50–20000 Hz；
· 失真：小于10% (1 kHz时)；
· 功放检测输出：1路；
· 功放控制输入：1路；
· 信噪比：≥ 94dB；
· 具有输出短路保护及输入瞬时过载保护；
· 输入音频信号电平	0.5V（Max ，Vrms) 可更具需要调节；
· 防护等级：IP55；
· 工作电源：AC 198V－242V；
· 工作电源频率：50Hz；
· 工作温度：－20°C － +60°C；
· 工作湿度：≤90% RH。 	
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· 20W强指向型号角扬声器。
· 音频带宽：20～20000Hz。
· 额定声压级强度：≥110dB/正前方100cm处。
· 非线性失真：≤5％。
· MTBF：≥10000h。
· 防护等级：IP55。
· 工作温度：-10℃～+55℃。
· 工作湿度：10%～95%
· 广播待机功耗≤5mA，呼叫通话功耗 ≤ 2A。
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· 30W强指向型号角扬声器。
· 音频带宽：20～20000Hz。
· 额定声压级强度：≥110dB/正前方100cm处。
· 非线性失真：≤5％。
· MTBF：≥10000h。
· 防护等级：IP55。
· 工作温度：-10℃～+55℃。
· 工作湿度：10%～95%
· 广播待机功耗≤5mA，呼叫通话功耗 ≤ 2A。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月 21 日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
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采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：17666577862
广东诚泰交通科技发展有限公司
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