大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项监控设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	网络硬盘录像机
	套
	1
	

	2
	400万红外星光网络摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、云台、安装支架及辅材）
	套
	10
	

	3
	400万红外星光网络摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、云台、安装支架及辅材）
	套
	40
	

	4
	网络硬盘录像机
	套
	3
	

	5
	400万红外星光网络摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、云台、安装支架及辅材）
	套
	93
	


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：1351000.00元。
3. 技术要求
网络硬盘录像机
可接入 16 路路高清视频，视频接入带宽不小于 320Mbps ——每路视频以 4M/s 码流存储，存储时间不少于 30 天 ——图像/声音同步录放功能；支持自 CIF/ D1 多样图像解析度 ——多样的录像方式，如连续、位移侦测、智能图像侦测、警报、排程、手动 ——同时多工进行图像即时监看、录像、回放、远程监控与警报监视 ——回放方式可依日期、时间、摄像机、警报状态搜寻 ——通过网络 TCP/IP(LAN/WAN/ Internet)进行远程监视、存取及控制 ——具有流媒体服务功能 ——支持组播 ——支持压缩格式 H.264、H.265/MPEG4/MJPEG ——支持最大 25 帧/秒图像；内部 RAID 5 ——键盘/鼠标器 ——网络：4 个 RJ-45 10/100/1000Mbps；USB 口：5 个 USB2.0/USB1.1Ports；硬盘接口： 支持不少于 16 块磁盘 ——硬盘数量：16 块 4TB SATA2 磁盘；存储时间不少于 30 天；——可外接报警输入/输出模块；电源AC 100V～230V，设备招标前需进行摄像机与解码器、NVR、网络控制键盘兼容性测试
400万红外星光网络摄像机
——支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
——支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍
——采用400 万像素1/2.8 英寸CMOS 传感器
——支持星光级超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）
——支持 H.265 编码，实现超低码流传输
——内置220 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
——水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
——支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径
——支持 1 路音频输入和1 路音频输出
——内置7 路报警输入和2 路报警输出，支持报警联动功能
——支持 IP67 防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
——支持 AC24V±25%宽电压输入
——设备接入，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入
——数据存储，支持包括录像、图片和结构化数据存储
——媒体转发，支持直播，回放，录像下载等
——管理功能，支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等
——业务应用，支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等
——运维管理，支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理
——字符叠加满足市广州市交投集团要求。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
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6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年4月21日

