广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）票据打印机、便携机、CPC卡读写器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-6
	票据打印机
	
	台
	8
	

	802-3-17
	便携机
	
	套
	18
	

	802-2-4
	CPC卡读写器
	
	个
	20
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：442504.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc31725]802-3-6 票据打印机
1、 功能要求
· 票据打印机采用两侧带有齿孔的连续纸，每张票据两端带有断裂线，以便收费员撕下。
· 票据打印机的纸卷是由收费员更换的，票据打印机应有专门的非锁定装置以便收费员更换打印纸，同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件或偶然碰到、接触到电源装置，但不会干扰打印机的正确、安全运行。
· 票据打印机应包括提前进纸装置并生成“测试”收据以验证进纸、定位的正确性和打印机的正常工作。这些控制装置应安装在打印头附近且不需要从键盘上的其它键确认其性能。测试收据应与正常收据有明显区别以免混淆。
· 票据上打印的信息应分为两部分：预印刷信息和打印信息。预印刷信息1建设单位名称、路段编码、收费站名称或站编码、系列号和税务专用章等，打印信息应包括但不限于：收费员身份码、路段编码、入口收费站代码或缩写、出口收费站代码或缩写、车型、车重、超重值、超重比例、收费额、日期、时间等，具体要求以满足DB 44/T 1793-2016《广东省高速公路联网收费系统》
2、 主要技术指标
· 9针击打式。
· 最大纸宽：89mm。
· 打印头寿命：≥2亿次击打。
· 打印速度: 单向打印3.5行/秒。
· 接口类型: RS-232C串口。
· 可靠性：约900万行。
· 送纸速度：≥7.6cm/s。
· 包含与车道控制器（计算机）连接的串口控制电缆及供电电缆，内置或自带电源适配器；配套的驱动程序或支持即插即用。
[bookmark: _Toc9214]802-3-17 便携机
· CPU：Intel 酷睿双核2.0 G以上； 
· 硬盘：160G； 
· 内存：1GB； 
· 网卡：10M/100M/1000M自适应网卡； 
· 显示器：15英寸以上的液晶显示器；
· 语音报价：双声道立体声报价
· 打印机：Star SP322，并口或串口 
· 54键公路收费专用，支持外接PS2维护用PC键盘 
· CPC卡读写器，采用嵌入式； 
· 电源：必须直接输入220V±5％,配备后备时间3小时以上可在线更换的直流电源； 
· 联网要求，带有有线和无线网卡，实现有线和无线联网。 
二、系统主要技术参数： 
· 输入：一个RJ45网口，二个串口，一个键盘PS2插座，一个鼠标PS2插座，一个VGA接口，2个USB口，1个计重收费接口； 
· 机箱：采用铝合金或其它材料，折叠方案，有散热风扇和散热孔； 
· 亮度：满足任何条件下的正常显示，保证收费员能正常读取显示屏信息。
· 工作环境：温度-10～60℃，湿度0%～90%无冷凝。
802-2-4 CPC卡读写器
1. 功能要求
（1）复合卡（CPC）读写器用于读写复合通行卡的有源标签和（或）非接触式IC卡中的信息，发行（读写）复合通行卡，设置复合通行卡的工作状态。
（2）复合卡（CPC）读写器主要由读写核心单元、读写天线和接口等组成。满足复合通行卡的读写功能要求，并且符合JR/T 0025.10-2005、ISO/IEC 7816和ISO/IEC14443 TYPE-A标准的相关规定。
（3）复合卡（CPC）读写器能对符合全国高速公路应用的复合通行卡、逻辑加密卡（非接触式IC卡）和双界面CPU卡进行读写及相关操作，具有SAM认证模块，SAM模块采用本标准之卡片应用要求规定的接触式CPU卡（PSAM卡），可以完成本标准之车道系统处理流程。
（4）复合卡（CPC）读写器应具有极强的抗干扰能力。机箱应全封闭，防尘、防水、防震、免维护。车辆上或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对复合读写器工作造成干扰或错误读/写。
（5）复合卡（CPC）读写器应配套提供密码校验等操作的标准库函数。
1. 主要技术指标
（1）物理层技术要求
用于读写复合通行卡的有源标签和（或）IC 卡中的信息，发行复合通行卡，设置复合通行卡的工作状态。复合卡读写器物理层技术要求应满足下表规定。
	序号
	项目
	技术要求

	1
	5.8GHz
无线链路
	载波频率
	5.8GHz

	
	
	信道占用带宽
	≤5MHz

	
	
	频率容限
	±200ppm

	
	
	e.i.r.p
	≤+10 dbm

	
	
	杂散发射30MHz-1000MHz
	≤-36 dbm/100kHz

	
	
	杂散发射2400MHz-2483.5MHz
	≤-40 dbm/1MHz

	
	
	杂散发射3400MHz-3530MHz
	≤-40 dbm/1MHz

	
	
	杂散发射5725MHz-5850MHz
	≤-33 dbm/100kHz

	
	
	杂散发射其他1GHz-20GHz
	≤-30 dbm/1MHz

	
	
	接收灵敏度
	≤-65 dbm

	
	
	调制方式
	ASK

	
	
	调制系数
	0.7—0.9

	
	
	编码方式
	FMO

	
	
	位速率
	512 kbps

	
	
	位时钟精度
	±1000×10-6

	
	
	唤醒方式
	14k方波唤醒或整车通信帧信号唤醒

	
	
	唤醒灵敏度
	≤-50 dbm

	
	
	接收带宽
	5.825GHz-5.845GHz

	
	
	BER
	10×10-6

	
	
	前导码
	16 位“1”加16 位“0”

	
	
	后导码
	最多8位

	2
	13.56MHz
无线链路
	
	符合ISO/IEC 14443 Type A 标准
相关规定


（2）系统应用要求
	序号
	功能及性能
	指标要求

	1
	数据存取和访问控制
	应支持《广东省高速公路联网收费系统》（DB44/T1793-2016）密钥及其安全体系；支持TDES算法

	2
	具备ICC读写接口
	符合ISO/IEC 7816 和ISO/IEC 14443 TYPE-A 标准的相关规定

	3
	ICC交易流程
	符合JR/T 0025.10-2005

	4
	功能部件
	ICC 读写接口、RS232 串口、红绿指示灯、蜂鸣器等标准配置部件。

	5
	可靠性
	平均无故障时间应大于50,000h

	6
	PSAM卡槽数
	至少4个

	7
	环境条件
	工作温度： -20℃～+70℃；
相对工作湿度：5％～95％；
静电：≥8kV；
振动：应符合GB/T 2423；
冲击：应符合GB/T 2423


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月26 日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
[bookmark: _GoBack]电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 25日

