广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）车道控制器、栏杆机、发卡机、缴费机、车检器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-4-1
	三合一栏杆机
	
	套
	31
	

	802-3-4-2
	自动栏杆（拒超车道）
	
	套
	1
	

	802-3-21
	自助发卡机
	
	套
	10
	

	802-3-22
	自助缴费机
	
	套
	8
	

	802-3-1
	车道控制器
	
	套
	32
	

	804-5-1-2
	环形线圈车辆检测器（单通道）
	
	套
	160
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：3564660.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc89719470][bookmark: _Toc26212][bookmark: _Toc31725]802-3-4 自动栏杆
[bookmark: _Toc9589]802-3-4-1 三合一栏杆机
1. 高速自动栏杆机部分：
· 功能要求符合 GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》。
· 当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态；当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。
· 当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态。
· 采用步进电机技术，电机以平滑的减速过程停止，避免了由于造成的电 机、齿轮润滑等故障。采用高精度减速器进行控制，由软件控制栏杆的均匀减速和平稳停靠。 
· 栏杆臂：栏杆臂采用高强度铝合金拉伸或碳纤维管制成，栏杆臂下沿安装弹性防砸胶条或包裹高弹软性纤维，可以对车辆实施有效保护，表面红白相间，贴高强度红色反光膜。栏杆臂具备红绿灯光变化效果，用以提示司机通行状态。
· 快速启动和停止，栏杆开闭时间：＜0.6秒；
· 电机：数字伺服电机；
· 控制器类型：TSD-60L；
· 工作电压：AC220V±15%；50Hz±10%；
· 最小电流: 50mA，最大电流5A；
· 工作环境温度范围：-40℃～75℃；
· 工作环境湿度范围：≤ 95%；
· 功率/功耗：≤250W；
· 使用寿命：＞1000万往复次或10年；
· MTTR小于0.5小时，MTBF大于500万次或60000小时；
· 带有防冲撞机构，可抗 6 级风力，杆臂外力脱开后能自动复位；
· 防护等级：IP65。
[bookmark: _Toc15336]802-3-4-2自动栏杆（超宽车道）
（1）功能要求
· 自动栏杆（杆长3m）安装于4.5m宽车道，与三合一栏杆形成同步起落的双开栏杆。
· 当栏杆处于竖直状态时，自动栏杆距收费车道边缘不小于450mm，当自动栏杆在下落时，车辆检测器发现有车通过时，栏杆应能自动停止下落并抬起。
· 当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。
· 当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态；并可根据需要，人工调节至水平状态。
· 采用步进电机技术，电机以平滑的减速过程停止，避免了由于高温造成的电机、齿轮润滑等故障。
· 采用高精度减速器进行控制，由软件控制栏杆的均匀减速和平稳停靠。
· 其他功能要求应符合GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》。 
（2）主要技术指标
· 栏杆杆长3.0m，栏杆臂下边缘距车道地面的高度应在650mm～950mm。
· -栏杆臂采用碳纤维管或轻型铝合金制作内芯，断面直径为75mm，采用高强度铝合金材料铸造，外裹外层包裹高弹软性纤维，使用高强度粘合胶粘合，并贴有红白相间的Ⅲ类反光膜。
· 栏杆抬起时间≤0.6s。
· MTBF：≥100万次或50,000小时。
· MTTR：＜0.5小时。
· 使用寿命大于10,000,000起落次或十年。
机外壳防护等级不低于IP65，机箱外壳防护等级不低于IP65。
[bookmark: _Toc32360]802-3-21自助发卡机
 采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。
 采用散卡式发卡机，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、发卡单元部件、发卡面板部件、配电盘部件、卡读写器等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。
· 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；
·  功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；
·  适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；
·  通讯接口：RS232/Ethernet；
·  噪音：≤60dB；
· 工作温度：-40℃～70℃；
· 工作湿度：0～90%；
· 平均无故障时间：MTBF＞10000小时；
· 平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；
· 新卡卡票率：<0.003%；
· 发卡速度：1200张/小时；
· 切换响应时间：<2秒；
·  工作状态显示：LCD或LED；
·   卡机总CPC卡容量：≥800张；
·  换卡盒时间：<1.5分钟/卡盒；
·   传动件寿命：100万次；
·   CPC 卡读写：支持CPC卡读写；
·  语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；
·  显示器：配备LED高亮显示屏，阳光下可见；
·   摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；
·   空调：配备工业级户外恒温空调。
[bookmark: _Toc29165]802-3-22自助缴费机
采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。
采用散卡管理模式，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、收卡单元部件、读卡器、移动支付部件、发票打印机、配电盘部件、基座等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。
· 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；
·  功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；
·  适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；
·   通讯接口： Ethernet；
·   噪音：≤60dB；
·  工作温度：-40℃～70℃；
·  工作湿度：0～90%；
·   平均无故障时间：MTBF＞10000小时；
·  平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；
·  切换响应时间：<2秒；
· CPC卡容量：≥500张；
· 传动件寿命：100万次；
· 工位数量：标配双工位，可支持单工位；
·  ETC 卡读写：外部 ETC 卡刷卡；
·  CPC 卡读写：支持CPC卡读写；
·  扫码支付：200w 像素高清扫码器，扫码距离≥1.2 米；
· 发票凭证打印：支持纸质发票打印；
· 语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；
·  显示器：配备高亮显示屏，阳光下可见；
· 摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；
· 空调：配备工业级户外恒温空调。
3.5三合一栏杆机
具备费额显示器、高速自动栏杆、高清车牌识别设备的功能；具备栏杆臂发光（红、绿）功能，可根据交易成功/失败改变颜色。
主要技术指标如下：
— ETC 自动栏杆机应符合JT/T（428.1-428.2）的要求，栏杆臂下边缘距机箱
— 底平面的高度在650mm～950mm 之间；
— 快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于0.6s；
— 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10 年；
— 工作环境温度：-40℃～70℃；
— 工作环境湿度：95%无冷凝；
— 带有防冲撞机构，可抗5 级风力，又能安全脱开；
— 电源：AC220V15%，50Hz2Hz；
— 防护等级：IP65。
— 车牌自动识别设备应符合JT/T 604 的要求，采用高清车牌识别一体机，能
— 自动识别“GA36-92”(92 式牌照)、“GA36.1-2001”（02 式牌照）标准民用车牌照、04 式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号牌；
— 全天候车牌识别正确率：≥98%；
— 识别速度＜0.2s；
— 支持视频、线圈触发等多种触发方式；
— 视频编码：H.264，MJPEG，图像编码：JPEG；
— 成像器件：≥1/3inch 逐行扫描 CMOS 或CCD 图像传感器；
— 有效画面像素≥300 万；
— 前端SD 存储≥64GB；
— 具备OSD 功能，视频能叠加时间、车牌、车道号等各种动态信息字符；
— 全天候室外型防护罩；
— MTBF：≥30,000h；
— 工作环境温度：-40℃～70℃；
— 工作环境湿度：0-95%；
— 电源：50HZ，AC24V/220V；
— 防护等级：IP66；
— 应符合GB/T 27879 的要求；
— 可显示6 行8 列汉字，内置GB2312 一级汉字字库；
— 显示亮度：≥1300 cd/m2 ；
— 显示颜色：红色、绿色；
— 通信接口：标准RS232；
— 可视距离：＞20m，视角：＞150°；
[bookmark: _Toc28641]802-3-1 车道控制器
1、 功能要求
· 满足《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、DB 44/T 1793-2016《广东省高速公路联网收费系统》中对出入口人工收费车道功能的要求。车道计算机、车道控制器等设备，通过安装于车道计算机上的收费车道软件实现获取、处理、上传和本机存储车辆通行信息，计算并收取通行费，查看车道监视视频及对本车到各设备的操作。
· 工业级CPU母板或子板布局，充分电磁兼容设计，低功耗，全面故障自我诊断能力及报警提示。支持远程开关机，远程监测CPU温度、使用率等设备运行状态，并支持发现系统异常通过短信/电子邮件的方式等方式自动报警。
· 要求安装vnc远程控制软件，可在管理中心对车道计算机内安装的收费等软件进行统一的远程调试等工作。
2、 主要技术指标
(1). 车道控制器
· 至少8路控制输出，支持数字电压输出和开关信号输出。
· 至少8路检测输入，支持数字电压输入和开关信号输入。
· 所有I/O必须具备隔离功能，可为光耦隔离或继电器隔离，保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。
· 支持语音报读功能。
· 对于自动栏杆控制，支持防砸车功能，且该功能是自身独立完成的，即在没有上位机的车道软件的情况下，也能具备防砸车功能。
· 支持RS232标准通讯接口。
· 具有故障检测和反馈功能。
· 设备具有唯一标识码，通过通讯接口，该唯一设备编码可软件读取。
· 电源控制：车道控制器需对总电源和车道计算机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理。
· 机箱：1.5mm厚304不锈钢材料制作，正面（和背面）开门，便于安装和内部维修。门框和进线孔加密封橡胶垫圈不设通风孔，保证机箱防水、防尘。
(2). 附件
· 包含供电电缆，内置电源适配器，对车道供电端子配置电源避雷器。
· 车道控制器信号电缆配置信号避雷器。
具备接地端子，可以亭内接地汇流排连接，电阻小于1Ω。
[bookmark: _Toc16808]804-5-1 环形线圈车辆检测器
[bookmark: _Toc29027]804-5-1-2 车辆检测器（单通道）
· 单通道车辆检测器。
· 车辆检测器应可以检测出入高速公路的各种车辆。
· 可检测出距离相近的两辆车。
· 各车道的检测器不能互相干扰，金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影响检测器的性能和精度。
· 检测器应有人工复位按钮。
· 频率：3级以上可调。
· 灵敏度：4级以上可调。
· 不要求环形线圈检测出轻型摩托车更小的运输工具。
· 用于车辆计数检测器误差1×10-4。
· 车速：≤60Km/h。
· 使用寿命：≥5,000,000辆次。
· 支持线圈数量：1套。
MTBF≥30,000h。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月26 日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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