广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）车道工控机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-16
	车道工控机（含显示器）
	
	台
	32
	

	
	专业键盘
	
	台
	18
	

	
	普通键盘
	
	台
	14
	

	805-1-1-2
	工控机操作系统
	
	套
	32
	win10 22h2


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：378960.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc28641]802-3-1 车道控制器
1、 功能要求
· 满足《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、DB 44/T 1793-2016《广东省高速公路联网收费系统》中对出入口人工收费车道功能的要求。车道计算机、车道控制器等设备，通过安装于车道计算机上的收费车道软件实现获取、处理、上传和本机存储车辆通行信息，计算并收取通行费，查看车道监视视频及对本车到各设备的操作。
· 工业级CPU母板或子板布局，充分电磁兼容设计，低功耗，全面故障自我诊断能力及报警提示。支持远程开关机，远程监测CPU温度、使用率等设备运行状态，并支持发现系统异常通过短信/电子邮件的方式等方式自动报警。
· 要求安装vnc远程控制软件，可在管理中心对车道计算机内安装的收费等软件进行统一的远程调试等工作。
2、 主要技术指标
(1). 车道控制器
· 至少8路控制输出，支持数字电压输出和开关信号输出。
· 至少8路检测输入，支持数字电压输入和开关信号输入。
· 所有I/O必须具备隔离功能，可为光耦隔离或继电器隔离，保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。
· 支持语音报读功能。
· 对于自动栏杆控制，支持防砸车功能，且该功能是自身独立完成的，即在没有上位机的车道软件的情况下，也能具备防砸车功能。
· 支持RS232标准通讯接口。
· 具有故障检测和反馈功能。
· 设备具有唯一标识码，通过通讯接口，该唯一设备编码可软件读取。
· 电源控制：车道控制器需对总电源和车道计算机等各独立设备电源分别控制，并做抗干扰处理。
· 机箱：1.5mm厚304不锈钢材料制作，正面（和背面）开门，便于安装和内部维修。门框和进线孔加密封橡胶垫圈不设通风孔，保证机箱防水、防尘。
(2). 附件
· 包含供电电缆，内置电源适配器，对车道供电端子配置电源避雷器。
· 车道控制器信号电缆配置信号避雷器。
· 具备接地端子，可以亭内接地汇流排连接，电阻小于1Ω。
[bookmark: _Toc19982]802-3-16 车道工控机（含键盘、显示器）
· 符合GB/T24968的要求；
· CPU：双核2.7GHz/四核1.9GHz或同等运算能力及以上；
· 内存：16GB及以上；硬盘存储：容量≥1T，含500GB以上固态硬盘；
· 显示支持：支持VGA、HDMI等输出；
· 串行接口：6路接口及以上；并行接口：1路LPT接口；
· 视频采集卡：支持高清视频、模拟视频；
· USB接口：至少6路USB3.0；
· 网络端口：≥3个以太网接口。
· 至少16路具有对外围设备驱动能力的数字量I/O板；
· 所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。MTBF：>50,000小时。
· 整机散热：满足使用环境条件，在非空调环境下宜选用嵌入式无风扇工业级主机。
· 含显示器
显示器
· 所有的显示和指示应在周围照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕的对比度、亮度、色彩等设置。
· 设置调节菜单应为简体中文显示。
· 支持通用标准支架安装。
· 19″彩色液晶显示器。
· 1280×1024及以上分辨率。
· 对比度1000：1以上。
· 亮度500cd/m²以上。
· 可视角度±170°。
· 抗静电、低辐射型。
· 抗电磁干扰、图像稳定。
· MTBF：>15,000小时。
· MTTR：<0.5小时。
· 支持VGA、DVI接口。
包含供电线缆和信号线缆，自带1根DVI线缆。
[bookmark: _Toc13963]805-1-1-2 工控机操作系统
· 采用Windows 10专业版操作系统，符合国家相关部门要求。
· 应具有多任务处理能力，提供多级系统容错能力。
设计图纸要求
3.2 ETC车道工控机
主要技术指标如下：
— 符合 GB/T 24968 的要求；
— CPU：核心数：≥4核，总频率：3.2GHz 或同等运算能力及以上；
— 内存：16GB 及以上；
— 硬盘存储：系统盘配置1块 ≥250GB SATA SSD，数据盘配置1块 ≥2TB SATA SSD；
— 显示支持：支持 VGA 等输出；
— 串行接口：6 路及以上RS232接口；
— USB 接口：至少4 路 USB3.0；
— 网络端口：≥3 个千兆以太网口。
— 所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；
— MTBF：>50,000 小时。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月28日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 27日

