广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）收费亭、显示屏、雷达、指示标志等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-11
	雾灯
	
	套
	25
	

	802-11-1
	单人智慧收费亭
	
	个
	20
	

	802-11-2
	双人智慧收费亭
	
	个
	1
	

	804-1-11
	收费亭LED显示屏
	
	套
	22
	

	804-1-12
	入口拒超车道信息显示屏
	
	套
	1
	

	805-2-2-28
	事件检测雷达软件平台
	
	套
	1
	

	802-3-5
	手动栏杆
	
	套
	31
	

	804-5-3-1
	雷达
	
	套
	10
	

	804-1-5-1
	交通信号灯（含安装支架、设备机箱）
	
	套
	2
	

	804-1-6-3
	车道控制标志（含安装支架）
	
	套
	6
	

	804-1-7-5
	人行横洞指示标志
	
	套
	2
	

	804-1-7-6
	疏散指示标志
	
	套
	38
	

	804-1-9-1
	光电诱导标
	
	套
	114
	

	804-1-9-2
	光电诱导标控制器
	
	套
	4
	

	804-1-9-3
	消防设备指示电光标志（250x400mm）
	
	套
	44
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：2304052.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc2888]802-3-5 手动栏杆
1、 功能要求
· 手动栏杆（杆长3.5m，普通车道用）安装于3.5m宽普通车道。
· 手动栏杆设置与收费岛岛头处，栏杆长度可根据所在车道宽度调节，最长应达到4.0m。栏杆下边缘距车道地面的安装高度在750mm～1050mm。
· 栏杆表面应贴敷红白相间的Ⅲ类反光膜和挂一个“禁止驶入”标志，其公称直径为450mm。
· 其他功能要求应符合GB/T 24974-2010 《收费用手动栏杆》。
2、 主要技术指标
· 栏杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件应按相关国家标准作相应的防腐处理。
· 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象。
· 横杆处于关闭位置时应保持水平。
· 各部件表面应光滑平整，无明显凹凸变形，边角过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。
· 禁行标志采用3004铝板，标志板边缘进行卷边加固；为保证夜间标志板的反光效果，采用Ⅶ类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。
· 包含设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。
· 设备基础包括混凝土、钢筋、地脚螺栓、螺母、底法兰盘等。
[bookmark: _Toc12852]802-3-11 雾灯
1、 功能要求
· 雾灯安装在每一车道的岛头部分，安装在预留基础上，在雾天、黑夜或能见度低的条件下，开启雾灯用于提示车道位置。
· 雾灯应是高亮度的，具有很强的穿透力,以保证在雾天、黑夜或能见度低的条件下，眼睛视力1.0以上的司机在75米以外能清晰可见。投标人应在投标书中说明所用发光装置的技术性能和使用寿命。
· 由收费亭内电源开关控制，并配置同频率闪光控制器。
2、 主要技术指标
· 灯光颜色：琥珀色。
· 外形尺寸：260mm×260mm×100mm。
· 灯罩采用304不锈钢制作，灯体由防水、防尘、耐幅射、抗老化材料制成。
· MTBF：≥30,000小时。
· 功率消耗：＜8W。
· 包含立柱、设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。
· 设备基础包括地脚螺栓、螺母、底法兰盘。
[bookmark: _Toc12625][bookmark: _Hlk44857078]802-11-1单人智慧收费亭	
· 含桌椅、1p冷暖空调、亭内配电箱、应急照明等亭内设施，可嵌入自助发卡机、自助缴费机、LED显示屏
1、 功能要求
·  采用一体化智能型收费亭，包括防爆亭体、可翻转工作台、升降式旋转座椅、机箱（设备舱）、电源插座、多媒体插座、接地汇流排、磁面防静电地板、冷暖空调、腿部加热、防尾气及新风系统、环境监测系统、LED灯照明系统、门禁系统、应急灯、干粉灭火器、中央控制系统、电动门窗控制系统、电子雾化玻璃、触摸总控模块、可翻转式显示器（预留专用收费键盘位置，嵌入式），以及必要的尾缆及安装附件。
·  采用防爆型单向收费亭，收费亭长2700mm×宽1600mm×高2720mm，采用后开电动平移门。智能亭采用一体化结构，主要部件和设备均嵌入亭体，有机结合形成一个整体，四角为圆弧型。收费亭外形尺寸同时应满足交通行业《公路收费亭》GB/T24719-2009的规定。
·  亭体采用3mm钢结构框架和1.5mm钢板壳体，抗外力性能强。智能亭体全钢材料、收费亭外壳选用镀锌钢板喷塑加工而成，内部装饰采用木质材料。收费亭体内部主要骨架应选用优质镀锌方管，采用满焊缝的方法焊接而成，并进行可靠的防腐处理。用于收费亭的型钢应满足GB/T707、GB/T6723、GB/T6728、GB/T9787、GB/T9788的要求。
·  亭体结构采用隔音处理设计，门窗采用中空双层钢化玻璃(隔音效果强)。夹层隔热材料防火、环保，密封防水性能可达到使用环境要求；收费亭内部表面的装饰整洁、明亮、各块装饰板的拼接缝应紧凑、平整、强度和刚度应满足使用要求；整体结构满足国家交通行业标准JT/T422-2000《公路收费亭》的要求。
·  收费亭前视野窗下方设置成设备前舱，采用亭外开舱门方式（亭外开舱门位置不得与防撞栏位置冲突）便于检修，预留安装车道机、控制系统，配电系统，包括亭内设备和部件全部采用模块化设计，便于安装维护。
·  门窗具备防夹功能，收费窗口安装自动风幕系统及补光灯。
·  收费亭配置门禁系统，使用IC卡或密码门架，触摸式，可支持收费员身份卡，最大用户量为4000.
·  控制所有电设备通断的配电箱，应安装在接近门口的合适位置，各路电器必须设有保护器。收费亭内应设多功能插座，位置应在收费员座位右侧，安装高度应高于亭内地板表面300mm，插座采用镶嵌。
·  收费亭内配置LED灯光系统，并应满足便收费员工作环境照度在120～150 Lx的要求，亭内顶灯开关应设在门口便于操作处。灯具防触电保护类别：I类。
·  收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面可嵌入安装液晶显示器、收费键盘、IC卡读写器及对讲广播终端，窗口设置扶手、控制按键及废票箱，方便收费人员的工作。收费员操作台台面设计、制造应保证十年内材料不老化，可翻转。收费员操作台的大小、高度应符合收费亭的尺寸及要求。收费员操作台应具有收费抽屉。
·  配备升降式旋转座椅，靠背俯仰角度可调。
·  采用磁面、防滑、防静电地板砖，由发包人和承包人联合确定具体材质和样式等。
·  收费亭内配置智能环境检测调节设备（收费亭内配置1.5P智能空调设备，腿部取暖设备、加湿器等），前视窗配置智能调节遮阳帘。
·  本收费亭配置智能新风系统具备全热交换和静电除尘功能，能够根据亭内空气质量，智能调节风量，去除PM2.5，改善亭内的空气质量。
·  配备中控软件，通过中控软件,管理员能够对收费亭状态进行管理。
·  本收费亭设计时应考虑到亭内将预留摄像机安装位置。
·  整体MTBF：≥30,000小时。
· 2、 主要技术指标
· (1). 触摸总控制模块
· 亭内的灯光、门窗、空调、新风、风幕、雾化玻璃等均采用智能控制调节，其操作终端为触摸液晶屏。
· 技术参数：
· 液晶触摸屏：Intel X5 64G，内存4G, 10.1寸，分辨率：1920*1200。
· 亭内通讯接口：WIFI；
· 接口： 4个RS485；
· 工作湿度：10—90%RH；
· 平均无故障时间MTBF:5000小时；
· 平均故障恢复时间MTTR:<0.5小时；
· 工作电压：DC24V；
· 工作温度：－20～＋65℃；
· 操作方式：液晶触摸操作；
· 控制终端类型：灯光、门窗、新风、风幕、雾化玻璃、背景音乐等進行控制和设置。
· (2). 智能LED照明
·  亭内设置亭内顶部LED照明和顶部侧面LED灯带照明，可通过总控触摸液晶屏实现照明控制和状态监测。
·  侧面LED灯带兼做应急照明。
·  白光灯最大功率：≥28W。
·  背景灯最大功率：≥30W。
· (3). 冷暖空调
·  采用1.5P一体化冷暖空调，集吊顶安装，可通过总控触摸液晶屏控制和设置温度和风速，并可状态监测。
·  制冷量：≥3600W，制冷功率：≤1160W。
·  制热量：≥4050W，制热功率：≤1150W。
·  循环风量：≥560m3/h。
· (4). 防尾气及新风系统
·  进风量和出风量独立可调，调整范围为0～150m3/h。(高档150m3/h、高档118m3/h）
·  最大净化能力：≥150m3/h。
·  空气循环次数：≥7.5次/h时。
·  过滤效率：≥99.99%。
·  PM2.5一次净化率：≥98.9%。
·  全热交换方式，热交换效率：≥60%。
·  噪音（dB)：＜36dB。
· (5). 环境检测系统
· 实时监测亭内温湿度、空气质量（PM2.5/CO/CO2/SO2等）、烟雾、光照度、人体感应等，最终通过终端触摸屏显示综合空气参数，根据设定值，可自动实现对空调、新风、照明等控制。
· 1）湿度
· 湿度检测范围：0～95%RH。
· 湿度检测精度：±10%RH。
· 2）温度：
· 温度检测范围：-20-80度。
· 温度检测精度：±2℃。
· 3）照度：
· 照度检测范围：0-65535 lx。
· 照度检测精度：±10%。
· 4）PM2.5
· PM2.5检测范围：0～1000μm/m3。
· PM2.5检测精度：±40%。
· 5）有毒气体监测
· CO2 监测浓度范围：350-10000ppm
· CO监测浓度范围：10-10000ppm
· SO2监测浓度范围：1-500ppm
· 6）烟雾
· 监测浓度范围：200-5000ppm
· (6). 门禁系统
·  支持高速公路员工非接触式IC卡（即“802-1-1 身份卡”），符合ISO/IEC 14443 TYPE A 的Mifare I工业标准格式。
·  读卡频率：13.56MHz。
·  电动锁模式：电磁锁，12V。
·  刷卡距离：1～15CM；
·  支持增加/删除用户、更改密码。
·  用户容量：4000个。
· (7). 自动遮阳帘
·  保护等级：IP44。
·  输出转速：≥17RPM。
· (8). 自动窗系统
· 窗门与收费亭体外形和颜色谐调一致，玻璃材质为白透双层中空钢化玻璃。开关方式为手自一体，并设置有机械锁。
· 电机：DC24V
· 最大功率：30W；
· 传动方式：直流无刷电机+同步皮带滑台；
· 支持自动/手动开关模式，支持防夹功能；
· 自动开关窗时间：3秒±0.5秒。
· 开门运行速度：15－46㎝/s（可调）；
· 关门运行速度：13－46㎝/s（可调）；
· 开往时间：3～8s（可调）；
· 手动推力：小于40N
· 工作环境：－30℃～＋50℃
· (9). 电子雾化玻璃
·  右侧玻璃设置电子雾化控制。
·  收费员可根据外部光线环境选择控制雾化玻璃，以营造舒适的工作环境。
·  可通过总控触摸液晶屏控制和和状态监测。
·  供电电压：60VAC；
·  额定功率：<5W；
·  工作环境：－30℃～＋50℃；
· (10). 可翻转式显示器
·  安装在亭内桌面上，采用可翻转式安装。预留嵌入式专用键盘安装位置。
·  其余同“802-3-13 工控机” 中显示器部分。
· (11). 其它
·  含设备机箱1个，位于收费亭前窗下方，亭外开门，便于检修。
·  根据需要配置1个或多个电源插座。
·  含接地汇流排1个。
·  含应急灯1个。
·  含干粉灭火器1个。
[bookmark: _Toc32727]802-11-2 双人智慧收费亭
·  收费亭长4400mm×宽1600mm×高2720mm
·  其余同“802-11-1智慧型标准单人收费亭
[bookmark: _Toc17809]804-1-5-1	交通信号灯（含安装支架、设备机箱）
（1） 信号灯
· 一组交通信号灯包含4个单基色LED灯，分别为红、黄、绿和绿色左向箭头四种信号。
· 交通信号灯要求能在区域控制器本地和监控分中心远程控制下，对隧道洞口交通进行自动或手动控制。
· 单灯直径：300mm。
· 垂直光强≥50cd，光强分布符合GB14887-2011中关于“图案信号灯轮廓最低光强”要求。	
· 动态视认距离≥160m（车速100km/h），视认角≥30°。
· 视在功率：≤25VA
· 驱动电压：220VAC
· 防护等级：IP65
· 抗风速≥145km/h产生的风压
· 产品整体MTBF≥10,000h
· 工作温度：-10℃～+55℃，工作湿度：10%～95%
（2） 灯罩
· 灯罩用于封装LED控制板，并考虑与立柱结构连接的预埋孔。
· 要求抗风、防雨、放腐蚀、防渗漏、防尘、遮阳，密封结构，外形美观，防护等级≥IP65。
· 结构主要框架用料均应通过材料许用应力的计算，安全系数的选择应高于40m/s 风速条件，确保整屏安全、稳定、可靠。
（3） 机箱
· 机箱为全天候防风雨型，防护等级IP65，机箱所有进出线孔均应做密封、防水处理。
· 安装在立柱上，下沿距离基础平台≥1.8m。
· 机箱采用镀锌钢板制作，机箱所有钢构件采用热镀锌处理，镀锌量不小于600g/m2。
· 机箱内空间可放置所需的19”机架、接线架、电源、防雷设备、加热及排风设备等，隧道外亮度检测器也利用此机箱安装设备。机箱尺寸：600×800×300mm，根据实际采购设备，合理设计机箱内部布局，必要时可对机箱尺寸进行一定的调整。
· 机箱内配置电源插座。
· 机箱门开启时，应有自动锁定装置；机箱门关闭时应密封并锁定。
· 若机箱内设备本身芯片达不到项目地区工作温度要求时，机箱设计应考虑双层机箱或加顶盖增加空气对流等措施，以降低机箱内温度；冬季达不到温度要求时应有加热装置。
[bookmark: _Toc19476]804-1-6-3	车道控制标志（含安装支架）
（1） LED显示模块
· 每套普通车道指示器包含3个指示器，每个指示器有正反2个LED显示模块，即一处车道指示器包含LED显示模块6套、安装支架1套。
· 每套车行横通道前的车道指示器包含4个指示器，每个指示器有正反2个LED显示模块，即一处车道指示器包含LED显示模块8套、安装支架1套。
· 每个LED显示模块采用红、绿两基色发光二极管（LED）光源，具有绿色“↑”和红色“×”2种工作状态。
· 车道指示器要求能在区域控制器本地和监控中心远程控制下，对道路和隧道内交通进行自动或手动控制，每个LED模块对应一条车道的一个方向。具体要求如下：
· 绿色“↑”亮：表示该车道、该方向车辆可行驶。
· 红色“×”亮：表示该车道、该方向车辆不可行驶。
· 不同车道、不同方向的车辆通行控制，有两个车道、两个方向的LED显示模块组合完成。
· 同1个车道的正反两面显示器应有互锁装置，禁止同时出现绿色“↑”亮。
· LED显示模块尺寸：0.6×0.6m
· 垂直光强≥50cd，光强分布符合GB14887-2003中关于“图案信号灯轮廓最低光强”要求。
· 动态视认距离≥160m（车速100km/h），视认角≥30°。
· 产品整体MTBF≥10000h
· 防护等级：IP65
· 工作温度：-10℃～+55℃
· 工作湿度：10%～95%
（2） 安装支架
· 将车道控制器吊装在隧道顶，上端与隧道顶预埋件连接，下端与车道控制器显示屏机箱连接，连接构件根据实际隧道预埋机构和实际采购的显示屏机箱确定。
· 采用镀锌钢管材料，公称直径及壁厚的确定应根据实际采购的LED显示模块和显示屏机箱重量进行验算；长度应保证显示屏下沿高于所在路面5.5m。
[bookmark: _Toc17704]804-1-7-5	人行横洞指示标志
人行横通道指示标志设置在隧道内消防设备处，版面尺寸为：800×500mm，各模块技术要求如下：
（1） 照明电源
· 采用LED照明
· 表面亮度：150～300cd/m2
· 工作温度：-10℃～+55℃
· 工作湿度：10%～95%
· 每套电光指示标志均备用45min蓄电池电源
（2） 机箱
· 亚克力2mm厚板面
· 防护等级≥IP65
· 标志版面图案参照《公路隧道设计规范》（第二册 交通工程与附属设施）（JTG D70/2-2014）。
（3） 施工要求
隧道内灯箱均采用隧道侧壁悬挂，安装高度详见招标图纸，各类灯箱标志均不得侵入隧道内行车限界，具体施工要求如下：
· 按照产品清单，核查产品组件是否完整。
· 检查设备的完好程度，并检测探测器的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或LED灯亮度不够或不亮，应重新采购设备。
· 检查隧道壁预埋接线盒和管道是否满足设备接线要求。
· 检查接地阻值是否满足设备防雷接地需求，如不满足，应对接地进行调整。
· 根据设备机箱固定要求，在隧道壁上打膨胀螺栓。
· 安装灯箱，连接线缆，固定灯箱。
[bookmark: _Toc410]804-1-7-6	疏散指示标志
· 疏散指示标志设置在隧道内，间距50m，版面尺寸为：750×250mm，表面亮度：5～300cd/m2。
· 各模块技术和施工要求参见“804-1-7-1 人行横通道指示标志”。
[bookmark: _Toc23663]804-1-9电光标志
[bookmark: _Toc28642]804-1-9-1	光电诱导标
· 白色部分最小亮度不应小于150cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2
· 亮度均匀度不应小于70%
· 每个光电诱导标志有两面显示，每面6个LED发光灯；
· 光源：LED；电源：DC 24V；
· 隧道内的电光诱导标志为：左侧黄色，右侧白色；
· 防护等级：IP67；
· MTBF≥10万小时。
[bookmark: _Toc3174]804-1-9-2	光电诱导标控制器
· 电源：24V；
· 防护等级：IP65；
· 控制支路：不少于2个支路（每个支路可接2个控制线）；
· 电源防护等级：IP20。
[bookmark: _Toc10803]804-1-9-3	消防设备指示电光标志（250x400mm）
· 白色部分最小亮度不应小于150cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2
· 亮度均匀度不应小于70%	
· 防护等级：IP67；
· MTBF≥10万小时。
· 各模块技术和施工要求参见“804-1-7-1 人行横通道指示标志”。
[bookmark: _Toc20209]804-1-11	收费亭LED显示屏
a.模组光学特性
· LED 封装： SMD3535
· 水平可视角度： 120（+20/-20） 度
· 垂直可视角度： 120（+20/-20） 度
· 亮度： ≥8000CD/㎡
· 像素点间距： 5mm
· 像素密度： 27777Dots/㎡
· 像素构成： 1R1G1B
· 单元板分辨率： 32*32=1024Dots
· 驱动方式： 八扫（恒流）
· 最佳视距： ≥6.0m
b.模组物理特性
· 单元板尺寸（长*宽*厚） ：160*160*20mm
· 单元板重量： 0.5Kg±0.05Kg
· 结构特点： 灯驱合一
c.模组电学特性
· 输入电压（直流） ：4.8-5.5V
· 最大电流： 5A
· 单元板最大功率： 25W
· 平均无故障时间： ≥1 万小时
· 使用寿命： ≥10 万小时
· 盲点率： 小于万分之三
· 使用环境： 户外
· 工作温度范围： -20 至+60℃
· 工作湿度范围： 10%至 90% RH
d.整屏技术参数
· 整屏显示尺寸： 1120mm*1440mm
· 整屏分辨率： 288*224
· 电源使用国内外知名品牌，使用寿命大于等于10万小时
· 整屏亮度： ≥8000CD/㎡
· 箱体防水等级： IP65
· 散热方式： 风冷（台产风机）
[bookmark: _Toc7602]804-1-12	入口拒超车道信息显示屏
· 技术参数性能须满足暂行技术规定及入口拒超要求,采用LED点阵式，含直行、掉头信号灯
· 其余同“802-3-7 费额显示器”
[bookmark: _Toc5080]802-3-7-1 费额显示器（含通行信号灯、语音报价器、立柱）
1、 功能要求
· 在长期暴露于太阳的环境下，其可见性不能降低。信息显示屏可自动调节光强度，以防止在夜间产生眩光影响司机视觉，节省能源及防止器件过早老化。
· 可同时显示车型（1位）、入口（至少三位汉字）、费额（4位）、余额（4位）、车牌、称重等信息。报警器可车道通行信号灯集成为一体。
2、 主要技术指标
(1). 显示屏
· 应符合GB/T27879的要求；
· 显示亮度：≥2000cd/m2；
· 显示颜色：红色和绿色；
· 至少显示6行8列汉字，内置24×24点阵GB2312一级汉字字库；
· 通信接口：标准RS232；
· 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％；
· 可视距离：不小于20m； 
· 工作环境温度：-30℃～80℃；
· 工作环境湿度：0％～95％；防护等级：
· IP65；
· MTBF：＞15,000小时，
· MTTR：＜0.5小时； 
· 包含立柱、设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。
· 设备基础包括地脚螺栓、螺母、底法兰盘。
(2). 语音报价器
· 内置语音报价器。
· 播报语音要求语音清晰、连贯、洪亮。
· 提供两种语音控制方式：音频输入、串口输入。
[bookmark: _Toc12879]804-5-3-1	雷达
· 频段：W波段 
· 雷达制式：FMCW 
· 刷新率：≥80ms 
· 输出目标数量：≥256 
· 水平波束宽度（3dB）：40° 
· 俯仰波束宽度（3dB）：10° 
· 方位角精度： <0.2° 
· 方位角度分辨率： <0.8° 
· 测速范围：±55m/s 
· 速度精度：0.2m/s 
· 距离精度：0.2m 
· 最大探测距离：＞500m 
· 平均功耗：＜50W 
· 供电电压：DC12V
· 工作温度：-40℃~85℃ 
· 防护级别：IP67
[bookmark: _Toc12983]805-2-2-28	事件检测雷达软件平台
接入路运一体化平台，可对检测区域内超速行驶车辆、停止车辆、倒车车辆、逆行车辆等进行实时监测，可提供检测区域内实时车速、实时交通流量、实时车辆位置信息、事件轨迹回放、历史数据查询等功能。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月5日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年5月4日

