广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）光终端盒、跳纤等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	803-8-2
	单模尾纤
	
	根
	2159 
	

	803-9-1-1
	光缆接头盒（三通、防水）
	
	个
	60 
	48芯

	803-9-1-2
	光缆接头盒（直通、防水）
	
	个
	25 
	60芯

	803-9-2-1
	光缆终端盒
	
	个
	52 
	8芯

	803-9-2-2
	光缆终端盒（拒超车道）
	
	个
	2 
	8芯

	803-9-3-1
	监控设备光终端盒
	
	个
	52 
	10芯

	803-9-8
	光终端盒
	
	个
	70 
	42个8芯，28个12芯

	803-11-1
	光纤跳纤 FC-FC
	
	条
	970 
	

	803-11-2
	DDF内部跳线SYV 75-2-1
	
	条
	50 
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：101297.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc6113]803-8 尾纤
[bookmark: _Toc6718]803-8-2 单模尾纤
[bookmark: _Toc22149]在ODF配线架、终端盒、监控设备终端与光缆之间等需要使用尾纤进行熔接。尾纤要求如下：
· SC/PC、FC/PC、LC/PC、ST/PC等相应接口；
· 波长：1310nm和1550nm；
· 回波损耗: BS-ST/SC/FC-SM-1.5M单模 dB 端面为PC UPC时：≥50；
· 插拔次数: ≥1000次；
· 工作温度: ℃-40～＋80；
· 光纤类型：BS,9/125um；
· 5米/根；
· 最大插入损耗﹤0.2dB。
803-9 [bookmark: _Toc32683]光缆接头盒、终端盒
（1）功能要求
· 应采用机构性能优良，具有防潮、防水性能的光缆接头盒和终端盒。应符合中国通信行业标准YD/T 814.1-2004《光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒》和YD/T 814.4-2007《光缆接头盒 第4部分：微型光缆接头盒》的规定。
· 接头盒封装应严格按工艺要求进行；套管内应装防潮剂和接头责任卡。
· 光缆接头盒应牢固地安装在通信人/手孔或接头管箱内。
· 采用优质自粘性密封胶带、胶条密封，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，能达到多次重复开启，重复使用。
· 盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到国际标准，盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，光纤在接头筒内无衰减变化。
（2）主要技术指标
· 光学性能：盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装扭内，在光缆接头盒安装使用的操作中光纤接头无衰减变化。
· 绝缘电阻： 连接光缆密封后，金属件之间及金属件与大地之间的绝缘电阻大于10MΩ。
· 耐电压性能： 金属间、金属与大地间抗电强度为15KV的直流电、2分钟不抗侧压力：≥2000N/10cm。
· 抗冲击力：≥20N·m。
· 适应温度：-40℃～+60℃。
· 击穿，无飞弧现象。
[bookmark: _Toc14805][bookmark: _Toc3216]803-9-1-1 光缆终端盒（三通、防水）
· 三通，终端盒，指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”。
[bookmark: _Toc9732][bookmark: _Toc14612]803-9-1-2	光缆接头盒（直通、防水）
· 直通，终端盒，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：
[bookmark: _Toc1678][bookmark: _Toc17901]803-9-2-1 光缆终端盒
· 三通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：
[bookmark: _Toc10271][bookmark: _Toc23379]803-9-2-2 光缆终端盒（拒超车道）
· 直通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：
[bookmark: _Toc19956][bookmark: _Toc23763]803-9-3-1	监控设备光终端盒
· 终端盒，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：
[bookmark: _Toc26373]803-9-8	光终端盒
· 直通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：
[bookmark: _Toc27811]803-11 跳线
[bookmark: _Toc15942][bookmark: _Toc29340]803-11-1	光纤跳纤 FC-FC
本子目跳线均指光跳纤，在ODF配线架之间、ODF配线架与设备之间设置光缆跳纤。
跳纤要求如下：
· FC/PC等相应接口。
· 波长：1310nm和1550nm。
· 插拔次数：﹥1000次。
· 最大插入损耗﹤0.2dB。 

[bookmark: _Toc25362]803-11-2 DDF内部跳线SYV 75-2-1
跳线指光跳纤，在ODF配线架之间、ODF配线架与收费、监控设备之间设置光缆跳纤（10米/根）。
跳纤要求如下：
· SC/PC、FC/PC、LC/PC、ST/PC等相应接口。
· 波长：1310nm和1550nm。
· 插拔次数：﹥1000次。
· 最大插入损耗﹤0.2dB。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 5 月6日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月04日
