广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024）安全用品采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024）
1.2项目地点：广州市广佛肇高速公路
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	反光锥
	个
	500
	印广州交投集团标志

	2
	反光衣
	件
	50
	印广州交投集团标志

	3
	安全帽
	顶
	50
	印广州交投集团标志

	4
	交通指挥机器人
	套
	1
	太阳能

	5
	交通指挥机器人衣服
	套
	1
	

	6
	施工标志牌：向右导向
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽0.6m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	7
	施工标志牌：向左导向
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽0.6m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	8
	施工距离标志（1600m）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	9
	施工距离标志（800m）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	10
	施工距离标志（600m）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	11
	施工距离标志（300m）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	12
	施工距离标志（1600m）
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	13
	施工距离标志（800m）
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	14
	施工距离标志（600m）
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：宽0.8*高1m 
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	15
	施工距离标志（300m）
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：宽0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	16
	向左三车道变两车道
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	17
	向左三车道变一车道
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	18
	向右三车道变两车道
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	19
	向右三车道变一车道
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	20
	向左三车道变两车道
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	21
	向左三车道变一车道
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：宽0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	22
	向右三车道变两车道
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：宽0.8*高1m   
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	23
	向右三车道变一车道
（超车道专用）
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                    版面尺寸：宽0.8*高1m 
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	24
	施工路栏标志
	块
	4
	支架式、支点高度1M 
开叉角度50度、带拉扣 
（长：1.6m  宽：高1.4m）
  版面尺寸：长1.6*宽(高)0.4m           版面尺寸：长1.2*宽(高)0.2M                     1、反光膜等级：超强级  2、铝牌厚度:2.0mm  3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	25
	解除限速标志80
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽(高)：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	26
	解除限速标志60
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	27
	解除限速标志40
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	28
	解除限速标志80
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                  
  版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	29
	解除限速标志60
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                   
 版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	30
	解除限速标志40
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                
    版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	31
	施工结束标志
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽（高）1.4m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	32
	施工结束标志
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2.2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                            版面尺寸：长0.8*高1m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（镀锌方管厚度1.7mm）

	33
	限速标志（限速100）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽（高）：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	34
	限速标志（限速80）
	块
	4
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽(高)：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	35
	限速标志（限速60）
	块
	6
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽(高)：1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	36
	限速标志（限速40）
	块
	6
	支架式，支点高度1m，开叉角度50度 、带拉扣  
（长：1.2m  宽：高1.5m）            
版面尺寸：长1.2*宽1.2m                 
  1、反光膜等级：超强级；2、铝牌厚度:2.0mm；3、方管规格：30*30mm；4、方管壁厚：1.7mm。

	37
	限速标志（限速100）
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                
    版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	38
	限速标志（限速80）
超车道专用
	块
	4
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                 
   版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	39
	限速标志（限速60）
超车道专用
	块
	6
	插捎式、镀锌方管总长2m，外露长度1.2m         插捎方管规格：40*40mm                   
 版面尺寸：直径0.8m    
（铝板材料厚度2.0mm)
（架子材料镀锌方管厚度1.7mm）

	40
	超车道专用施工牌固定支架
	个
	15
	304不锈钢管支架材料厚度1.7mm
支架插梢口 方管规格：50*50mm 
支架插口长度：40cm      

	41
	移动作业
	个
	2
	边长0.8m（材料厚度不底于2.0mm)  
     材质：底座304不锈钢，带卡勾（皮卡后板上）两边装红旗

	42
	双色爆闪灯
	个
	10
	

	43
	皮卡车反光板塑料贴片(红白)
	块
	200
	



清单说明：
（1）  包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：一年；
（3） 最高限价：97348.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月7日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年5月5日
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