大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项信息标志板、广播功率
放大器、号角扬声器等设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	门架式信息标志板（12m*1.2m）
	套
	9
	

	2
	温泉收费站LED显示屏（1.6*1.6）
	套
	1
	

	3
	100W广播功率放大器
	套
	15
	

	4
	50W号角扬声器
	套
	30
	

	5
	200W广播功率放大器
	套
	29
	

	6
	50W隧道号角扬声器
	套
	102
	


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：1933920.00元。
3. 技术要求
广播功率放大器
——广播功放模块功耗：不低于200W
——信噪比：85dB
[bookmark: _GoBack]——频率响应：150～8KHz（±2dB）
——失真度：≤5％(1000Hz)
——1 个功放驱动至少四个扬声器
——安装于新增设备箱内

号角扬声器
——额定功率：50W 强指向扬声器
——频率响应：400~10KHz。

4.1 门架式可变信息标志
可变信息标志由显示板、微处理器、驱动器、门架、外壳、控制箱、电缆及分线盒、电源、软件、安装连接件组成，其中显示板由发光矩阵及其支撑底板构成。
可变信息标志由控制箱内的微处理器操作，微处理器通过传输通道与监控中心计算机相连，接收监控中心计算机指令的远程控制，反馈各种信息如确认信息、故障信息、警告信息等
i）显示板
显示尺寸为1.2m×12m，采用双基色显示屏，点间距25mm，显示板每平米亮度≥8000cd。
..LED的MTBF大于100000小时，整机MTBF大于10000 小时。
..象素型号：红色LED采用美国HP 公司或同等品质的铝、铟、镓、磷四元素超高亮度LED管，纯绿色LED 采用日本日亚公司或同等品质的氯化钾超高亮度LED管。
..半功率角≥30°，失控点≤3.，且为离散型。
..显示屏上的字符或图案的结构尺寸应符合GB 5768-2009的要求。
..LED采用恒流驱动，具有过流保护功能。为了降低器件负载，红、绿、兰LED采用分开电源供电方式，从而起到节能降耗的作用。
..发光亮度可根据外界环境条件自动或手动调节，16级可调，从而达到夜间和阴雨天不眩光，中午光照强烈时清晰可见。
..在同一屏上，各模块的显示效果兼容，中间无明显分隔。
..可变信息标志的静态视认距离不小于250 米，动态视认距离不小于210米（120km/h）。
每屏刷新频率不小于100Hz，在汽车高速行驶时，标志的内容应清晰、稳定。
..在电源故障、无显示内容时，显示屏应为全黑，无任何亮点。
..播放的方式：显示功能基于一种播放表格式，分为清屏（全黑）、静止显示、左移、右移、上移、下移、横百叶窗、竖百叶窗、闪烁、全亮、随机等。
..显示板应为可拆装式模块化结构。
..显示板及控制器箱体应为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级。
ii）显示板安装方式
..门架式可变信息标志采用门架支撑，其基础一端设置在中央分隔带，一端设置在路侧，显示板悬于车道上方，其底缘距地面净空不小于5.5 米，并设有便于维修的梯子和通道。门架式可变信息标志整个箱体横向安装在龙门架上方，显示屏前不应有任何遮拦阻挡视线，显示屏前方不必留有通道，上下门架应有阶梯，路侧立柱带梯子，阶梯入口有相当高度，防止路人攀爬。门架上预留维护通道，通道位于显示屏的后面，两侧设保护栏杆。门架和标志均做防锈处理。所有设计、制造和安装符合(GB/T 23828-2009)《高速公路LED 可变信息标志》的标准及其说明文件的规定。安装精度垂直、水平误差为0.2%。
iii）可变信息标志电子设备
可变信息标志控制处理器应采用高可靠的工业级PC 总线控制机，安放在控制箱内，控制处理器可执行下列功能：
..通过传输系统接收监控中心计算机发来的显示数据，校验有效性和精确性，并向监控中心计算机发送确认信息。
..除非执行另外的命令，监控分中心可变信息标志计算机定时监测每一块情报板。如果监测命令与发送到可变信息标志的其他命令发生冲突，那么取消这一周期监测命令。
..具有监视提供给可变信息标志显示板的电源，在可变信息标志微处理器电源故障情况下，保持足够的电力储备以便向所有的驱动器模块、LED 显示单元发出关闭命令，并向监控中心计算机发出电源故障信息的功能。
..进行可变信息标志日常自检，以监视可变信息标志的显示单元故障、驱动器模块故障以及电源的工作情况等，并将报警信息传送到监控中心计算机。这些检测并不影响信息的正常显示。在可变信息标志CPU电源故障情况下，保持足够的电力储备以便向所有的驱动器模块、LED 显示单元发送关闭命令。当显示单元的损坏达到一定程度，显示屏将关闭，并向监控分中心计算机发出故障信息。在驱动器模块出现电源故障时，驱动器处于故障状态，这时的显示与清除命令时的显示一样，所有的单元显示为黑色。
..确认贮存在可变信息标志中CPU 的.非正常数据.，并产生送至监控分中心计算机的报警和故障信息。建立可变信息标志自检模式以校验显示板驱动器模块的运行，实验结果模式由监控分中心计算机的命令监视。
..设备有高压和大电流保护，在雷击时设备不受影响，做到在本项目使用环境下均能保证设备正常工作。
..具有RS232或RS422/485、RJ45（10M/100M 以太网）通信接口，传输速率2400bps～9600bps 可调，以太网10M/100M 自适应。
..对显示数据解码并触动对应的显示驱动器模块。
..通过检测显示板驱动器的状态，监视正在显示的信息编码情况，并传送到路段监控中心工作站。
..具有在线实时日志功能，特别包括故障信息数据在内的屏体最近一月的运行信息，均在本地控制系统中用日志的形式保存，系统每半个小时自动记录一次，可上传到路段监控分中心，便于分析设备不稳定故障，消除系统故障隐患，并根据故障影响程度，安排维修计划。
iv）机箱
..显示屏分内外双层机箱，为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级，具有防雷、防腐蚀、防雨渗漏、防尘等性能。内机箱为密封型，用于安装显示面板、驱动系统、电源及各种线缆，外机箱主要用于防晒、空气流通及美观功能；控制系统另设机箱，安装于龙门架或悬臂上内外机箱的夹层，不另占空间，简洁美观，便于维护。
..为了方便现场维护，本地控制箱内需设置LCD液晶面板，轮番显示设备实时运行状态和故障点位置。
v）防腐蚀性能
..所有的支撑构件、框架、紧固件均具有表面防腐涂料，施工现场形成的焊缝亦覆盖有防腐涂料，并满足相关的质量评定标准。
收费站LED显示屏
——选用8mm 像素间距
——显示屏显示尺寸：1600mm（宽）×1600m（高）=2.56m2
——显示屏总分辨率：200 点（列）×200 点（行）＝40000 颗像素点
——像素配比：全彩1R1G1B
——亮度：≥8000cd/㎡
——显示屏箱体数量：1 个（宽）×1 个（高）=1 个
——显示屏模组数量：5 个（宽）×10 个（高）=50 个
——显示屏模组尺寸：320mm（宽）×160mm（高）
——显示屏模组像素：40 点（宽）×20 点（高）
——显示内容：文字或图标
——可显示文字：6 行*6 列，文字尺寸：256*256mm
——显示屏维护方式：后维护
——显示屏控制方式：异步远程控制，4G无线控制
——安装方式：单立柱安装

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月26日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月25日

