广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段电话机、显示器、工作站、打印机等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-3-4
	电话机
	
	台
	104
	

	802-3-3-1
	19英寸液晶显示器
	
	台
	52
	

	804-11-2-1
	普通工作站
	
	套
	26
	

	804-11-4
	激光打印机
	
	台
	2
	

	804-11-7
	光盘刻录机
	
	台
	2
	

	805-1-2-1
	数据库软件
	
	套
	14
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]质保期：两年；
（3） 最高限价：607278.00元。
3. 技术要求

803-3-4 电话机
业务电话、指令电话和对讲电话主机均采用模拟按钮DTMF电话。DTMF电话应满足ITU-TQ.23的要求，符合:邮电部GF002-9002.1。采用钩键快速运行而不是接地重呼。DTMF电话应提供与所有SPC标准分机性能的入口。

19英寸液晶显示器技术指标如下： 
-	19″液晶显示器；
-	最大分辨率：1280×1024；
-	水平频率：30-82KHz；
-	垂直频率：50-85KHz；
-	亮度性能：300cd/m2；
-	80°/80°/80°/80°/视角；
-	TCO95/NUTEK认证。

普通工作站：计算机中安装应用软件，用于完成各种收费系统的功能。
主要技术指标如下：
- CPU类型：Corei5四核，主频≥2.4GHz；
- 内存：DDR3，≥4G；
- 硬盘：SATA Ⅱ，1TB；
- 含最新版操作系统，标准键盘、鼠标器；
- 显卡：独立显卡，显存≥1G；
- 网卡：千兆以太网卡；
- 显示器：22″液晶显示器。

激光打印机：技术指标如下： 
- 处理器：≥300MHz RISC；
- 分辨率: 1200DPI；
- 打印速度: 32PPM；
- 内存: 64M；
- 纸型: A3；
- 内置式打印服务器；
- 支持自动双面打印。

光盘刻录机：外围式DVD光盘刻录机
技术指标如下：
-	缓存:24X
-	读取速度：DVD±R(DL)、 DVD-ROM(Single)、DVD-ROM(Dual)  8X，CD-ROM、CD-R 24X
-	DVD±RW、DVD±R   8X，DVD-RW 6X，CD-RW 24X

数据库软件：应用于监控系统服务器，数据库软件采用 Microsoft SQL Sever2016 或最新的企业版版本，至少 30 个用户许可。
常用的有 Access、Oracle、Informix、Sybase、SQL Server 和 DB2 等，承包商应根据本项目专业应用软件的要求配置相应的数据库管理系统。


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月26 日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月 25日

