广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段北斗授时设备采购意向征集公告

1. 项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-11-1-6
	北斗授时设备
	
	套
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：34650.00元。
3. 技术参数
804-11-1-6 北斗授时设备
（1）北斗接收器技术要求：
— 接收载波频率：1561.098MHz（B1信号）
— 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm
— 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于4颗卫星
— 装置热起动时，不少于1颗卫星
— 捕获时间： 装置热起动时<2 min
— 装置冷起动时<5 min
— 定时准确度： ≦100ns （1pps相对于UTC时间）
（2）设备技术参数
— 支持BD2-B1、GPS-L1、NTP时源输入，冗余备用，自动切换。
— 输出1PPS脉冲信号：（TTL电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；
— 支持标准的NTP、SNTP服务端及客户端；
— PPS授时精度：≤1us；
— 守时精度：≤100ms（卫星失锁24小时内）；
— NTP授时精度：1-5ms；
— 工作温度：-40℃~﹢85℃"
— 冗余双电源AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源
（3）时钟组网
— 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过NTP/SNTP组网.
— 支持网络NTP与北斗冗余备用方式组网，自动切换。
（4）时钟管理功能
— 提供时钟监测主机及后台管理软件
— 支持时钟在线监测管理功能
— 实时自动巡检，故障定位并报警
— 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报
— 内部频标驯服功能
— 时间信号采集和测量功能
— SOE触发和采集功能
— 时间信号分析及预警功能
— 实时显示监测数据和监测状态
（5）电磁兼容
— 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4级
— 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4级
— 射频电磁场辐射抗扰度：10V/m 3级
— 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V（10kHz～150kHz）、10V（150kHz～80MHz）3级
— 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4级
— 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5级
— 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5级
— 阻尼振荡波抗扰度：共模2.5kV、差模1kV 3级
— 工频磁场抗扰度：100A/m连续、1000A/m 1s到3s 5级
— 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%
— 介质强度电源和告警：2kV；以太网电接口对地0.5kV
— 冲击电压电源和告警：5kV；以太网接口对地1kV。




4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月07日14：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：17666577862
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 05日

