广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段广播等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-4-2
	脚踏报警开关
	
	台
	27
	

	803-4-3
	报警主机
	
	台
	5
	

	802-5-1
	对讲主机
	
	台
	1
	

	802-5-2
	对讲分机
	
	台
	27
	

	803-3-2-1
	隧道外紧急电话分机
	
	台
	19
	

	803-3-2-2
	隧道内紧急电话分机
	
	台
	53
	

	803-3-3
	紧急电话有线广播分控制台
	
	个
	3
	

	803-4-2-1
	功率放大器（60W）
	
	套
	12
	

	803-4-2-2
	功率放大器（120W）
	
	套
	12
	

	803-4-2-3
	功率放大器（240W）
	
	套
	72
	

	803-4-3
	音控器
	
	套
	27
	

	803-4-4-2
	扬声器30W
	
	套
	303
	

	803-4-4-3
	收费亭扬声器
	
	个
	27
	

	803-4-6
	网络广播适配器
	
	套
	5
	

	803-4-7
	收费广场防水室外音柱
	
	套
	24
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：710303.70元。
3. [bookmark: _GoBack]技术要求

802-4-2	脚踏报警开关
-	可产生两路开关量信号输出，分别用于出发车道声光报警器和上传管理中心；
-	金属材质，安装在收费亭内，具备开、闭两种状态，触点良好；
-	机械性能好，开关按压寿命不低于2000次。

802-4-3	报警主机
-	防区：十六防区；
-	电源：交流供电，自带后备蓄电池；
-	报警信号性质：短路或断路；
-	LED键盘，密码操作；
-	警号输出。
-	带主机级联输出RS-232/485；
-	报警开关的报警电路打开时，则产生报警信号。电缆或电路断开时也会启动报警装置。

802-5-1 对讲主机
一、主要功能
对讲主机功能包括如下三种语音通信要求：
-	主机向所有分机群呼，任一分机可分别直呼主机；
-	主机与某一分机单独通话；
-	各分机之间不能通话；
-	可实现“对讲广播主机+多媒体控制台”思路，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐、音频会议、无线对讲接入等功能，选配报警管理、视频联动功能，可实现多级架构管理，满足高速公路多级管理、中心管理的应用；
-	核心功能：分区配置、终端配置、路由配置、中继配置、寻线组配置、号码分析、 通话记录查询、通话录音查询、报警管理、视频联动功能等。
主机至少包括下列设备：⑴ 扬声器/麦克风；⑵ 扬声器的音量控制设备；⑶ 通话按钮，其中包括“群呼”按钮、“通话”按钮；⑷ 供电状态显示装置；⑸ 按钮状态指示灯；⑹ 呼叫车道指示灯。
二、技术要求
-	用户接入：支持15个以上多媒体控制台接入管理；
-	通信协议：TCP、IP、SIP 、VOIP、IGRP、DNS、DHCP、IAX2；
-	带机性能：60---500路号码注册可选，10--100路并发通话可选；
-	视频编码：H264，H263，H263+；
-	语音编码：G.711-a，G.711-u，G.729，G.723.1，G.726，Speex，LPC10，ADPCM；
-	其它功能：支持DTMF、支持铃、回音消除；
-	存储方式：可选16G CF卡或250G固态硬盘或更大机械硬盘存储；
-	物理接口：1个电源接口、1个WAN口、1个LAN口、1个CON口，USB口。

802-5-2	对讲分机
-	对讲分机最小频带宽为300Hz～3.4KHz。
-	分机由一个扬声器／麦克风和一个“通话”按钮组成。
-	内部有线对讲系统独立于收费亭设备而工作。

803-3-2 紧急电话分机
-	 具有DSP 数字抗噪声全双工对讲功能；
-	 光接口工作波长：1310/1550nm；
-	 光模块发射功率：≥-10dBm，接收灵敏度≤-36db；
-	 光连接器：FC/PC；
-	 语音频率：300～3400Hz；
-	 额定声压级：≥90dB，正前方40cm 处；
-	 工作温度-20℃～+50℃；
-	 工作湿度≤10%～95%；
-	 非线性失真：≤5%；
-	 任一紧急电话和其控制中心之间的传输损耗特性为：≤30dB，3000Hz；
-	 接地电阻：≤10Ω；
-	 防护等级：IP65；
-	 平均无故障时间：≥100,000 小时（蓄电池除外）；
-	 在环境噪声110dB 下通话清晰度≥95%；
-	 相对湿度：10%～95%；
-	 电源：蓄电池12V18AH，隧道内AC220V 交流供电；
-	 其他技术性能指标：满足QB440305M1831-2003 标准。

803-3-2 紧急电话分机
-	 具有DSP 数字抗噪声全双工对讲功能；
-	 光接口工作波长：1310/1550nm；
-	 光模块发射功率：≥-10dBm，接收灵敏度≤-36db；
-	 光连接器：FC/PC；
-	 语音频率：300～3400Hz；
-	 额定声压级：≥90dB，正前方40cm 处；
-	 工作温度-20℃～+50℃；
-	 工作湿度≤10%～95%；
-	 非线性失真：≤5%；
-	 任一紧急电话和其控制中心之间的传输损耗特性为：≤30dB，3000Hz；
-	 接地电阻：≤10Ω；
-	 防护等级：IP65；
-	 平均无故障时间：≥100,000 小时（蓄电池除外）；
-	 在环境噪声110dB 下通话清晰度≥95%；
-	 相对湿度：10%～95%；
-	 电源：蓄电池12V18AH，隧道内AC220V 交流供电；
-	 其他技术性能指标：满足QB440305M1831-2003 标准。

803-3-3 紧急电话有线广播分控制台
-	 系统容量： 256 对；
-	 语音频率：300～3400Hz；
-	 与分机光接口工作波长：1310/1550nm；
-	 光模块发射功率：≥-6dBm；
-	 光连接器：FC/PC；
-	 数字录音时长：≥2000H（满后自动覆盖）；
-	 主机：AC220±10%50Hz±1Hz；
-	 功耗：≤500W；
-	 使用环境：湿度30%～85%；
-	 接口：RS232/422/RJ45；
-	 系统接地：≤4Ω；
-	 其他技术性能指标：满足JT/T8200-93 和QB440305M1831-2003 标准；
-	 应与管理中心应急电话控制平台兼容及软件接入调试等。

803-4-2-1  60W功率放大器
-	 定压式功率放大器，输出电压：70V或100V；
-	 输出功率：由音频输出收费亭/收费广场扬声器数量决定；
-	 频率响应：20～20KHz；
-	 信噪比：≥ 94dB；
-	 具有输出短路保护及输入瞬时过载保护。

803-4-2-2  120W功率放大器
-	 定压式功率放大器，输出电压：70V或100V；
-	 输出功率：由音频输出收费亭/收费广场扬声器数量决定；
-	 频率响应：20～20KHz；
-	 信噪比：≥ 94dB；
-	 具有输出短路保护及输入瞬时过载保护。

新增 功率放大器240W 
功率放大单元由一个或多个(根据输出功率要求选择)功率放大器组成，完成对信号的放大播出。
主要参数：
-	额定输出功率：240W；
-	输出电压：平衡式定电压输出，输出电压120V 或240V；
-	失真度：<0．05％；
-	信噪比：70dB。

803-4-3   音控器
-	音控级别：5级音量调节或无级；
-	在音量调节范围内不应加入显著的频率失真；
-	有强行切入优先功能。

803-4-4-2   30W扬声器
隧道口采用强指向性扬声器：
-	功率30W
-	输入电压：70或100V
-	频率响应：100～12000Hz 

803-4-4-3 收费亭扬声器
吊顶式或壁挂式扬声器
-	额定功率：5W
-	输入电压：70或100V
-	频率响应：100～12000Hz

803-4-6   网络广播适配器
① 机架式设计，配备LCD显示屏；
② 百兆网络接入RJ45口，可接PC或其它网络设备；
③ 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
④ 支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）；
⑤ 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
⑥ 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能；
⑦ 频率响应：80～14,000Hz；
⑧ 失真：＜0.3%；
⑨ 供电电源：220V±10％，50 Hz；
⑩ 工作温度：+5℃～+40℃；
⑪ 工作湿度：10％－90%；
⑫ 与通信分中心背景广播控制台完全兼容。

803-4-7   收费广场防水室外音柱
室外防水立柱，外壳铝合金材料
-	额定功率：30W
-	输入电压：70或100V
-	频率响应：100～12000Hz


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年6月6 日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 05日

