[bookmark: _GoBack]广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段投包机设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-6-1
	投包机
	
	台
	3
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：110004.00元。
3. 技术要求

一、功能要求
· 采用大堂式前开门。
· 可通过IC卡及密码进行操作人员身份认证。
· 可对收费金额等数据进行汇总，具备与收费系统软件联网功能。
· 能够提供相应的报表。
· 投包机内部要有防调存款包倒齿。
· 两套锁装置并存：一套为密码锁，一套为钥匙开启的机械锁。机械密码锁连动防盗机械锁，具有百万次密码组合和防窃听功能，且设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门闩锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不会被开启，有效防止金库的非法打开。
· 门锁使用专用机械密码锁，在锁具被破坏时能自动反锁，确保能抵御外界的破坏攻击。
· 保险柜体采用优质钢板，柜体钢板厚度15mm以上，柜门等关键部位增加防钻钢板。
· 安全性符合GB/T18789-2002自动柜员机（ATM）标准。
· 柜体内部结构紧凑、牢固，外型美观。
· 二、主要技术指标
· 每台自助存款投包机包含100个现金袋
· 节能低功耗工控机，CPU主频≥2.4GHz；内存：DDR3，≥4G；硬盘：SATA Ⅱ，1TB
· 配10/100M以太网卡与收费网络连接
· 15”液晶显示屏
· 内置摄像头，可对所有操作进行录像
· 27键键盘，防爆防水金属键盘
· 保险柜容积：不少于270L
· 标配金库包：260×180×65mm
· 工作温度：-10℃～+55℃
· 工作湿度：10%～95%
· 内存记录保护时间:> 10000小时
· 收费员使用记录存储量:> 1000条。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月09 日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 08日

