广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段CPC卡采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-1-3
	通行卡
	
	张
	9000
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：元。
3. 技术参数

802-1 非接触IC卡
802-1-3 通行卡
一、功能要求
本项目通行券采用复合通行卡（CPC），复合通行卡又称双频通行卡，具有13.56MHz 非接触IC 模块和5.8GHz 射频模块的通行卡，用于记录车辆高速公路网的入口信息和路径信息。5.8GHz 射频模块采用DSRC 技术。
复合通行卡（ CPC ） 应符合国际标准ISO/IEC14443TYPE-A 、GB/T20851.2 、GB/T20851.3、交通部第43 号公告《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》的要求，国际标准未能描述的部分应最大限度地符合广东省的实际情况，保证联网收费系统的顺畅运行。
复合通行卡（CPC）外表的明文图案由发包人确定，明文图案应确保在正常情况下，图案不能剥落。不同用途的复合通行卡应有不同图案和明文编号。
二、主要技术指标
(1)物理层要求
复合通行卡：由13.56MHzMifare1 非接触IC 卡和5.8GHz 有源射频电子标签两部分组成，IC 卡部分用于存储车辆驶入高速公路路网入口站点、时间、车型等相关入口信息，标签部分用于存储车辆在路网中行驶的路径信息。

	序号
	指  标
	技术要求

	1
	载波频率
	信道1:5.79GHz

	
	
	信道2:5.80GHz

	2
	频率容限
	±200ppm

	3
	占用带宽
	≤5MHz

	4
	e.i.r.p
	≤+10dbm

	5
	杂散发射
	30MHz-1000MHz
	≤-36dbm/100kHz

	
	
	2400MHz-2483.5MHz
	≤-40dbm/1MHz

	
	
	3400MHz-3530MHz
	≤-40dbm/1MHz

	
	
	5725MHz-5850MHz
	≤—33dbm/100kHz

	
	
	其他1GHZ-20GHz
	≤—30dbm/1MHz

	6
	邻道泄露功率比
	≤-30db

	7
	天线极化
	线极化或右旋圆极化

	8
	天线方向性
	水平
	全向

	
	
	垂直
	全向

	9
	调制方式
	ASK

	10
	调制系数
	0.7～0.9

	11
	编码方式
	FM0

	12
	位速率
	512kbit/s

	13
	位时钟精度
	±1000×10^-6

	14
	唤醒方式
	14k 方波唤醒或者正常通信帧信号唤醒

	15
	唤醒灵敏度
	-50dBm

	16
	接收灵敏度
	≤-65dBm

	17
	接收带宽
	5.825GHz～5.845GHz

	18
	BER
	10×10^-6

	19
	前导码
	16 位“1”加16 位“0”

	20
	后导码
	最多8 位



(2)系统应用要求

	序号
	功能及性能
	指标要求

	1
	路径标识功能
	准确接收RSIU 发送的路径信息并保存在非易失性存储体中

	2
	IC 卡功能
	符合ISO/IEC 14443 TYPE A 标准；
存储容量：≥3K bytes；
读写距离：≥50mm。

	3
	数据存储
	存储介质为： 非易失性存储体；
路径存储有效容量：≥512 字节；
支持10 万次以上的擦写操作； 
具有安全访问控制机制；
支持《广东省高速公路联网收费系统》（DB44/T1793-2016） 中密钥及其安全体系。

	4
	模式设置
	具有休眠和唤醒两种模式； 模式可自动切换或通过CR 设置；
支持微波唤醒， 定时周期唤醒功能可选。

	5
	无线通信
	通信速率：250kbps；
具有严密的校验机制；
通信距离：≥200m。

	6
	安全性
	CPC 卡所有初始化数据应采用安全保护方式写入；
CPC 卡应支持SM4 国产对称密码算法的数据存取和访问控制；
CPC 卡应提供安全访问模块或达到同等安全等级的芯片。

	7
	使用寿命
	≥5 年

	8
	电量检测
	具有电量检测模块， 精度到毫伏

	9
	外形尺寸
	长× 宽为85.5mm×54mm， 厚度不大于5mm（ 误差±0.2mm）

	10
	环境条件
	工作温度：-25℃～+75℃；
相对工作湿度：5％～100％；
静电：≥8kV；
振动：应符合GB/T 2423.13； 
冲击：应符合GB/T 2423.6 试验Eb 和导则；
防水等级：P65；
防紫外线老化。



(3)发行及管理
1) 通行卡（CPC）统一由省联网收费结算中心进行初始化、注销。
2) 通行卡（CPC）的补充由省联网收费运营管理平台负责完成。
3) 复合通行卡（CPC）的调拨分为路段内的调拨和路段之间的调拨。在出入口车流量不平衡的情况下，首先由路段内解决调拨问题；如果需要在路段之间进行调拨，一律通过省联网收费运营管理平台统一处理。
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4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月16日14：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：17666577862
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 14日

