广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）读写器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	读写器
	
	个
	26
	嵌入式，支持朗为自助发卡机、缴费机


清单说明：
（1） [bookmark: _GoBack]包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
3. 技术要求
802-3-21自助发卡机
 采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。
 采用散卡式发卡机，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、发卡单元部件、发卡面板部件、配电盘部件、卡读写器等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。
-工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；
- 功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；
- 适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；
- 通讯接口：RS232/Ethernet；
- 噪音：≤60dB；
-工作温度：-40℃～70℃；
-工作湿度：0～90%；
-平均无故障时间：MTBF＞10000小时；
-平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；
-新卡卡票率：<0.003%；
-发卡速度：1200张/小时；
-切换响应时间：<2秒；
- 工作状态显示：LCD或LED；
-  卡机总CPC卡容量：≥800张；
- 换卡盒时间：<1.5分钟/卡盒；
-  传动件寿命：100万次；
-  CPC 卡读写：支持CPC卡读写；
- 语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；
- 显示器：配备LED高亮显示屏，阳光下可见；
-  摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；
-  空调：配备工业级户外恒温空调。

802-3-22自助缴费机
采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。
采用散卡管理模式，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、收卡单元部件、读卡器、移动支付部件、发票打印机、配电盘部件、基座等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。
-工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；
- 功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；
- 适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；
-  通讯接口： Ethernet；
-  噪音：≤60dB；
- 工作温度：-40℃～70℃；
- 工作湿度：0～90%；
-  平均无故障时间：MTBF＞10000小时；
- 平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；
- 切换响应时间：<2秒；
-CPC卡容量：≥500张；
-传动件寿命：100万次；
-工位数量：标配双工位，可支持单工位；
- ETC 卡读写：外部 ETC 卡刷卡；
- CPC 卡读写：支持CPC卡读写；
- 扫码支付：200w 像素高清扫码器，扫码距离≥1.2 米；
-发票凭证打印：支持纸质发票打印；
-语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；
- 显示器：配备高亮显示屏，阳光下可见；
-摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；
-空调：配备工业级户外恒温空调。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月07 日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年07月 06日

