广州市西二环高速公路有限公司2023年度机电系统综合专项门架式情报板采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市西二环高速公路有限公司2023年度机电系统综合专项
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	门架式情报板板体（屏体有效显示尺寸12m×1m）
	
	套
	2
	含旧屏拆卸运输，含安装调试，含控制器、防雷器。

	2
	门架式情报板的控制器
	
	套
	1
	完全兼容现有情报板软件，备用。（备件不用安装）

	3
	门架式情报板防雷器
	
	套
	1
	备用。（备件不用安装）


清单说明：
（1） 包括安装运输费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：209500.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
1) 可变情报板应具备国家强制性产品认证证书以及交通工程产品工厂检验合格证书。（提供证书复印件，二者缺一不可）
2) 可变情报板根据气象、交通、道路实际情况实时显示各种信息。可显示16×16，24×24，32×32等各种不同大小的汉字，也可显示16×8，24×12，32×16等大小的英文字母、数字及简易图形。可以显示编辑好的文字和简单图形、动画等，字符清楚、容易识别、符合国标
3) 可变情报板的静态视认距离≥250m（提供检测报告复印件）
4) 在电源故障、无显示内容时，可变情报板为全黑，无任何亮点，并将故障和报警信息传送到监控分中心。
5) 出字方式：立显、清屏（全黑）、静止显示、左移、右移、闪烁等。
6) 可变情报板显示图形时应无拖尾、闪烁及滚动现象。
7) 可变情报板各发光像素发光应均匀，无马赛克现象。
8) 可变情报板可接受监控中心计算机发出的显示指令并给出回应信号，确认发出的信息是否精确、有效；是否如实显示成功；支持中心进行全屏编辑。
9) 可变情报板可向监控中心计算机系统反馈本机工作状态及显示内容的反馈信息，监控中心可检测到每个像素的好坏，同时在控制器面板上有相应的指示灯显示有关信息。
10) 可变情报板可将显示内容预先存储到控制器上，可存储100条以上的固定信息，在通信中断等情况下，诱导系统能根据本地存储的内容进行显示。
11) 可变情报板能够接受监控中心发来的轮询指令，可向监控中心返回LED显示屏实际显示内容的确认信息和工作状态信息（包括每个像素管、开关电源、箱体内的温度、箱体后背门的开与关、驱动板器件的状态等LED显示屏信息）。
12) 可变情报板采用静态恒流驱动，具有过流保护功能。模块发生电源故障时或模块中LED失控率达到一定程度或当显示屏内温度超过设定值时，均可全屏自动关机。在以上情况下，须同时向监控中心返回相应的故障信息。
13) 可变情报板设有避雷装置，保证设备不受雷电损坏。
14) 可变情报板箱体为双层机箱，箱体材料为冷轧钢板，采用特殊防锈处理，不反光，防眩光，为全封闭、全天候、防风雨型，防护等级不低于IP65。
15) 显示板每平米亮度≥10000cd;
16) 视认角≥30°；
17) 抗风速∶30m/s；
18) 刷新频率≥100Hz；
19) 绝缘电阻≥100MΩ
20) 平均无故障时间∶10000小时;
21) 使用寿命∶50000小时以上;
22) 通信方式：异步，全双工，以太网10M/100M速率，支持RJ45/RS232/RS422/RS485
23) 显示内容：至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符，并且能控制全亮与全灭
24) 手动功能：在脱离系统控制时，通过人工方式可控制显示内容
25) 自动功能：通过串行、网络接口能接受主控单元的控制，按命令显示
26) 自检功能：可将各像素的工作情况、通信接口通信性能及其他单元的状态正确检测出来，显示并上传
27) 调光功能：可根据环境照度调节像素的发光强度
28) 可变情报板应符合《高速公路LED 可变信息标志》GB/T 23828-2009）要求的检验规定，且质量稳定。（提供检测报告复印件）
29) 可变情报板应通过公安部交通安全质量监督检测中心最新全项指标检测。（提供检测报告复印件）
30) 可变情报板产品应具备耐高、低温工作性能，产品在-40℃～+55℃条件下，试验 8h，产品应启动正常，逻辑正确（提供检测报告复印件）
31) 可变情报板产品应具备像素和驱动传输模块工作状态的检测与定位功能（提供国家交通安全设施质量监督检测中心出具的检测报告)。
32) 显示单元模组必须采用双面灌封特殊硅胶的方式，以保护模组不受风沙、盐雾和霉变的侵害（提供证明材料)。
33) 全屏显示白色，亮度为8000cd/㎡时，功耗≤100W/㎡，功率因素≥0.85（提供检测报告复印件）
34) [bookmark: _GoBack]产品应具有耐候性能，产品的外壳防腐层经过人工加速老化试验累积能量达到3.5×106kJ/㎡后，外观应无明显褪色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象
2.2.7技术规格
	像素点间距（mm）
	31.25

	像
素
模组
	发光二极管
	红色LED管采用铝、铟、镓、磷（AlInGaP）四元素超高亮度发光二极管，纯绿、纯蓝LED管采用氮化钾（GaN）超高亮度发光二极管。
波长      
红管       620～630nm   
绿管       510～525nm   
蓝管       470～475nm   

	
	像素组成
	全彩：4红2纯绿1纯蓝

	
	像素模组规格
	4×8模组

	显示方式
	可显示全彩色图形+文字、数字及全黑

	重量（KG/㎡）
	70

	有效显示尺寸（m）
	12m×1m（长×高）

	显示屏分辨率
	384点×32点

	像素密度（点/㎡）
	1024点/㎡

	像素驱动方式
	恒流静态锁存

	视认角
	≥30°

	单个二极管工作电流
	≤20mA

	亮度（cd/㎡）
	全彩色≥10000cd/㎡

	显示指令响应时间
	≤1S

	刷新频率
	≥100Hz

	失控率
	≤1‰，且为离散型

	绝缘电阻
	≥100MΩ

	接口
	9针或25针ES-232阴性插座和四针RS-485阳性插座

	通信方式
	异步，全双工

	亮度调节
	32级手动/自动

	LED平均寿命
	≥50000小时

	平均无故障工作时间
	≥10000小时



5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 7 月21日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年07月20日
