混凝土抗压钢模、饱水容重试验装置等仪器采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：10天。
1.2询比范围：混凝土抗压钢模、饱水容重试验装置等仪器采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：49250元
2.技术需求
采购内容：：
（1）购买10套混凝土抗压钢模：尺寸要求：100*100*100mm。
（2）1套饱水容重试验装置：含压力调节阀1个、排气量为：0.36m3/min。
（3）1套发泡机：包括空心圆筒1个（内径80mm、净高80mm）、带刻度不锈钢量杯（内径108mm、高108mm）2个。
（4）塑料桶2套：容积为15L。
（5）2台静载液压油泵：功率：0.75kW，储油量：15L。
（6）2台静载液压千斤顶：起重：50T，行程：200mm，最低高度338mm，油缸内径100mm，油缸外径：132mm，活塞直径：70mm，额定油压62.5MPa，重约：31kg。
（7）2台数字回弹仪：标称能量：2.207J；在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处；在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为80±2；数字式回弹仪带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1；符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定。
（8）2台数字高强回弹仪：洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为88士2；数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1，且钢砧率定值均应满足要求；符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定。
（9）1台钢砧（高强回弹仪）：洛氏硬度HRC为60±2；回弹仪率定所用的钢砧应符合现行国家标准；符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定。
（10）负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2020年7月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年8月7日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
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采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年8月3日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 混凝土抗压钢模、饱水容重试验装置等仪器采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

