广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目监控设备采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1-5B
	半球型摄像机（项目部会议室）
	
	台
	28
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	1-6B
	红外高清球机（项目部）
	
	台
	6
	

	1-7B
	半球型摄像机（其他试验室）
	
	台
	42
	

	1-8B
	半球型摄像机（水泥试验室）
	
	台
	7
	

	1-10B
	红外高清球机（钢筋场、拌合站）
	
	台
	24
	

	2-1B
	红外高清球机
	
	台
	4
	

	3-1B
	红外高清球机（压浆施工现场）
	
	台
	2
	

	3-2B
	红外高清球机（大跨径50m以上桥梁施工现场）
	
	台
	6
	

	3-3B
	红外高清球机（其他桥梁施工现场）
	
	台
	27
	

	3-4B
	红外高清球机（梁板架设施工现场）
	
	台
	12
	

	3-5B
	红外高清球机（隧道洞口）
	
	台
	3
	

	3-7B
	红外高清球机（隧道钢架加工场）
	
	台
	3
	

	3-8B
	红外高清球机（隧道二衬浇筑点）
	
	台
	6
	

	1-13B
	16路硬盘录像机
	
	台
	19
	

	5-8B
	128路NVR硬盘录像机
	
	台
	2
	

	5-9B
	6T高容量硬盘
	
	块
	32
	

	5-1B
	视频管理服务器
	
	台
	1
	

	5-2B
	流媒体服务器
	
	台
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：526135.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.设备参数
半球型摄像机（项目部会议室）、（其他试验室）：
不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议。

半球型摄像机（水泥试验室）：
不低于200万像素，带红外、带温湿度监测。

红外高清球机（项目部）、（钢筋场、拌合站）、（隧道钢架加工场）：
不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议

16路硬盘录像机
视频输出接口: VGA HDMI，压缩格式: Smart265，36T硬盘，支持 GB28181 设备接入。

视频管理服务器、流媒体服务器：
1 支持国标设备接入 支持 GB28181 设备接入。
2 多协议流出。
需支持 RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS、WebRTC 等协议流出。
3 检测设备在线状态，支持 5min 内获取到摄像机离线状态，15s 内获取到摄像机在线状态，并传入建养平台。
4 超低延时观看 需支持 1000ms 以内的响应速度。
5 实时操控 需支持 1000ms 以内的响应速度。
6 实时录像及截图，支持 1s 内对当前可视画面截图保存及录像响应。
7 当日视频保存及回放需支持全天 24 小时自动录像及随意时间点回放、倍速回放、截图。
8 存储，及时间段视频剪辑及回放，支持保存 3 个月以上存储；支持针对固定时间范围进行录像剪辑保存，自动删除无用录像节省存储空间。
9 预置位设置 支持预置位设置，满足视频动态标签标记。
10 传输参数要求 可支持 H.264 或 H.265 视频编码标准和支持 1080P 的视频显示格式。
11 内外网穿透 支持内外网穿透。
12 支持外接告警设备，支持外接告警设备。

128路NVR硬盘录像机：
可同时接入128路1080P高清视频；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出，最高分辨率不小于1920×1080；录像回放：8路1080P或16路720P或16路D1；，硬盘数量按接入视频数配置；按2Mb/s码流存储，存储时间不少于30天；以太网接口：至少2个RJ45 100/1000Mbps自适应，可以通过交换机与PC机相连，支持远程调拨、查询服务等；串口：1个RS232/422/485串口；可外接报警输入输出模块；录像方式：自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像等方式；电源：AC100V~230V；工作温度：0~50℃；工作湿度：10%~90%；符合Q/CYJTJT001-2013标准。

6T高容量硬盘：
硬盘接口：SATA；采用5400rpm SATA监控级硬盘；每块硬盘6T。

红外高清球机（压浆施工现场）、（大跨径50m以上桥梁施工现场）、（其他桥梁施工现场）、（梁板架设施工现场）、（隧道洞口）、（隧道二衬浇筑点）：
不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议（支持4G传输）。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 8 月05日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年08月04日
