广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目第二批安全用品采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目第二批安全用品采购
1.2项目地点：广东省珠海市香海大桥
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	施工距离1600米标志
	块
	2
	施工牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，边长110cm，结束牌长110cm×40cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	2
	限速80标志
	块
	4
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，直径100cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	3
	限速60标志
	块
	2
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，直径100cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	4
	限速40标志
	块
	2
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，直径100cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	5
	施工长度400米标志
	块
	2
	施工牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，边长110cm，结束牌长110cm×40cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	6
	施工结束标志
	块
	2
	施工牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，边长110cm，结束牌长110cm×40cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	7
	左侧车道减少标志
	块
	2
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，尺寸100cm×80cm,车道数3变2，背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	8
	右侧车道减少标志
	块
	2
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，尺寸100cm×80cm,车道数3变2，背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	9
	解除限速60标志
	块
	2
	标志牌铝板2.0mm厚，超强级反光膜，直径100cm,背面配铝槽、60mm抱箍及螺丝，配镀锌立杆管径60mm*2.5m总高，立杆壁厚2.0mm

	10
	反光锥
	个
	300
	90cm高，反光膜白色部分逆反射系数值不低于高强级反光膜（GB/T18833-2012规定的Ⅲ类），加重，5KG，印“广州交投”标志及字样



清单说明：
（1）  包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：一年；
（3） 最高限价：23172.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年8月23日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年8月22日

