惠增高速公路JC2中心试验室装修服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: _GoBack]1.1服务期：合同签订之日起至2023年12月31日。
1.2询价范围：惠增高速公路JC2中心试验室装修服务
1.3服务地点：惠州市。
1.4最高限价：576769.71元
2.技术需求
2.1采购内容：中心试验室房屋位于惠州市博罗县龙华镇龙华大道东家家荣科技灯饰厂（现亚之光灯饰厂房），厂房整栋6层，每层550平方；一楼用于试验场地，二楼用于规划办公区域，需对中心试验室一、二楼以及厨房、宿舍等进行装修，主要包括拆除工程、楼地面装饰工程、墙面装饰工程、天棚工程、给排水工程、照明工程等，工程量详见报价表。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有效工商行政管理部门核发的有效期内营业执照；并具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）；具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，近三年（2020年8月1日起至投标截止之日止）承揽过装饰装修工程项目不少于1个。
3.2本次询价采购不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价采购项目的报价，否则均按废标处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年9月14日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年9月11日


工程量清单
1、装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	一楼工程量

	1
	011602001001
	凿混凝土地面
	1.构件名称：混凝土地面
	m3
	4.00

	2
	011614002001
	拆除洗手台
	1.洗手台
	m2
	2.00

	3
	011605001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层
2.饰面材料种类：块料面层
	m2
	393.39

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：砖砌墙体
	m3
	5.60

	5
	011605002001
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层
2.饰面材料种类：块料面层
	m2
	39.00

	6
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位：立面
2.抹灰层种类：一般抹灰
	m2
	160.00

	7
	011210006001
	轻钢龙骨8厘硅酸钙板隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、颜色：8厘硅酸钙板
	m2
	385.24

	8
	010401012001
	砌砖墙封门洞
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖
2.墙厚：200mm
3.砂浆强度等级、配合比：M20
	m2
	4.00

	9
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，墙体厚度 20cm
2.墙体类型：内墙
3.砂浆强度等级：M7.5
	m3
	8.00

	10
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：砖内墙
2.底层厚度、砂浆配合比：15mm 1：2.5水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比：5mm 1：2.5水泥砂浆
	m2
	141.20

	11
	011406001001
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型：一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
	m2
	1027.28

	12
	011302001001
	养护室安装聚氨酯彩钢板天花
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格：聚氨酯彩钢板天花，100厚
	m2
	41.20

	13
	穗011210007001
	养护室安装聚氨酯彩钢板隔板（含密封处理）
	1.隔墙类型：聚氨酯彩钢板
2.厚度：100厚
	m2
	84.00

	14
	010401014001
	养护室地面做排水沟槽
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖
2.沟截面尺寸：400*400mm
3.垫层材料种类、厚度：C15砼，厚150mm
4.砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5
	m
	28.00

	15
	010512008001
	养护室沟槽安装不锈钢盖板
	1.名称：不锈钢盖板
2.规格：32*50cm
	m
	28.00

	16
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：双组份聚氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚
	m2
	84.00

	17
	011302001002
	石膏板天花600*600
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格：石膏板天花600*600mm
	m2
	351.25

	18
	011302002001
	50*90木纹铝方通吊顶
	1.面层材料品种、规格：木纹铝方通，50*90mm
	m2
	46.20

	19
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚，水泥砂浆1：3
	m2
	393.39

	20
	011102003001
	地面铺设600*600耐磨砖
	1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1：2
2.面层材料品种、规格、颜色：600*600mm耐磨砖
	m2
	393.39

	21
	011204003001
	块料墙面
	1.墙体类型：混凝土室水池墙面
2.面层材料品种、规格、颜色：釉面砖
	m2
	6.00

	22
	010801001001
	木质门800*2100
	1.门代号及洞口尺寸：木质门800*2100mm
2.含五金配件
	樘
	7

	23
	010801001002
	木质门1600*2100
	1.门代号及洞口尺寸：木质门1600*2100mm
2.含五金配件
	樘
	5

	24
	010802004001
	防盗门（不锈钢防盗门2100*900）（养护室）
	1.门代号及洞口尺寸：不锈钢防盗门2100*900mm
2.含五金配件
	樘
	2

	25
	011210003001
	铝合金框12厘钢化玻璃隔墙
	1.边框材料种类、规格：铝合金框
2.玻璃品种、规格、颜色：12厘钢化玻璃
	m2
	42.00

	26
	010805005001
	玻璃门
	1.玻璃品种、厚度：12厘钢化玻璃门
2.五金配件：地弹簧、门夹、锁夹、拉手等
	m2
	8.00

	27
	010801006001
	密码门禁安装
	1.锁品种：密码门禁
	套
	2

	28
	011501001001
	试验室边台（钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面）
	1.材料种类、规格：钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面
	m
	26.00

	29
	010401003001
	砖砌矮墙
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖
2.墙体类型：内墙
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5
	m3
	1.00

	30
	010501006001
	设备基础
	1.混凝土种类：现浇
2.混凝土强度等级：C25
3.含模板安装
	m3
	6.00

	31
	030413003001
	基座开孔DN160
	1.名称：基座开孔
2.规格：混凝土孔径φ160mm
	个
	12

	32
	010507007001
	基座孔位混凝土灌浆
	1.混凝土种类：细石混凝土 
2.混凝土强度等级：C25
	个
	12

	33
	010401012002
	砖砌沙池
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖
2.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5
	m3
	1.20

	34
	010807001001
	安装铝合金窗
	1.框、扇材质：铝合金
2.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃
	m2
	5.40

	沉淀池制作工程量

	35
	011602001002
	凿混凝土地面
	1.构件名称：混凝土地面
	m3
	6.00

	36
	030413002001
	凿槽、刨沟(混凝土结构) 宽×深(mm以内) 200×200
	1.名称：凿（压)槽
2.规格：200×200mm
	m
	5.00

	37
	030413002002
	水泥混凝土修复地面
	1.名称：沟槽修补
2.规格：200×200mm
	m2
	1.00

	38
	010401003002
	砌块墙
	1.砖品种、规格、强度等级：标准砖
2.墙体类型：内墙
3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5
	m3
	1.50

	39
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：砖内墙
2.底层厚度、砂浆配合比：15mm 1：2.5水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比：5mm 1：2.5水泥砂浆
	m2
	13.00

	40
	010512008002
	混凝土沉淀池盖板（含钢筋构件）
	1.名称：预制混凝土沉淀池盖板
2.混凝土强度等级：C25
3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆
4.含钢筋、模板安装
	m3
	1.00

	二楼工程量

	41
	011210003002
	拆除及安装12厘钢化玻璃隔墙（利旧隔墙）
	1.玻璃品种、规格、颜色：12厘钢化玻璃（利旧隔墙）
2.拆除、安装
	m2
	15.68

	42
	010805005002
	拆除及安装12厘钢化玻璃门（利旧玻璃门、五金配件无法利旧）
	1.玻璃品种、厚度：12厘钢化玻璃门（利旧）
2.五金配件：地弹簧、门夹、锁夹、拉手等
3.保护性拆除、安装
	m2
	3.20

	43
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类：金属龙骨 其他装饰面
	m2
	97.12

	44
	011604002002
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位：立面
2.抹灰层种类：一般抹灰
	m2
	20.00

	45
	011210003003
	铝合金框12厘钢化玻璃隔墙（顶部钢结构加固）
	1.边框材料种类、规格：铝合金框
2.玻璃品种、规格、颜色：12厘钢化玻璃
	m2
	11.76

	46
	011406003001
	刮腻子二遍
	1.腻子种类：耐水型
2.刮腻子遍数：2
	m2
	10.00

	47
	011406001002
	抹灰面  乳胶漆油二遍
	1.基层类型：一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆油二遍
	m2
	60.00

	48
	011302001003
	安装方型铝扣板600*600mm
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格：方型铝扣板600*600mm
	m2
	97.12

	厨房工程量

	49
	011604002003
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位：立面
2.抹灰层种类：一般抹灰
	m2
	15.00

	50
	011406003002
	刮腻子二遍
	1.腻子种类：耐水型
2.刮腻子遍数：2
	m2
	15.00

	51
	011406001003
	抹灰面  乳胶漆油二遍
	1.基层类型：一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆油二遍
	m2
	265.16

	52
	011210006002
	轻钢龙骨8厘硅酸钙板隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、颜色：8厘硅酸钙板
	m2
	24.79

	53
	011302001004
	安装方型铝扣板600*600mm
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格：方型铝扣板600*600mm
	m2
	40.87

	宿舍工程量

	54
	011604002004
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位：立面
2.抹灰层种类：一般抹灰
	m2
	40.00

	55
	011406003003
	刮腻子二遍
	1.腻子种类：耐水型
2.刮腻子遍数：2
	m2
	40.00

	56
	011406001004
	抹灰面  乳胶漆油二遍
	1.基层类型：一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆油二遍
	m2
	200.00

	57
	011505010001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种、规格：镜面玻璃，800*1000mm
	套
	10

	58
	010810005001
	不锈钢晾衣铁链
	1.不锈钢晾衣铁链
	m
	30.00

	59
	011503001001
	安装304不锈钢护栏（高40cm）
	1.栏杆材料种类、规格：304不锈钢护栏（高40cm），D32，立管间隔1米
	m
	30.00

	其他工程量

	60
	010103002001
	废料外运
	1.废弃料品种：废料
2.运距：综合考虑
	m3
	40.00

	措施项目工程量

	61
	粤011701012001
	墙柱面活动脚手架
	1.搭设部位：墙柱面
	m2
	1000

	62
	粤011701012002
	天棚活动脚手架
	1.搭设部位：天棚
	m2
	1000



2、安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	一楼工程量

	1
	030412004001
	LED长条灯铝方通专用灯36W
	1.名称：LED长条灯
2.型号：铝方通专用灯36W
	套
	15

	2
	031004014001
	单冷水龙头安装
	1.型号、规格：单冷水龙头
	个
	10

	3
	031001006001
	塑料管DN25PP-R给水管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：DN25 PP-R给水管
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗
	m
	90.00

	4
	031001006002
	塑料管DN75废水管
	1.安装部位：室内
2.介质：污水
3.材质、规格：DN75废水管
4.连接形式：粘接
	m
	30.00

	5
	030411001001
	电气配管SC25
	1.名称：电线管
2.材质：钢管
3.规格：SC25
4.配置形式：明配
	m
	345.00

	6
	030411002001
	塑料线槽19*39
	1.名称：塑料线槽
2.规格：19*39mm
	m
	275.00

	7
	030411002002
	线槽14*24
	1.名称：线槽
2.规格：14*24mm
	m
	380.00

	8
	030411004001
	电气配线ZR-BVV-25mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-25mm2
	m
	280.00

	9
	030411004002
	电气配线ZR-BVV-10mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-10mm2
	m
	120.00

	10
	030411004003
	电气配线ZR-BVV-6mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-6mm2
	m
	580.00

	11
	030411004004
	电气配线ZR-BVV-4mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-4mm2
	m
	800.00

	12
	030411004005
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-2.5mm2
	m
	1080.00

	13
	030411004006
	电气配线ZR-BVV-1.5mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-1.5mm2
	m
	1080.00

	14
	030404035001
	成套普通二三插座10A
	1.名称：普通二三插座
2.规格：10A
	个
	108

	15
	030404034001
	照明开关
	1.名称：照明开关
	个
	16

	16
	030404035002
	空调插座
	1.名称：空调插座
2.规格：16A
	个
	13

	17
	030404033001
	排气扇
	1.名称：天花式排气扇
	台
	4

	18
	030411006001
	开关插座底盒(接线盒)
	1.名称：接线盒
	个
	137

	19
	030412004002
	防水平面灯
	1.名称：防水平面灯
2.型号：20W
	套
	6

	20
	030412004003
	32W LED天花平板灯盘600*600
	1.名称：天花平板灯盘
2.型号：32W LED
3.规格：600*600mm
	套
	36

	21
	030404017001
	配电箱（半周长0.5m）
	1.名称：配电箱
2.安装方式：嵌入式
	台
	12

	22
	030404017002
	配电箱（半周长1m）
	1.名称：配电箱
2.安装方式：嵌入式
	台
	1

	23
	030404017003
	正泰漏电空气开关220V32A内 （含电箱）
	1.名称：插接式空气开关箱
2.型号：220V 32A内
	台
	8

	24
	030404017004
	正泰漏电空气开关380V60A（含电箱）
	1.名称：插接式空气开关箱
2.型号：380V 60A
	台
	22

	沉淀池制作工程量

	25
	031001006003
	塑料管 DN100排水管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：塑料管 DN100排水管
3.连接形式：粘接
	m
	6.00

	二楼工程量

	26
	030412004004
	32W LED天花平板灯盘600*600
	1.名称：天花平板灯盘
2.型号：32W LED
3.规格：600*600mm
	套
	8

	厨房工程量

	27
	030412004005
	32W LED天花平板灯盘600*600
	1.名称：天花平板灯盘
2.型号：32W LED
3.规格：600*600mm
	套
	4

	宿舍工程量

	28
	031004003001
	阳台安装洗手盆（水龙头及给水软管）
	1.材质：陶瓷
2.规格、类型：台式
3.组装形式：冷水
4.附件名称、数量：水龙头及给水软管
	组
	10

	29
	031003001001
	304不锈钢角阀
	1.类型：角阀
2.材质：304不锈钢
3.连接形式：丝接
	个
	20

	30
	031001006004
	塑料管DN25PP-R给水管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：DN25 PP-R给水管
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗
	m
	80.00

	31
	031001006005
	塑料管DN75废水管
	1.安装部位：室内
2.介质：污水
3.材质、规格：DN75废水管
4.连接形式：粘接
	m
	40.00

	32
	030411002003
	塑料线槽19*39
	1.名称：塑料线槽
2.规格：19*39mm
	m
	40.00

	33
	030411004007
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	1.名称：管内穿线
2.型号：ZR-BVV-2.5mm2
	m
	260.00

	34
	030404035003
	成套普通二三插座10A
	1.名称：普通二三插座
2.规格：10A
	个
	10

	35
	030411006002
	开关插座底盒(接线盒)
	1.名称：接线盒
	个
	10

	其他工程量

	36
	030412004006
	应急照明、安全指示一体灯
	1.名称：应急照明、安全指示一体灯
2.安装形式：壁式
	套
	16

	措施项目工程量

	37
	031302007001
	高层施工增加
	/
	项
	1

	38
	031301017001
	脚手架搭拆费
	/
	项
	1





响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 惠增高速公路JC2中心试验室装修服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

