广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段道路交通秩序整治工程劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段道路交通秩序整治工程劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：190000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为在凤凰山隧道东行入口前K11+260和牛鼻山隧道西行入口前K5+695各增加一套门架式情报板的劳务施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年9月20日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年9月18日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段道路交通秩序整治工程劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	对应的技术规范参数
	备注（是指明确供应商及施工单位责任范围）

	803-1-7
	光纤收发器
	对
	2
	设备安装
	甲方供材，乙方包工

	803-7-1-1-1
	四芯单模光纤
	m
	300
	设备安装
	甲方供材，乙方包工

	803-9-1
	四芯光缆终端盒
	个
	2
	含光纤熔接
	乙方包工包料

	804-1-3-1
	门架式可变情报板（含控制器）
	套
	2
	在凤凰山隧道东行入口前 K11+260 和牛鼻山隧道西行入口前 K5+695 各增加一套门架式情报板。门架在整体式路基段跨半幅行车道安装，LED 显示屏安装在门架中央，且遮盖框架横梁。
乙方配合情报板吊装调试的一切工作
	甲方供材，乙方包工

	804-1-3-2
	三车道可变情报板龙门架（含安装附件、避雷针等）
	套
	1
	乙方配合门架吊装的一切工作
	甲方供材，乙方包工

	804-1-3-3
	三车道可变情报板龙门架桥上基础
	套
	1
	含基础制作及环境恢复的一切工作
	乙方包工包料

	804-3-7
	抓拍摄像机拆装（设备利旧）
	套
	6
	牛鼻山隧道西行入口前的高清卡口门架，由于原有安装设备位置被情报板所占，需拆除和重新安装高清卡口设备，并增加设备安装支架。
凤凰山隧道东行隧道顶安装有高清卡口设备，将洞内高清卡口设备移至本次新增的门架上，并增加设备安装支架。
	乙方包工包料

	804-3-8
	闪光灯拆装（设备利旧）
	套
	6
	牛鼻山隧道西行入口前的高清卡口门架，由于原有安装设备位置被情报板所占，需拆除和重新安装高清卡口设备，并增加设备安装支架。
凤凰山隧道东行隧道顶安装有高清卡口设备，将洞内高清卡口设备移至本次新增的门架上，并增加设备安装支架。
	乙方包工包料

	805-2-2
	高清卡口系统调试
	项
	2
	需要原高清卡口系统厂家配合调试
	乙方包工包料

	807-8-1-1-1
	YJV-1KV-4*10
	m
	584.2
	电缆采用聚氯乙烯铠装电力电缆，直埋敷设，电缆过桥涵时穿钢管保护，铠装电缆的金属护层应在其两端可靠接地。电缆直埋敷设时，采用 C20 素混凝土包裹进行防盗保护，并且其直埋深度不能低于 0.7 米。
	甲方供材，乙方包工

	807-8-1-1-2
	RVV-3*2.5
	m
	300
	　
	甲方供材，乙方包工

	807-8-5-1
	超五类屏蔽双绞线 STP-5e
	m
	300
	　
	甲方供材，乙方包工

	807-10-2-1
	卡口设备支架
	项
	2
	含在利旧门架及新建门架安装卡口设备支架所需的一切工作
	乙方包工包料

	808-2-1-1
	三相电源避雷器
	个
	2
	设备安装
	甲方供材，乙方包工

	808-2-2-1
	以太网信号防雷器
	个
	2
	设备安装
	甲方供材，乙方包工

	808-3-2-1
	水平接地极 50*5
	m
	200
	牛鼻山隧道可变情报板接地利用原有门架接地设施。凤凰山隧道可变情报板接地采用-50x5 镀锌扁钢与就近监控设施接地装置可靠连接。
	乙方包工包料

	809-1-1-1-1
	1孔CPVC管道φ76*3
	m
	275
	埋地敷设
	甲方供材，乙方包工

	809-1-2-2-1
	2孔镀锌钢管2*φ76*3
	m
	184
	沿桥架敷设
	甲方供材，乙方包工

	102-5
	交通管制
	总额
	1
	项目实施过程中所需的交通管制所有内容及安全生产所需的费用包干
	乙方包工包料



