黄埔大桥龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程大数据服务器及软件采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥龙头山隧道智能安全管控与应急处置示范工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	大数据通用服务器
	
	项
	1
	

	2
	大数据通用软件
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 308000.00元。
3. 技术参数

【大数据服务器】
支持数据：
车辆、人体、WiFi
热数据和冷数据：
单台：
冷数据：车辆20亿/人体10亿/WiFi 40亿条
集群：（N表示台数）
冷数据：车辆20亿* N/人体10亿* N/WiFi 40亿 * N
注：热数据的规格配置参考配单选型链接：http://10.19.134.10:626/deploy/
多种数据的时候按比例折算 
硬件规格：处理器：2颗10核 X86架构CPU（2.40 GHz）
内存：256G
硬盘：240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 480G*6 SSD + 4T*4 SATA 
[bookmark: _GoBack]热插拔：支持
RAID：支持
网络接口：OCP 万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）
USB：4个 ；VGA ：1个
PCI扩展：最大支持6个PCIE扩展，含2个专用
机箱规格：2U 机架式服务器机箱
电源模块：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源
工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉) 
储藏温度：储藏-40℃～70℃(-40℉～158℉)
工作湿度：35％～80％ RH
机箱尺寸：87.8mm(高)x 482mm(宽)x 729.8mm(深)
数据应用数据应用（基于感知数据服务软件实现）：
1、车辆数据应用：
过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联；
落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单
2、人体数据应用
属性检索、统计分析、以图搜图
3、WIFI数据应用
属性查询、区域碰撞、伴随分析、轨迹查询、数据统计
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年9月23日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目XX供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年09月21日
