广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)车道控制器采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-40-6
	车道控制器
	定制
	套
	12
	北三环路段


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：51600.00元。
3.技术规范
508-40-6  车道控制器
支持 CPC 卡读写，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》车道控制机总体技术指标
1.处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；
2.输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；
3.对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；
4.MTBF：≥ 50,000小时；
5.MTTR：≤ 0.5小时；
主控PCB板
主控板用于接收车道设备控制信号，该信号通过继电器实现对外围车道设备工作状态的控制。每个继电器均有对应LED状态指示灯，清晰显示各继电器的工作状态。
1.LED指示灯显示输出状态；
2.具有隔离电压保护；隔离电压：1500V；
3.输入：16路；
4.输出：16路（5路4A交流输出，3路1A直流输出）；
5.触点电流容量可大于实际电流10倍以上。
6.支持16路相互隔离的I/O通道；
7.MTBF：≥ 100,000小时；
8.高输出驱动能力；
9.隔离电压：2500V；
10.最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；
11.提供COM口通信协议和测试软件。
通讯协议
RS232 接口协议如下:
1.波特率: 9600
2.数据长度 : 7位
3.奇偶:奇
4.停止位: 2个停止位
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年9 月26日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年09月25日
