广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：90天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：690000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为增天高速管理处工地视频监控系统工程、包括监控设备安装、监控室设备安装等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月10日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月8日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工监控设备安装、电缆及光缆敷设劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	对应的技术规范参数或者技术规范页码
	备注

	第100章
	项目部及三集中场地设备
	　
	　
	　
	　

	1-1B
	红外摄像机
	台
	6
	　
	　

	1-2B
	摄像机（含音柱）
	台
	6
	　
	　

	1-5B
	半球型摄像机（项目部会议室）
	台
	28
	不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
	甲供货，乙施工

	1-6B
	红外高清球机（项目部）
	台
	6
	　
	　

	1-7B
	半球型摄像机（其他试验室）
	台
	42
	不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
	　

	1-8B
	半球型摄像机（水泥试验室）
	台
	7
	不低于200万像素，带红外、带温湿度监测
	甲供货，乙施工

	1-9B
	红外摄像机
	台
	6
	　
	　

	1-10B
	红外高清球机（钢筋场、拌合站）
	台
	24
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
	甲供货，乙施工

	1-11B
	光纤收发器
	对
	18
	1路网口1路光口
	甲供货，乙施工

	1-13B
	16路硬盘录像机
	台
	19
	视频输出接口: VGA HDMI，压缩格式: Smart265，36T硬盘，支持 GB28181 设备接入
	甲供货，乙施工

	1-14
	8芯光缆
	米
	7200
	GYTA 8B1
	甲供货，乙施工

	1-15
	电缆（YJV3×1.5mm2）
	米
	5750
	RVV3*1.5mm2
	甲供货，乙施工

	1-16
	PVC线管
	米
	4670
	 D20
	甲供货，乙施工

	1-17
	网线
	米
	6200
	UTP-5 超5类
	甲供货，乙施工

	1-18B
	汇聚交换机
	台
	19
	16口全千兆网络交换机，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。
	甲供货，乙施工

	1-19B
	机柜
	台
	18
	19U机柜，1200*600*600，冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理；玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁；采用网孔钢板时，应相应配置防尘网；可拆卸式后门，方便安装、检修等操作；含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等；带刻度标识；机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好；
	甲供货，乙施工

	1-20B
	路由器
	台
	19
	8个千兆网口、适用频段
2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz、工作温度
0℃～40℃、防火墙：支持防火墙
	甲供货，乙施工

	1-22B
	电源防雷器
	套
	36
	额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA；
	甲供货，乙施工

	1-23B
	网络防雷器
	套
	36
	最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。
	甲供货，乙施工

	1-24B
	自动重合闸漏电保护开关
	个
	36
	220v，10A，过欠压保护，漏电保护，过载保护，自动复位
	甲供货，乙施工

	第200章
	梁场监控设备
	　
	　
	　
	　

	2-1B
	红外高清球机
	台
	4
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
	甲供货，乙施工

	2-4
	电缆（YJV3×1.5mm2）
	米
	400
	　
	　

	2-5
	PVC线管
	米
	400
	　
	　

	2-6B
	电源防雷器
	套
	4
	额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA；
	甲供货，乙施工

	2-7B
	网络防雷器
	套
	4
	最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。
	甲供货，乙施工

	2-8B
	自动重合闸漏电保护开关
	个
	4
	220v，10A，过欠压保护，漏电保护，过载保护，自动复位
	甲供货，乙施工

	第300章
	重点施工场地监控设备
	　
	　
	　
	　

	3-1B
	红外高清球机（压浆施工现场）
	台
	2
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-2B
	红外高清球机（大跨径50m以上桥梁施工现场）
	台
	6
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-3B
	红外高清球机（其他桥梁施工现场）
	台
	27
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-4B
	红外高清球机（梁板架设施工现场）
	台
	12
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-5B
	红外高清球机（隧道洞口）
	台
	3
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-6B
	防爆摄像机
	台
	6
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-7B
	红外高清球机（隧道钢架加工场）
	台
	3
	　
	　

	3-8B
	红外高清球机（隧道二衬浇筑点）
	台
	6
	不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议
（支持4G传输、DS-2DE4223IW-D/GLT(E)
E系列200万4寸23倍红外网络球机）
	甲供货，乙施工

	3-9B
	光纤收发器
	对
	18
	　
	　

	3-10B
	机柜
	台
	3
	　
	　

	3-11B
	汇聚交换机
	台
	3
	　
	　

	3-13
	8芯光缆
	米
	4600
	　
	　

	3-17
	电缆（YJV3×1.5mm2）
	米
	6500
	RVV3*1.5mm2
	甲供货，乙施工

	3-18
	PVC线管
	米
	6500
	　
	　

	3-19B
	电源防雷器
	套
	65
	　
	　

	3-20B
	网络防雷器
	套
	65
	　
	　

	3-21B
	自动重合闸漏电保护开关
	个
	65
	　
	　

	3-22B
	太阳能供电设备
	套
	10
	　
	　

	第400章
	　重点施工场地监控设备流量费用
	　
	　
	　
	　

	4-1
	4G流量卡
	套
	24
	移动物联网卡700G。1年
	厂家全包

	第500章
	管理中心设备
	　
	　
	　
	　

	5-1B
	视频管理服务器
	台
	1
	　
	　

	5-2B
	流媒体服务器
	台
	1
	
	

	5-3B
	平台软件
	套
	1
	增天监控软件平台
	厂家全包

	5-4B
	企业防火墙
	台
	1
	性能参数：网络层吞吐里：6G，应用层吞吐里：2G，防病毒吞吐量：800M，IPS吞吐量：500M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：180万，HTTP新建连接数：6万，IPSec最大隧道数：1000，IPSecVPN吞吐量：160M·
硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容里：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千北光口SFP。
	甲供货，乙安装，厂家调试

	5-5
	互联网线路
	项
	1
	移动200M，7个月
	厂家全包

	5-6B
	设备机柜（2000×800×1100mm）
	个
	1
	42U 高2米*宽0.8米*深1.1米；   
冷扎钢板材料，U柱板厚2.0/1.5mm，其余板厚1.5～1.2mm；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理；玻璃或高密度网孔钢板门，高级旋把前门锁；采用网孔钢板时，应相应配置防尘网；可拆卸式后门，方便安装、检修等操作；含固定托盘、滑动托盘、配电单元、电源插排、风扇单元、理线器、配线架、调平脚、地脚轮、面板螺丝等；带刻度标识；机柜不能自燃或助燃，与其它金属构件需接地良好；未详尽之处详见《高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列》等规范（GB/T 3047.2-92）
	甲供货，乙安装

	5-7B
	UPS
	套
	1
	10KVA ，单进单出，12V电池，后备时间1小时；配置电池箱
	厂家全包

	5-8B
	128路NVR硬盘录像机
	台
	2
	可同时接入128路1080P高清视频；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出，最高分辨率不小于1920×1080；录像回放：8路1080P或16路720P或16路D1；，硬盘数量按接入视频数配置；按2Mb/s码流存储，存储时间不少于30天；以太网接口：至少2个RJ45 100/1000Mbps自适应，可以通过交换机与PC机相连，支持远程调拨、查询服务等；串口：1个RS232/422/485串口；可外接报警输入输出模块；录像方式：自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像等方式；电源：AC100V~230V；工作温度：0~50℃；工作湿度：10%~90%；符合Q/CYJTJT001-2013标准
	甲供货，乙安装

	5-9B
	6T高容量硬盘
	块
	32
	硬盘接口：SATA；采用5400rpm SATA监控级硬盘；每块硬盘6T
	甲供货，乙安装

	5-10B
	三层交换机
	台
	1
	三层交换机；提供不少于24个10/100/1000MBase-TX 以太网端口；支持扩展至少4个100/1000SFP、4个千兆SFP端口；包转发率168Mpps；交换容量598Gbps；支持多种路由包含静态路由、路由策略等；支持4K个VLAN；支持MPLS L3VPN
	甲供货，乙安装

	5-11B
	机房配电箱
	套
	1
	定做，含开关、接线排等
	甲供货，乙安装

	第600章
	　
	　
	　
	　
	　

	6-4B
	控制柜台
	个
	1
	定制，长1500mm*宽750mm~800mm
	厂家全包

	6-5B
	普通工作站
	套
	1
	台式机，23.8英寸显示器 标配:i5 8G 1TB+256 2G
	甲供货，乙安装，厂家调试

	6-6
	防静电地板
	m2
	25
	600*600*30mm
	厂家全包

	6-8
	设备取电改造及所有设备安装辅材 所有设备取电线缆（单芯铜线，BV-10）
	米
	500
	　
	甲供货，乙施工

	新增1
	ZR-BVV-500-3*6mm2
	米
	50
	　
	　

	新增2 
	配电箱
	个
	1
	含防雷器、空气开关等落地装。（宽厚高400*300*600左右）
	甲供货，乙施工

	新增3
	监控室广告牌及封窗
	项
	1
	　
	厂家全包

	新增4
	电缆（YJV4×10mm2）
	米
	500
	YJV 0.6/1KV 4*10mm²用于监控大厅内的设备使用，主要是服务器等
	甲供货，乙施工

	新增5
	6米八角立柱（含悬臂）
	　
	14
	　
	甲供，乙方施工及吊装

	新增6
	6米八角立柱（不含悬臂）
	　
	16
	　
	甲供，乙方施工及吊装



