广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)感温光纤及主机等采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-70-1
	感温光纤
	
	米
	4185
	TFRC128-Fiber-A

	508-70-2
	过塑钢丝绳
	
	米
	3585
	Φ3

	508-70-3
	光纤固定支架（含辅助支架及接紧器）
	
	套
	120
	不锈钢支架。含辅助支架及接紧器。

	508-70-4
	感温光纤主机
	
	台
	1
	

	508-70-8
	光纤终端盒（含耦合器）
	
	个
	1
	4口。FC-FC


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、设备安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：44226.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
508-70-4  感温光纤主机
TFRC128-DTS-D4(M)
*光纤接口方式:FC/APC光纤接口              
*主机通道数:4个通道 单通道最长5km                                    
*定位精度: 1米                                      
*温度分辩率:0.1℃                            
*测温范围:-40C~+300C(可选)                     
*测量周期:1s/通道(可调)                         
*显示屏:12时(触摸液晶显示屏)                      
*激光辐射安全等级:Class 1级                         
*UPS电源:9小时，具有浮充功能                     
*内置继电器:10组(可扩展至128组)                 
*操作系统:Windows 7及以上版本                   
*存储容量:500G(可扩展)                           
*嵌入式工业计算机:4核2.0GHz                   
*内存:4G                                       
*图形界面显示分区:≥100个/km               
 *通信接口:2个RJ45接口(采用Modbus TCP/IP协议> 4个RS232/RS485接口(采用Modbus协议)1个VGA+1个HDMI标准接口.4个USB接口           
*LED功能指示:预警、报警、系统故障等            
*报警方式:报警和系统故障报警具有声、光及图文界面报警功能                              
*差定温报警:60℃、70℃、85℃等任意值    
*自动温度增益功能,网络自动对时,自检功能  
*防护等级:1P54                             
*工作温度:-20℃  -  50℃                    
*相对湿度:≤95%RH                          
*主机电源:AC(220V士20%),50Hz/DC24V            
*安装方式:机柜、壁挂式安装                   
*尺寸:高688mmx宽445mmx深155mm 
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月14日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月12日
