广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段路由器、交换机等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	新增9
	4G 路由器
	
	台
	5
	

	新增10
	路由器
	
	台
	1
	

	新增11
	24口POE交换机
	
	套
	4
	

	新增12
	8口POE交换机
	
	台
	4
	

	新增13
	吸顶无线AP
	
	台
	40
	


清单说明：
（1）  包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：52950.00元。
3. 技术要求
新增9  4G路由器
转发性能：1Mpps 
固定WAN接口：1*GE Combo 
固定LAN接口：4*GE电（可切换为WAN口） 
Wi-Fi：双频，802.11ac/b/g/n 
外形尺寸（H x W x D）：38.0 mm x 240 mm x 161.5 mm 




新增10  路由器
固定端口：WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口
LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口
（其中1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换）
处理器（CPU）：专业的双核64位网络处理器；
内存：DDRIII256M
电源：100~240VAC
风扇：无风扇，自然散热
工作温度/存储温度：0ºC～40º/-40ºC～70ºC 
工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 
整机功耗：≤25W
MTBF：>50000H

新增11  24口POE交换机
24个100/1000 Base-TX 以太网端口(Data/Power) ，2个1000Base-X SFP光口，PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大输出功率: 370W 

新增12  8口POE交换机
8个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个100/1000Base-X SFP光口, PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大输出功率: 130W 

新增13  吸顶无线AP
固定接口：1个复位开关 
1个10/100/1000Base-T以太网端口 
无线速率：1800 Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）
工作温度：0℃～40℃ 
存储适度：10%～90% RH不凝结 
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月14日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月13日

