广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段雨棚LED折叠显示屏采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	雨棚LED折叠显示屏
	
	套
	19
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年。
3. 技术要求
· 产品特点：透风不透光，轻量化 LED 屏； 
· 屏体由铝合金灯条及全封闭电源盒组成，灯条自带透风不透光结构设计，无需后置挡光板。 
· 屏体使用无风扇设计，可自然透风散热。
· 屏体尺寸≥2240MM宽*1000MM高。
· 分辨率：224*100
· 点间距：10mm。
· 显示屏发光像素由一红两绿（1R2G）双色发光二极管（LED） 组成，可显示红绿黄三色
· 每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为500mm高*2240mm宽）组成，上竖屏垂直安装。折面屏倾斜安装，弯折角度约为30°；
· 驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能。 
· —显示屏发光亮度 100 级亮度可调。
· —显示屏最大亮度≥ 8000cd/㎡。
· 显示屏整屏亮度均匀度≥95%。 
· 整屏视认角≥30°。 
· 显示模块内各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²。 
· 像素的年失控率≤1‰，离散型。 
· 产品整体 MTBF≥30,000h。 
· 屏体重量：≤50KG/套。 
· —整屏厚度：≤65mm。
· 工作电压：AC220V±20%。 
· 工作环境温度：-20℃～50℃； 工作环境湿度：10%～90%。 
· 前后防护等级：≥IP65。抗风速 40m/s。 
通信方式：TCP/IP 网口通信接口。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月20日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月 18日

