[bookmark: _Hlk148596753]广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：10天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：40000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为从埔九佛管理中心办公网络系统考勤机安装、WIFI办公网络安装调试等施工内容。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月23日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月19日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔九佛管理中心办公网络系统等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	对应的技术规范参数或者技术规范页码
	备注

	508-50
	办公设备
	　
	　
	
	　

	508-50-1
	考勤机
	台
	2 
	用户数1000人
指纹容量1000枚
面部容量300张
记录容量100000条
显示屏2.8寸高清彩屏
算法版本ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法
通讯方式WIFI、TCP/IP
采集器光学指纹采集器
U盘功能支持U盘高速上传下载
其它功能T9输入法，SSR自动生成报表，定时响铃，记录查询
使用温度0℃~45℃
使用湿度20%~80%
电源规格DC 5V 1A
尺寸168*149*33 mm
	　

	508-54
	办公楼及宿舍区域wifi网络
	　
	　
	　
	　

	508-54-1
	AP设备
	套
	14 
	Wi-Fi 6 (802.11ax)双频 1775Mbps，无线发射功率线性可调，频谱导航，吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电，端口隐藏式壳体，胖瘦一体，独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP，FIT模式支持射频自动调优功能，FIT模式支持智能漫游技术。
	收费营房7个、路政营房7个，备用1个

	508-54-2
	86面板AP设备
	套
	102 
	11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1167Mbps ，百兆有线接口
频谱导航，均衡负载保证网络性能 
802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源 
支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能 
胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式 
2.0版本全新外观设计，简约时尚 
支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理 
整机尺寸（mm）：86*87.5*33，出墙厚度8mm
	102间宿舍各1个，8个备用

	508-54-4
	24口POE交换机
	台
	9 
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持AC
	每层楼1个，宿舍6层；收费、路政营房各1层。合计8台，2台备用

	508-54-7
	AC管理器
	套
	1 
	集成无线控制器与网络集中控制功能 
支持无线控制器功能，可统一管理工作在受 AP（FIT AP）模式下的 AP。支 
持 AP 自动发现、AP 状态查看、AP 统一配置、AP MAC 地址过滤、AP 软件统一升级、AC 旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便、统一配置无线网络、支持 SSID 与 Tag VLAN 映射、AP LED 灯开启和关闭。 
支持网络集中控制功能，可统一管理路由、交换机、AP 等网络设备。支持整网智能开局、网络拓扑、网络巡检、网络设备自动发现、无线智能漫游、连通性诊断等整网管理和运维功能，简化了用户本地部署的流程及操作
	安装在中心机房

	508-54-8
	网管平台服务器
	套
	1 
	1、内置 TUMS 系统，集中网络控制功能
2、可统一管理 TP-LINK 路由、交换、AP 等网络设备
3、支持整网智能开局、网络拓扑、网络设备自动发现
4、简化用户本地部署的流程及操作
5、x86 架构，轻量化网络控制器
6、旁挂部署，不改变原组网结构
7、企业专属，终端业务随行功能
8、数据图表，展示分析统计结果
9、权限分级，远程管理异地网络
10、可视化大屏，掌握企业全局数据
11、自定义地图布局，便捷管理和查看设备
12、支持 1000 台管理点位
	安装在中心机房

	508-54-9
	6类网线
	米
	610 
	中文名：六类网线
外文名：CAT6
代    表：六类非屏蔽双绞线
传输频率：250Mhz或更高
用    途：交换机、路由器到电脑的数据传输
裸铜线径：0.57mm
绝缘线径：1.02mm
STP电缆直径：6.53mm
传输速率：1000Mbps
	　

	508-54-10
	PVC25管
	米
	200 
	1.直径：25mm左右
2. 厚度：壁厚为1.5mm左右
3. 长度：长度为4米
4. 压力等级：压力等级为10kgf/cm²
5. 耐腐蚀性：具有良好的耐腐蚀性，可以抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀
6. 温度范围：适用温度范围通常在0℃至60℃之间
7. 颜色：通常呈白色或灰色
	　

	508-54-11
	PVC32管
	米
	30 
	1.直径：32mm左右
2. 厚度：壁厚为1.5mm左右
3. 长度：长度为4米
4. 压力等级：压力等级为10kgf/cm²
5. 耐腐蚀性：具有良好的耐腐蚀性，可以抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀
6. 温度范围：适用温度范围通常在0℃至60℃之间
7. 颜色：通常呈白色或灰色
	　

	508-54-12
	波纹管
	米
	20 
	φ50
	　

	508-55
	办公网络覆盖
	　
	　
	　
	　

	508-55-2
	汇聚交换机（每个耧层1个，按照楼层划分VLAN）
	台
	2 
	以太网交换机主机,支持 24 个 1000BASE-X SFP 端口,支持 8 个10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口,无电源;
4 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC);
2 * 75W 交流可插拔电源模块 备注：按照楼道划分 VLAN，每个楼层一个汇聚
	安装在中心机房



