广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：12天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：240000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为广河增从太阳能摄像枪改造专项工程，主要工程量电缆敷设，配电箱安装等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月23日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月20日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河增从太阳能摄像枪改造专项工程-电缆敷设、配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	品牌
	参数/技术规范
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	　
	广河高速
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	508-44-1
	PVC线管（含接头）
	　
	PVC管Φ50，含直通接头
	米
	1400
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-2
	吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂）
	　
	吊卡管卡抱箍Φ50
	套
	480
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖回填
	　
	挖深700mm，宽100mm
	米
	2500
	　
	　
	乙施工

	508-44-3
	电力电缆（含敷设）
	远东电缆
	VLV22-1kV-3*10mm2
	米
	3900
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-5
	穿线软管
	　
	波纹管Φ64
	米
	50
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-6
	配电箱
	　
	室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。
	个
	3
	　
	　
	甲供材乙施工

	1
	施工围蔽
	
	按国标规范围蔽封路
	项
	1
	　
	　
	需改造8支摄像枪

	　
	从莞深高速
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	508-44-1
	PVC线管（含接头）
	　
	PVC管Φ50，含直通接头
	米
	1250
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-2
	吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂）
	　
	吊卡管卡抱箍Φ50，不锈钢
	套
	80
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖回填
	　
	挖深700mm，宽100mm
	米
	1340
	　
	　
	乙施工

	508-44-3
	电力电缆（含敷设）
	远东电缆
	VLV22-1kV-3*10mm2
	米
	2270
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-5
	穿线软管
	　
	波纹管Φ64
	米
	50
	　
	　
	甲供材乙施工

	508-44-6
	配电箱
	　
	室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。
	个
	2
	　
	　
	甲供材乙施工

	2
	施工围蔽
	　
	按国标规范围蔽封路
	项
	1
	　
	　
	需改造5支摄像枪

	合计
	　

	总计
	　



