[bookmark: _GoBack]大广高速2023年度收费系统设备更新改造施工项目治超一体化摄像机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2023年度收费系统设备更新改造施工项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-3-7
	治超一体化摄像机
	
	套
	1
	满足《高速公路称重检测业务规范和技术要求》。
一体机像素：≥900 万像素
图片分辨率：前、后、侧摄像机抓拍图片分辨率不小于 300 万像素；
能提供车头、车侧全景和车尾抓拍图片，不少于 5秒过车视频；
CPU：
处理器内核（多核）
双核 ARM Cortex A73@1.8GHz，32KB I-Cache，64KB D-Cache/512KB L2 cache
双核 ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache， 32KB D-Cache/256KB L2 cache
单核 ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache，32KB D-Cache/128KB L2 cache
支持 Neon 加速，集成 FPU 处理单元
GPU：
双核 ARM Mali G71@900MHz，256KB cache
支持 Open CL 1.1/1.2/2.0
支持 Open GL ES 3.0/3.1/3.2
智能视频处理：
提供视觉计算处理能力
四核 DSP@700MHz，32K I-Cache /32K IRAM/512KBDRAM
双核 NNIE@840MHz 神经网络加速引擎
内置双目深度检测单元
功能参数：
日间车辆号牌识别准确率应不小于 95％，夜间车辆号牌识别准确率应不小于 90％
日间车辆号牌颜色识别准确率应不小于 90％,夜间车辆号牌颜色识别准确率应不小于 80％
未悬挂号牌的识别率应不小于 80％
输出信息（SDK）：车头大图、车尾大图、车身全景图、5秒过车视频、车牌结果文本、附加信息文本等
触发模式：视频触发
补光装置：立柱内置智能控制补光灯，车头、车尾抓拍摄像机内置补光灯；功耗：≤160W，电源：AC220V 50HZ，通信接口：RJ45/RS-485,防护等级：IP66，工作温度：-20℃~60℃，相对湿度：20%~90%（无凝结），MTBF≥30000h，含识别软件、立柱及安装配件。


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 10 月26日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月25日
