广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州市从化至黄埔高速公路（一期）九佛管理中心安防系统设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州市从化至黄埔高速公路（一期）九佛管理中心
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	508-45-1
	门禁供电电源
	
	个
	1
	门禁主机配套电源

	508-45-2
	网线
	
	米
	20
	DS-1LN6-UE

	508-45-3
	门禁控制主机
	
	台
	1
	1.验证方式：面部识别+指纹+ID
2.摄像头：双目多光谱人脸识别摄像头、宽动态200W像素
3.显示屏：7寸IPS彩屏，分辨率为1280*720，电容触摸屏
4.硬件接口：端子 RS232、RS485、12V电源输入、RJ45、韦根输入输出，2路继电器输出，门磁检测，出门按钮，消防联动输入端子，USB端子、复位按键
5.通讯方式：标配TCP/IP
6.整机功率：15W
7.输入电压范围：9V--20V
8.扬声器功率：1W
9.工作温度范围：0°C--45°
10.用户容量：10000
11.面部容量：10000
12.指纹容量：10000
13.用户照片容量：10000
14.考勤照片容量：5000
15.黑名单容量：500
16.记录容量：20万

	508-45-4
	电锁
	
	套
	1
	门禁主机配套电锁

	508-45-5
	门禁软件
	
	套
	1
	门禁系统配套软件

	508-46-1
	高清网络摄像半球
	
	台
	39
	400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR  宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持  补光灯类型: 红外灯
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
防护: IP66

	508-46-3
	800万像素高清网络摄像球机
	
	台
	5
	含安装支架。
1080p、800万像素产品，高清网络球型摄像机，彩色/黑白转换型（自动ICR 滤光片彩转黑）。
一、摄像机：
1、图像传感器：1/1.8”逐行扫描CMOS。 
2、分辨率：不低于2688*1520。
3、最低照度：彩色0.0003lx，黑白0.0001lx。
4、快门时间：1~1/100000s。
5、自动增益，自动白平衡，具备背光补偿、宽动态范围等功能。
6、具有滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。
7、红外距离：≥150米。
8、摄像机安装固定牢靠，具备一定的抗震动功能。
二、镜头：
1、高清镜头，与摄像机指标匹配，解像能力应不低于800万像素。
2、电动焦距、自动对焦、自动光圈，光学变焦范围≥23倍；
3、球驱动器：
4、球驱动器可实现摄像机的转动、变焦等功能。
5、水平转动角度：360°，转速：0.5～180°/s。
6、垂直转动角度：180°，转速：0.5～60°/s。
7、定位精度：±0.1°。
8、预置位：至少100个，，可自动巡航，预置位转动速度不低于键控转动速度。
三、视频压缩：
1、压缩标准：H.265、H.264、MJPEG。
2、分辨率：2688*1520、2560*1440、1920*1080,1280*720,720*576,640*360、352*288 等。
3、帧率：不小于25fps
4、帧率和带宽分别可控，输出码率可在512kbps～16Mbps之间自适应调整，在带宽不足情况下，应支持图像质量优先（清晰度优先）或帧率优先（流畅优先）可调。
5、至少能支持双码流的输出，主码流为高清视频压缩码流，次码流为标清视频压缩码流（至少支持D1、4CIF、CIF分辨率，25fps，带宽64kbps～8Mbps之间）。
6、设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。
7、支持ONVIF、TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、HTTP等常用网络协议，提供单播、组播两种传送方式。

	508-46-5
	32路硬盘录像机
	
	台
	2
	32路16盘位H.265网络硬盘录像机

	508-46-6
	4T硬盘
	
	块
	12
	硬盘录像机监控专用级别硬盘

	508-46-7
	6类网线
	
	米
	2440
	DS-1LN6-UE

	508-46-8
	光端机
	
	对
	6
	一光一电/单模单纤
10/100/1000M/FC/20KM

	508-46-9
	汇聚交换机
	
	台
	1
	L3以太网交换机主机,支持24个1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,无电源; 
4 * SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC); 
2 * 75W交流可插拔电源模块

	508-46-11
	8口POE交换机
	
	台
	10
	L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持AC

	508-46-13
	配电箱
	
	个
	3
	定制，不锈钢材质600X500X200

	508-46-26
	PVC25管
	
	m
	1020
	

	508-46-27
	PVC32管
	
	m
	200
	

	508-46-28
	波纹管
	
	m
	100
	φ50

	409-2-1-5-12-4
	单模单纤1路千兆光纤收发器（20km）
	
	对
	2
	一光一电/单模单纤
10/100/1000M/FC/20KM

	409-2-3-8-1-12
	4芯终端盒
	
	个
	6
	4芯终端盒，含耦合器，含尾纤


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、安装指导、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：117273.25元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10 月26日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月25日
