广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)三车道门架式可变情报板采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-47-1
	三车道门架式可变情报板（含安装支架）
	
	套
	1
	含鱼眼摄像头


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：124893.00元。
3.技术规范
1、情报板
全点阵动态交通诱导屏采用全彩色LED。机箱采用冷轧钢板，外壳具备防腐、防尘特性，
安装在驾驶员视距内的设备机箱和安装立杆、支架等附件表面不能反光刺眼；机箱内需配置
电源分配连接、维护用电源插头和照明、机箱内走线支架以及现场维护和调试用的托架平台
等设施，设备机箱内还具备存放与该设备有关技术资料的空间。
诱导屏的设计及施工中需考虑设施的防雷及电源的稳定性等因素，采用合理有效的安全
接地措施，设备应具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，设备安全接地电阻不大于10Ω；
诱导屏应处在可控状态下运行，能通过监控中心进行远程的控制操作，包括开关屏、亮
度调整、参数设置以及显示信息修改等；
 能实时自动检测诱导屏的工作状态并上传到控制中心，发生故障时自动黑屏；
 同时还需要满足下表LED 管参数要求：全色全点阵：有效显示面积不小于4m（宽）3m（高）；
 像素点间距：10mm；
 诱导屏为全彩：每像素由1 红、1 绿、1 蓝，3 颗超高亮LED 芯片组成全彩像素；
 LED 发光灯产地：红、绿、蓝色LED 管采用原装晶元管芯（提供原装晶元管芯厂家
的出货证明、进口报关证明、LED 管厂家产品证明文件）；
 LED 发光管亮度指标：红色大于1000mcd，绿色大于2000mcd，蓝色大于300mcd；
 LED 发光管波长指标：红色为620-630nm，绿色为520-530nm，蓝色为465-475nm；
 诱导屏白平衡亮度：大于10000CD/平方米；
 屏体要求低功耗：正常使用中平均每平方米功耗小于100W；
 情报板重量小于50kg/m2。
 控制方式：同步；
 诱导屏箱体箱体材料为优质镀锌钢板折弯而成，采用特殊防腐处理，有较强的耐盐雾
抗腐蚀性,具备良好的通风散热和防尘功能。显示屏箱体等产品构件应安装牢固、结
构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺，出线管与箱体连接密封良好，各箱体之间
的连线应不外露。箱体及连接件防护罩色泽均匀，安装完成后应无划伤裂痕。外机箱
表面用喷塑处理，喷塑后颜色为亚光灰色，不反光，防眩光；
 显示像素密度 10000 点/㎡；
诱导屏视角 >140?；
 诱导屏LED 驱动方式恒定电流驱动方式；
 诱导屏灰度等级 4096 级灰度；
 对比度增强对显示画面进行数字处理，保证画面有较高的清晰度；
 主控部分显示屏采用工业控制计算机嵌入式控制系统，由中心控制室通过远程联网来
控制显示屏正常工作，显示屏可以独立工作；
 诱导屏采用自动调光控制系统诱导屏采用自动调光控制系统，用来控制显示屏整体的
发光强度，可有32 个亮度等级可以控制，人性化设计可以大大减轻晚上诱导屏由于
亮度过大，使驾驶员产生的眩目感觉；
 通讯方式采用网络通讯方式；
 换帧速度≥120 帧/秒；
 显示屏运行状态全天候24 小时连续运行；
 抗干扰符合IEC－801 二级；
 防护等级 IP65；
 防雷系统要求显示屏体有良好的防雷接地，接地电阻小于4Ω，可安全地将直接雷导
人大地。此外，对电源进线和信号进线采取单独的防雷措施，对感应雷进行防护；
 显示屏的失控点小于万分之三；
 安装方式结构所用材料、连接方式、基础尺寸等均经过强度力学计算，能承受48m/s 以
上的风载荷，确保屏体安全、稳定、可靠；
 显示屏安装要求显示屏表面平整度：小于1mm；
 显示屏控制部分元器件产地同步显示，控制部分芯片采用国内外知名品牌产品；

配套鱼眼摄像机
 传感器类型：逐行扫描CMOS；
 最小照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；0.28Lux@(F2.0，AGC ON)；0lux with IR；
 快门：1/25 秒至1/100，000 秒；
 视频压缩标准：H.264/MJPEG；
 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；
 最大图像尺寸 2048?536；
 日夜转换方式：ICR 红外滤片式，自动,定时,报警触发；
 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；
 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
 功耗：12W MAX；
 防护等级：IP66。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月29日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
[bookmark: _GoBack]电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月27日
