东南西环桥梁通航安全整治工程桥梁预警系统设备、显示屏、预警警灯采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：东南西环桥梁通航安全整治工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-11-9
	AIS基站
	
	台
	3
	输出波特率:38.4Kb，数据输出格式:NMEA0183;灵敏度:<-112 dBm;天线接口: BNC; 满足标准: IEC61993-2&IEC 60945&EN 61000-6-1/2&FCC

	804-12-3
	雷达扫描检测(偏航预警)
	
	套
	2
	雷达具有ARPA计算功能，以桥区水域雷达安装点为原点 ，对桥梁上下
游迸行不间断扫描 ，与AIS和现场视频的融合 . 同时最大跟踪输入数量
不少于200个

	804-12-4
	交叉激光超高检测仪(超高监测)
	
	台
	8
	测量范围:5M- 2000M:分辨率:0.2M激光种类-905NM二级;通讯接口:RS485.RJ45;测试方式连续测量，单次测量；指令控制: 最大功率:30W;额定电压220V:防水防尘1P66，带自动校准平台

	804-12-5
	VHF自动高频呼叫系统
	
	套
	3
	VHF智能语音预警子系统 ；支持通过设定频段自动播发预警语音;发
射功率小于3W ,覆盖大侨上下游2公里

	804-12-6
	桥梁净空高度检测(桥梁通航数据采集)
	
	台
	3
	高精度检测距离:0-50米；频率:10HZ

	804-12-7
	巡检设备
	
	台
	3
	系统所有现场感知设备的远程实时状态监控

	804-6-3
	LED显示屏
	
	套
	4
	含安装支架，红色晶元芯片，高亮度亮刷新频率，抗静电>5000V，分光标准2.5nm（含支架)，每块显示屏尺寸为2m*2m

	804-1-8
	预警警灯
	
	套
	8
	功率45W，1M*1M正方形交替闪烁LED红透雾灯


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：867545.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月01日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _GoBack]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月30日
