南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）广播采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-4-2
	脚踏报警开关
	
	台
	28
	

	802-15-3
	超限检测广播系统
	
	套
	21
	

	802-17-1
	对讲广播管理主机
	
	台
	1
	

	802-17-2
	对讲多媒体管理控制台
	
	台
	1
	

	802-17-3
	对讲话机
	
	台
	9
	

	802-17-4
	电话接入网关
	
	台
	1
	

	802-17-5
	无线基站控制器
	
	台
	1
	

	802-17-6
	亭内对讲终端
	
	台
	28
	

	802-17-7
	无线对讲基站
	
	套
	12
	

	802-17-8
	手持对讲终端
	
	套
	10
	

	802-17-9
	网络广播终端（含功放）
	
	套
	24
	

	802-17-10
	扩音喇叭
	
	台
	48
	

	803-4-1
	扬声器（30W）
	
	个
	64
	

	803-4-2
	大桥功放控制器（150W）
	
	台
	16
	

	803-4-3
	有线广播综合控制台（含软件）
	
	部
	1
	

	803-4-4
	网络麦克风
	
	套
	1
	

	803-4-5
	EPON-OLT
	
	套
	2
	

	803-4-6
	EPON-ONU
	
	套
	16
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：293781.50 元。
3. 技术参数
[bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc25961]1.4.1. 802-4-2 脚踏报警开关
– 整个报警系统是由收费亭内的脚踏开关触发的，脚踏开关的位置应不易被别人发现，收费员在进行正常操作时也不易触动它，但在危险时侯，能在别人不注意时，被收费员触动而产生报警。 
– 当收费员遇到紧急情况时，踏下报警开关，报警开关可输出 1.路报警信号，通过亭内对讲终端接入 IP 对讲广播系统，进而与视频产生联动。金属材质，安装在收费亭内，具备开、闭两种状态。
[bookmark: _Toc5843][bookmark: _Toc28958]1.10.3  802-15-3 超限检测广播系统
功率放大器 
输出功率：≥35W； 
频率响应：50–20000 Hz； 
失真：小于 10% (1.kHz 时)； 
功放检测输出：1.路； 
功放控制输入：1.路； 
信噪比：≥ 94dB； 
具有输出短路保护及输入瞬时过载保护； 
输入音频信号电平 
0.5V（Max ，Vrms) 可更具需要调节； 
防护等级：IP55； 
高音喇叭 
高音喇叭功率：≥35W； 
语音频带：3003400Hz； 
单个广播额定声压级强度：≥110dBA（广播正前方 100cm 处测得）；
非线性失真：≤5%； 
广播模块信号接受灵敏度：≤-38dB； 
扬声器：强指向扬声器； 
含断路器、避雷器、安装架、地网连接线和电力缆线等。
[bookmark: _Toc3836][bookmark: _Toc16311]1.11.1. 802-17-1.对讲广播管理主机
- 至少配置 1.个 10M/100Mbps 自适应以太网接口。 
- 硬件配置：嵌入式电信级服务器。 
- 存储方式：CF、SD 卡、1T 硬盘存储。 
- 操作系统：LINUX OS 或其他。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc22745][bookmark: _Toc31452]1.11.2  802-17-2 对讲多媒体管理控制台
- 处理器：Intel 四核 2.1GHz 低电压处理器。 
- 内存：16GB DDR4。 
- 存储器：500GBSSD 或 1T SATA 硬盘 。 
- 显示分辨率：≥1920×1080dpi。 
- 显示屏亮度：250cd/m2，响应时间：≤5ms，对比度：≥1000:1。
- 网卡：内置 802.11.B/G/N Wi-Fi，1.个 10/100 RJ-45 有线网卡。 
- 接口：2×USB2.0、1×USB3.0、1×麦克风、1×耳机/音箱接口、1×HDMI 接口、4-In-1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC)、2×鼠标/键盘接口。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 包含供电电缆，内置电源适配器。 
- 预装微软 Windows10 专业版或更新版本操作系统。需满足对讲广播控制统软件运行要求。
[bookmark: _Toc26342][bookmark: _Toc21471]1.11.3  802-17-3 对讲话机
— 提供 POE（以太网供电）功能，支持 IEEE 802.3af 标准。 
— 支持两路以太网口。 
— 支持可编程软按键。 
— 支持导航键：上、下、左、右、OK。 
— 支持常用的语音编解码协议，包括但不限于 G.711（A 率和 U 率）、G.729AB、iLBC、Opus 等。 
— 支持三方会议功能。 
— 支持来电显示和历史呼叫记录，包括呼入、呼出、未接和转移记录等。 
— 支持通讯录功能，包括本地通讯录、群组通讯录等。
[bookmark: _Toc15991][bookmark: _Toc23612]1.11.4  802-17-4 电话接入网关
采用标准的TCP/IP、SIP协议，兼容各种PBX和VoIP语音平台，可同时多台分布接入
端口数量：8路FXO端口
网络端口：  WAN端口(RJ45):1个10/100M 以太网接口
串行接口：1个RS232接口
地址分配：静态、DHCP、PPPoE
 VoIP协议： SIP
传真协议：T30、T38
语音编码： G.711-ulaw、G.711-alaw(64kbps)、G.723.1(5.3k、6.3kpbs)、G.729a(8kbps)
管理方式：远程WEB管理
[bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc9384]1.11.5  802-17-5 无线基站控制器
- DHCP 功能：支持 DHCP 服务器或 DHCP 客户端。 
- 接口信息：5 个 10/100/1000M 自适应以太网接口。 
- 内存：≥DDR3 512MB。 
- 闪存：≥16M。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc11165][bookmark: _Toc7254]1.11.6  802-17-6 亭内对讲终端
· 全双工免提通话
· 支持桌面立式或壁挂式安装
· [bookmark: _Toc10642]3 个免提速拨键,2 个 RJ45 网络接口
· 内置高灵敏度麦克风和扬声器
· 具有音频监听功能，可输出监听信号
· [bookmark: _Toc30951]支持 2 路报警接入、2 路报警输出
· 全密封铝合金外壳
· 防护等级：IP54
[bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc27201]1.11.7  802-17-7 无线对讲基站
- 工作频率：2.4～2.4835GHz。 
- 发射功率：11n MCS7：26±1dBm 
11g 54Mbps：26±1dBm 
11b 11Mbps：27±1dBm。 
- 接收灵敏度：11n MCS0@-83dBm；MCS7@-65dBm 
            11g 54Mbps@-82dBm；6Mbps@-95dBm 
11b 11Mbps@-85dBm；1Mbps@-95dBm。 
- 1.个 RJ-45 10/100 Mbps 以太网接口，支持 24V PoE 网线供电。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。 
- 含安装支架或壁挂安装辅材。
[bookmark: _Toc16529][bookmark: _Toc1875]1.11.8  802-17-8 手持对讲终端
- 工作频段：2.4～2.483GHz。 
- 通信协议：支持 SIP2.0（RFC3261）。 
- 无线接口：支持 IEEE802.11b/g/n。 
- 音频编解码：支持 G.711uG.711aG.729A。 
- 发射功率：15～17dBm。 
- 接收灵敏度：大于-90dBm。 
- 无障碍通话距离：≥300 米。 
- 待机时间：大于 200 个小时。 
- 持续通话时间：大于 8.5 小时。 
- 电池容量：不少于 1200mAh。 
- 防护等级：IP54。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 含电源线缆、电池（若可拆卸）；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc23236][bookmark: _Toc28457]1.11.9. 802-17-9.网络广播终端（含功放）
- 支持10/100Mbps以太网输入，支持 SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP 协议。 
- 音频特性： G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB， G.722， AEC、VAD、CNG、BNE、NR、 PLC、DTMF、(RFC2833)/SIP INFO。 
- 支持通过 WEB 管理，软件在线升级。
- 线路（AUX）和话筒（MIC）输入，1.路信号输出,具有独立的音量调节。 
- 内置输入短路、过热、过载保护告警功能。 
- 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态。 
- 输出方式： 4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出。 
- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc23750]1.11.10  802-17-10 扩音喇叭
- 外抱箍或壁挂安装，适用收费广场范围内广播及音乐播放。 
- 强指向扬声器，功率：50W。 
- 频响范围：140Hz～14kHz，灵敏度：93±2dB。 
- 语音频带：300～3400Hz。 
- 单个广播额定声压级强度：≥110dBA（广播正前方 100cm 处测得）。 
- 非线性失真：≤5%。 
- 广播模块信号接收灵敏度：≤-38dB。 
- 防护等级：IP66。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 含安装支架或辅材，内置或自带电源适配器。
[bookmark: _Toc26441][bookmark: _Toc31755]2.3.1. 803-4-1.扬声器（30W）
有线广播系统采用 30W 强指向扬声器，按 1.个/60m 间距左右设置。 
技术指标要求： 
· 30W 强指向型号角扬声器。 
· 音频带宽：20～20000Hz。 
· 额定声压级强度：≥110dB/正前方 100cm 处。 
· 非线性失真：≤5％。 
· MTBF：≥10000h。 
· 防护等级：IP55。 
· 工作温度：-10℃～+55℃。 
· 工作湿度：10%～95% 
· 广播待机功耗≤5mA，呼叫通话功耗 ≤ 2A。
[bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc10884]2.3.2  803-4-2 大桥功放控制器（150W）
含机箱，采用150W安装在灯杆上，按1个/240间距左右设置。广播功放由就近监控配电箱引电。洞口功放至扬声器采用 RVVP 2*1.5 广播线。 
技术指标要求： 
· 光传输模块和中继器根据产品和传输距离按需配置，不另行报价； 
· 含断路器、避雷器、安装架、地网连接线和电力缆线、安装辅材等； 
· 功率：150W； 
· 广播模块信号接受灵敏度：≤－40d； 
· 控制台信号发送电平：≥-3dB； 
· 频率响应：50–20000 Hz；
· 信噪比：≥ 94dB； 
· 具有输出短路保护及输入瞬时过载保护； 
· 防护等级：IP65； 
· 电源电压：220V±15%；50Hz±2Hz； 
· 工作电压： 120V； 
· 工作电源频率：50Hz； 
· 工作温度：－20°C － +60°C； 
· 工作湿度：≤90% RH。
[bookmark: _Toc848][bookmark: _Toc26653]2.3.3  803-4-3 有线广播综合控制台（含软件）
(1) 控制计算机 
· CPU：不低于英特尔酷睿 i5； 
· 内存：≥4GB； 
· 硬 盘：SATA 驱动器，≥500GB，可根据需要配置固态硬盘； 
· DVD-ROM：可选；  
· 显示器：≥21”液晶，液晶屏采用 A 级板，零坏点；  
· 声卡、音箱、麦克风、电话机及打印机；  
· 至少 4 个 USB 接口、串口、并口等； 
· 标准键盘、鼠标；  
· 集成 10/100/1000MB 以太网卡；  
· 正版 Windows 7 或 Windows 10 操作系统 (随机提供)； 
· 数字录音时长：≥2000 小时(满后自动覆盖)录音质量好，回放无损耗；可随意正反向搜索，也可变换多种速度快速回放搜索，操作灵活，定位准确。 
· 与监控系统接口：RJ45； 
(2) 网络值班话机 
· IP 网络接口：RJ45； 
· IP 网络速率：10M/100M 自适应； 
· 语音带宽：20～7000Hz； 
· 可脱离控制计算机单独工作； 
· 呼叫接通时间：≤6 秒（无阻塞）； 
· 操作方式：触摸屏操作； 
· 操作相应：≤1.秒； 
· 杂音电平：≤40dBmp；  
· 电源电压：AC220V±10%，50Hz±2Hz； 
· 平均无故障时间(MTBF)：≥100，000。
[bookmark: _Toc7516][bookmark: _Toc27700]2.3.4  803-4-4 网络麦克风
· 具有广播、组播、对讲功能； 
· 10/100M Base 网络，RJ45 接口，收发数据指示； 
· MIC 的典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB，语音数据采用 8KHz 采样，PCM 编码； 
· 2W、8Ω扬声器，单声道输出； 
· LCD 中文显示器，外加 20 个机械按键，操作非常方便； 
· 具有网络远程固件升级功能；
· 电源输入 DC5V-2A，静态功耗<5W； 
· 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度； 
· 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度。
[bookmark: _Toc32298][bookmark: _Toc8573]2.3.5  803-4-5 EPON-OLT
· 工作波长：1310（RX）/1490（TX）； 
· 光功率：0～+7dBm； 
· 接收灵敏度：-27dBm； 
· 最大传输距离：20km； 
· 最大光分路比：1:32； 
· 整机容量：支持 2 个 PON 系统，64 个 ONU； 
· MAC 地址表：8K； 
· 上联接口：2 个 10/100/1000 以太网电接口； 
· PON 接口：每个模块 2 个 SC/FC 光接口，最多支持 4 个模块扩展； 
· 控制口：RJ45、RS232，用于设备调试； 
· MTBF：10 万小时； 
· EPON特性：完全支持IEEE802.3ah 协议，支持动态带宽分配（DBA），支持上下行对称 1000Mbps 带宽，支持每个逻辑链路的 AES-128 加密，强大的 OAM 能，实现 对 ONU 的远程管理，维护与升级，支持 ONU 自动发现与注册（即插即用）； 
· 支持协议：支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab，支持 IEEE802.1Q 
VLAN，支持 IEEE 802.1P QoS； 
· 网管：基于 SNMP 协议的图形界面管理，基于 CLI 的本地串口管理和远程GUI管理； 
· 其它功能：支持IGMPv1/v2协议report、query和leave报文窥探，支持 DHCP Snooping，支持基于DHCP Snooping 的IPv4地址学习，支持ARP Snooping。
[bookmark: _Toc5222][bookmark: _Toc1179]2.3.6  803-4-6 EPON-ONU
· 工作波长：1310（TX）/1490（RX） 
· 最大传输距离：20km 
· 接口：2 个 SC/FC 光接口，4 个 RJ45 10/100M 网口 
· 缓存器空间：1.25MB 
· MTBF：10 万小时
· EPON 特性：完全支持 IEEE802.3ah 协议，支持动态带宽分配（DBA）支持ONU自动发现与注册（即插即用） 
· 支持协议标准：支持 IEEE802.3、IEEE802.3u，支持 IEEE802.1q VLAN，支持IEEE802.1p QoS 
· 网管：配合局端 OLT，完成 ONU 的管理配置和软件升级等。




4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月25日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月23日
