南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工控机、栏杆机等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-1-1
	收费车道工控机
	
	台
	42
	

	802-3-1-2
	ETC门架车道控制器
	
	台
	32
	

	802-3-1-3
	设备监控控制器
	
	台
	16
	

	802-3-2-1
	混合车道专用键盘
	
	个
	28
	

	802-3-2-2
	ETC车道标准键盘、鼠标
	
	套
	14
	

	802-3-4-1
	普通混合车道一体化栏杆机
	
	台
	14
	

	802-3-4-2
	超宽混合车道一体化栏杆机
	
	台
	14
	

	802-3-4-3
	ETC车道一体化栏杆机
	
	套
	14
	

	802-3-5
	手动栏杆
	
	套
	42
	

	802-3-6
	票据打印机
	
	台
	14
	

	805-1-1-2
	车道工控机操作系统
	
	套
	56
	

	805-1-1-3
	ETC门架工控机操作系统
	
	套
	32
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：2188160.00 元。
3. 技术参数
.3.1.1.802-3-1-1  收费车道工控机
— 符合 GB/T 24968 的要求； 
— CPU：核心数：≥4核，总线程数≥8线程，总频率：3.2GHz 或同等运算能力及以上； 
— 内存：8GB 及以上； 
— 硬盘存储：系统盘：配置1块≥250GB SATA SSD：耐久度（TBW）：≥100；MTTF：175万小时； 数据盘：配置1块 ≥1TB SATA SSD：最高顺序读取速度（MB/s）：560；最高顺序写入速度（MB/s）：530；最高随机读取速度（IOPS）：95K；最高随机写入速度（IOPS）：85K；耐久度（TBW）：≥600；运行温度：0℃至70℃；MTTF：≥200万小时； 
— 显示支持：支持 VGA 等输出； 
— 串行接口：6路及以上RS232接口，至少可扩展4路RS232接口； 
— USB 接口：至少4 路 USB3.0； 
— 网络端口：≥3 个千兆以太网口； 
— 所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击； 
— MTBF：>50,000 小时。
[bookmark: _Toc12447]1.3.1.2 802-3-1-2  ETC门架车道控制器
- CPU: ≥四核，其中两核≥1.8GHz； 
- 存储：配置1块3.5 HDD≥6T；支持至少1个micro SD卡（工业级）1个M.2 SSD或1个3.5HDD； 
- 内存：内存 ≥4GB； 
- 算力：≥16Tops； 
- 网络接口：≥2 个 100M/1000M 自适应以太网口数； 
- USB 接口：≥USB 2.0 *2； 
- 串行接口：1.路接口及以上； 
- 支持自动主备切换，保障业务高可靠； 
- 功耗：典型功耗：≤60W（含加热模块）； 
- 供电：12V 供电； 
- 环境：工作温度为-40℃~70℃，嵌入式设计，采用 TEC 对 HDD 制冷和加热满足室外部署，自然散热； 
- 整机散热：选用嵌入式无风扇自然散热设计。 
- 容器：业务支持容器部署，对具体硬件环境不感知。不同容器业务内核级隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口可以实现对收费软件的快速部署，减少对开发运行环境的依赖； 
- 可采用满足同等功能、性能和使用需求的其他架构类型设备。
[bookmark: _Toc22367]1.3.1.3 802-3-1-3  设备监控控制器
  无相关参数
[bookmark: _Toc23768]1.3.2.1.802-3-2-1. 混合车道专用键盘
-不锈钢外壳； 
-按键开关采用进口高可靠长寿命的二段式机械开关，手感舒适； 
-键帽采用双层结构，保证在使用寿命期限内字符不磨损；
-键码、键帽印刷中文字符，具体内容按布局要求制作； 
-键盘设有防水、防尘保护膜，防护等级不低于IP55； 
-有抗电磁干扰措施，保证在强电磁干扰环境中能可靠地使用，应符合 GB/T 
12190； 
-接口设置为 PS/2 小口，另带一个外接维护用标准 PC 键盘的 PS/2 口； 
-工作电压：5V DC； 
-工作电流：≤250mA； 
-工作环境要求：工作温度：-20～55℃ ，工作湿度：10～95%； 
-平均无故障时间 MTBF：≥30 000 小时； 
-单键使用寿命：≥1.千万键次。
[bookmark: _Toc5774]1.3.2.2 802-3-2-2  ETC车道标准键盘、鼠标
（1）部署于 ETC 车道设备机柜，用于 ETC 车道设备调试及维护。 
（2）键盘采用标准键盘键序，配备标准 3 键鼠标。
802-3-4-1.普通混合车道一体化栏杆机
一体化设计，集成车道控制器、高速栏杆机、费额显示器、车牌识别器、声光报警器等功能。 
① 高速自动栏杆（普通车道） 
— 高速自动栏杆机应符合 JT/T（428.1-428.2）的要求，栏杆臂下边缘距机箱底平面的高度在 650mm～950mm 之间； 
— 快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于 0.6s； 
— 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10 年； 
— 工作环境温度：-40℃～70℃，工作环境湿度：95%无冷凝； 
— 带有防冲撞机构，可抗 5 级风力，栏杆臂外力脱开后能够复位； 
— 电源：AC220～240V±15%，50～60Hz； 
— 防护等级：IP65。 
② 双开高速自动栏杆（超宽车道） 
— 双开高速自动栏杆机应符合 JT/T（428.1-428.2）的要求，栏杆臂下边缘距机箱底平面的高度在 650mm～950mm 之间； 
— 含超宽车道外侧副栏杆机、主副栏杆机通信电缆； 
— 快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于 0.6s； 
— 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10 年； 
— 工作环境温度：-40℃～70℃； 
— 工作环境湿度：95%无冷凝； 
— 带有防冲撞机构，可抗 5 级风力，栏杆臂外力脱开后能够复位； 
— 电源：AC220～240V±15%，50～60Hz； 
— 防护等级：IP65。 
③ 费额显示器 
— 应符合 GB/T 27879.的要求； 
— 显示亮度：≥1500cd/m2； 
— 显示颜色：红色和绿色； 
— ETC专业车道：可显示 12 行 4 列汉字，内置 64×96 点阵 GB2312 一级汉字字库； 
— ETC/MTC混合车道：可显示 4 行 4 列汉字，内置 64×96 点阵 GB2312 一级汉字字库； 
— 可视距离：＞20m； 
— 工作环境温度：-30℃～80℃，工作环境湿度：0％～95％。 
④ 高清车牌识别器 
— 车牌自动识别设备应符合 JT/T 604 的要求，采用高清车牌识别一体机，能自动识别 
“GA36-92”(92 式牌照)、“GA36.1-2001”（02 式牌照）标准民用车牌照、04 式军用、新武警、港澳式、新能源等各种格式汽车号牌； 
— 全天候车牌识别正确率：≥98%； 
— 识别速度＜0.2s； 
— 支持视频、线圈触发等多种触发方式； 
— 视频编码：H.264，H.265，图像编码：JPEG； 
— 成像器件：≥1/3inch 逐行扫描 CMOS 或 CCD 图像传感器； 
— 有效画面像素≥300 万； 
— 具备 OSD 功能，视频能叠加时间、车牌、车道号等各种动态信息字符； 
— 设备通讯接口：两个10/100M自适应以太网网口； 
— 根据上位机接口提供对接动态库； 
— 同时支持RTSP拉流； 
— MTBF：≥30,000h； 
— 工作环境温度：-40℃～70℃，工作环境湿度：0-95%； 
— 全天候室外型防护罩，防护等级：IP66； 
⑤ 补光灯 
— 应满足交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设方案》等规定； 
— 满足全天侯不同的环境下进行车辆号牌、车身轮廓补光，无光污染，隐蔽性好，不影响司机夜间行车； 
— 有效补光距离：4～8 米； 
— 色温：6000-6500K； 
— 发光角度：45° 
— 防护等级：IP65； 
— 重量：≤6Kg； 
— 工作环境温度：-20℃～+55℃，湿度：＜95％，无凝结； 
⑥ 车道控制器 
— 以太网通讯接口，适应各种场合进行联网通讯； 
— 光电隔离的输入和继电器输出接口； 
— 工作寿命大于70000小时； 
— MTBF：大于10000 小时，MTTR：小于0.5小时； 
— 4路控制输出，支持数字电压输出和开关信号输出； 
— 6路检测输入，支持数字电压输入和开关信号输入； 
— 所有 I/O 具备隔离功能，可为光耦隔离或继电器隔离，保护以减少雷电及高能浪涌的冲击； 
⑦ 微波车辆防砸装置 
— 集成在栏杆机侧壁，横向检测距离0-2米； 
— 功率≤3W； 
— 输出类型为继电器常闭，直接连通栏杆机防砸功能； 
⑧ 栏杆机配备强制抬杆手动开关，且在打开开关后手动关闭前保持抬杆； 
⑨ 具有声光报警器； 
⑩ MTBF ：＞15000 小时，MTTF ：＜0.5 小时； 
⑪ 不锈钢机箱，IP65； 
⑫ 含信号和电源防雷器。
[bookmark: _Toc13479]1.3.4.2 802-3-4-2 超宽混合车道一体化栏杆机
- 超宽混合车道一体化栏杆机采用双开栏杆机模块，在超宽车道外侧配备副栏杆，副栏 杆由收费岛上的主栏杆通过车道预埋的信号电缆控制； 
- 含车道预埋信号电缆及过路保护钢管； 
- 其他指标同“802-3-4-1.普通混合车道一体化栏杆机”。 
（1）功能要求 
- 自动栏杆（杆长 3m）安装于 4.5m 宽车道，与三合一栏杆形成同步起落的双开栏杆。 
- 当栏杆处于竖直状态时，自动栏杆距收费车道边缘不小于 450mm，当自动栏杆在下落时，车辆检测器发现有车通过时，栏杆应能自动停止下落并抬起。 
- 当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。 
- 当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态；并可根据需要，人工调节至水平状态。 
- 采用步进电机技术，电机以平滑的减速过程停止，避免了由于高温造成的电机、齿轮润滑等故障。 
- 采用高精度减速器进行控制，由软件控制栏杆的均匀减速和平稳停靠。 
- 其他功能要求应符合 GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》。 
（2）主要技术指标 
- 栏杆杆长 3.0m，栏杆臂下边缘距车道地面的高度应在 650mm～950mm。 
- 栏杆臂采用碳纤维管或轻型铝合金制作内芯，断面直径为 75mm，采用高强度铝合金材料铸造，外裹外层包裹高弹软性纤维，使用高强度粘合胶粘合，并贴有红白相间的Ⅲ类反光膜。 
- 栏杆抬起时间≤0.6s。 
- MTBF：≥100 万次或 50,000 小时。 
- MTTR：＜0.5 小时。 
- 使用寿命大于 10,000,000 起落次或十年。 
- 机外壳防护等级不低于 IP65，机箱外壳防护等级不低于 IP65。
[bookmark: _Toc10127]1.3.4.3 802-3-4-3 ETC车道一体化栏杆机
（1）ETC车道一体化栏杆机配备 ETC 专业费额显示器，具体指标如下： 
– 应符合 GB/T 27879.的要求；
– 显示亮度：≥1500cd/m2； 
– 显示颜色：红色和绿色； 
– 可显示 12 行 4 列汉字，内置 64×96 点阵 GB2312 一级汉字字库； 
– 可视距离：＞20m； 
– 工作环境温度：-30℃～80℃； 
– 工作环境湿度：0％～95％。 
（2）其他指标同“802-3-4-1.普通混合车道一体化栏杆机”。
[bookmark: _Toc21938][bookmark: _Toc9088]1.3.5  802-3-5 手动栏杆
[bookmark: _Toc11555]一、功能要求 
- 手动栏杆（杆长 3.5m，普通车道用）安装于 3.5m 宽普通车道。 
- 手动栏杆设置与收费岛岛头处，栏杆长度可根据所在车道宽度调节，最长应达到4.0m。栏杆下边缘距车道地面的安装高度在 750mm～1050mm。 
- 栏杆表面应贴敷红白相间的Ⅲ类反光膜和挂一个“禁止驶入”标志，其公称直径为450mm。 
- 其他功能要求应符合 GB/T 24974-2010 《收费用手动栏杆》。 
[bookmark: _Toc25988]二、主要技术指标 
- 栏杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件应按相关国家标准作相应的防腐处理。 
- 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象。 
- 横杆处于关闭位置时应保持水平。 
- 各部件表面应光滑平整，无明显凹凸变形，边角过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。 
- 禁行标志采用 3004 铝板，标志板边缘进行卷边加固；为保证夜间标志板的反光效果，采用Ⅶ类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足 GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。 
- 包含设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。 
- 设备基础包括混凝土、钢筋、地脚螺栓、螺母、底法兰盘等。
[bookmark: _Toc4980][bookmark: _Toc23418]1.3.6  802-3-6 票据打印机
— 接口类型：支持RS-232接口； 
— 打印方式：串行击打式点阵打印 
— 打印速度：不小于100字符/秒或4.2行/秒（每行字符数为26个），送纸速度不小于7.6cm/s，最大纸宽89mm。 
— 以5×7的点阵格式打印阿拉伯数字、符号、汉字（可选），字符尺寸：1.725mm×1.97mm或2.45mm×2.94mm。 
— 打印头寿命：≥2亿次击打。 
— 贮存温度范围：-15℃～+70℃ ，温度变化梯度20℃/小时。 
— 工作温度：0℃～+50℃，工作湿度：10%～95%（20℃时），无冷凝。
4.1.1.1. 805-1-1-2 车道工控机操作系统 
- 车道工控机操作系统应预装在 ETC 收费车道工控机上 
- 采用 Windows 10 专业版操作系统，符合国家相关部门要求。 
- 应具有多任务处理能力，提供多级系统容错能力。 
4.1.1.2. 805-1-1-3 门架工控机操作系统 
- ETC 门架工控机操作系统应预装在 ETC 门架门架工控机上 
- 采用 Windows 7 专业版操作系统，符合国家相关部门要求。 
- 应具有多任务处理能力，提供多级系统容错能力。 



4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月25日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月23日
