南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程4G切换设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-11-15
	4G切换设备
	
	套
	5
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：33875.00元。
3. 技术参数
[bookmark: _Toc749]804-11-15 4G 切换设备 
（1）设置于各收费站，用于 MPLS VPN 链路与 4G 备用链路之间的切换。 
（2）具体技术指标： 
– ≥8 个千兆电口+2 个千兆光口，光模块数量、光模块传输距离（不小于 10km）按需配置，电口支持 POE 馈电，自适应兼容 802.3AF/AT 标准。 
– 支持 web、Telnet、RS232 控制台、SNMP 等管理模式，具备 Consle 命令行管理模式 
– 支持光纤/双绞线传输故障（恢复）时自动 4G 切换，切换时间小于 60s； 
– 支持 WIFI，实现非接触式设备管理和设置检查，维修。 
– 支持 IGMP Snooping（V1、V2、V3），支持组播过滤和未知组播丢弃，支持静态组播组，支持 4K 个组播组，支持 GMRP 
– 支持 VLAN 功能，支持 4K 个符合 IEEE 802.1Q 标准的 VLAN，支持基于端口的 VLAN 和基于协议的 VLAN，支持 GVRP 动态 VLAN； 
– 支持嵌入式防火墙功能，满足数据安全的要求 
– 支持 DHCP 动态地址分配，支持 DHCP Snooping ，支持基于 MAC 地址的绑定，支持非法 DHCP 服务器的屏蔽，实现 ARP 防欺骗和 IP 流量控制功能 
– 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴控制，802.1x 认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等 
– 支持光纤/双绞线和 4G 传输手动切换功能 
– 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 ERPS 工业快速环网(G.8032)协议； 
– 任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换时间不大于 50ms； 
– 支持实时工作温度检测，支持指示灯、继电器输出方式工作温度超限报警。 
– 支持端口连接状态、工作温度告警、电源告警的告警，支持上述告警内容的指示灯显示，继电器输出告警输出，并能以 trap 模式上报集中网管系统 
– 支持 LLDP 链路发现协议，支持环路侦测和告警指示. 
– 支持基于 SNMP 的集群管理：设备发现协议、拓扑收集协议、集群管理协议 
– 双电源 1+1.热备，支持 220VAC/48VDC/24VDC 等交叉冗余备份； 
– 具备不少于 2 路的电源、端口报警等继电器告警输出输出功能； 
– 工作环境温度：工作环境温度：-40℃～+85℃。 
[bookmark: _GoBack]– 卡轨式安装，全金属外壳，无风扇散热设计，IP40 防护。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月27日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月25日
